采购内容及要求

一、采购内容：

采购人所需的中吴大道南侧、白云南路西侧（HX070217-01）地块项目不锈钢制品采购。
二、采购清单及要求：
	序号
	品名
	图片
	规格/型号
	材质
	 推荐品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	 糕点架
	[image: image1.png]



	H 29cm
ø 18-24cm
304#
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	28
	14个包厢2par

	2
	 糖奶罐套装
	[image: image2.png]



	H 17cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	套
	42
	14个包厢3par

	3
	咖啡杯
	[image: image3.png]



	H 7cm D 6cm 70ml
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	套
	80
	每栋楼10个

	4
	 咖啡杯
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	H 9.6 D 8.6cm 250ml
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	套
	80
	每栋楼10个

	5
	主餐叉
	
	20.5cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	336
	224餐位1.5par

	6
	主餐更
	
	20.1cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	336
	224餐位1.5par

	7
	点心叉
	
	18.6cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	336
	224餐位1.5par

	8
	服务更
	
	25cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	160
	每栋楼20个

	9
	 服务叉
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	14.5cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	160
	每栋楼20个

	10
	牛油刀 
	
	16.5cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	224
	224餐位1par

	11
	 蛋糕叉
	
	15cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	336
	224餐位1.5par

	12
	茶更
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	14.5cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	336
	224餐位1.5par

	13
	立式主餐刀
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	23cm
	*材质食品级420不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                                 *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	336
	224餐位1.5par

	14
	立式牛排刀
	
	23cm
	*材质食品级420不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                                 *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	224
	224餐位1par

	15
	漏壳 
	
	25cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	35
	10号楼火锅桌

	16
	汤壳
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	25cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	35
	10号楼火锅桌

	17
	螃蟹叉勺
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	20.5cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	160
	每栋楼20套

	18
	  螃蟹夹
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	20cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	160
	每栋楼20套

	19
	夹子
	
	18.5cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	21
	包厢1.5par

	20
	洗手盅套装
	
	碗 D 11cm H 4.4cm
碟 D 14cm H 2cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	套
	160
	每栋楼20套

	21
	大汤勺  长柄
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	28cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	56 
	14个包厢4par

	22
	大汤漏  长柄
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	28cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	56 
	14个包厢4par

	23
	冷菜夹 
	
	15cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	210 
	14个包厢每个包厢15个

	24
	冰桶
	
	0.8L
H 14.7cm
ø 12.6cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	套
	14 
	14个包厢每个包厢1个

	25
	冰夹
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	17cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	14 
	14个包厢每个包厢1个

	26
	蛋糕刀
	
	33.8cm
	*材质食品级420不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                                 *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	8 
	每栋楼1个

	27
	蛋糕铲
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	23cm
	*材质18-10食品级304不锈钢，产品外观整洁，主要表面光亮一致，边缘光滑，内缘无毛刺；花纹、文字、商标清晰完整，位置一致。寸偏差±2%                                                    *镜面抛光表面粗糙度 Ra 应不大于 0.32um，表面处理有特殊要求的除外                                                                         *GB 4806.9-2016-重金属迁移量，检测标准GB/T 15067.2 – 2016
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	8 
	每栋楼1个

	28
	落地冰桶连架
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	H 85.5cm
口部D 21.9cm
底部D 29cm
	不锈钢制品、拉丝工艺
	pama/WILLKENS/WMF
	套
	8 
	每栋楼1个

	29
	花格牙签盒（金色）
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	L:105*W40*H23MM
	不锈钢制品、电镀工艺
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	24
	每个包厢2个

	30
	纸巾托
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	L128*W90*H38MM
	不锈钢制品、电镀工艺
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	8 
	每个包厢1个

	31
	热水壶
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	2.2L
	不锈钢、拉丝工艺、保温性、耐腐蚀
	定制
	个
	84 
	每个包厢6个

	32
	 咖啡勺 
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	 14.5CM 
	不锈钢制品、电镀工艺
	pama/WILLKENS/WMF
	个
	200 
	49*2*2Par+4

	33
	 冰桶（带夹） 
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	 0.8L 
	不锈钢制品、电镀工艺
	pama/WILLKENS/WMF
	套
	52 
	49+3

	34
	 刀叉 
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	 刀23CM    叉23cm 
	不锈钢制品、电镀工艺
	pama/WILLKENS/WMF
	套
	120 
	/


备注：
1.物资清单不仅限于以上物资，将按实际情况确定品名、规格、品牌及数量。
2.采购内容及要求中有推荐品牌的，供应商按照推荐的相应品牌报价，如采购内容及要求中未推荐品牌的，供应商自主报价。
3.交货时间：接到采购人交货通知10日内。
4.保修期为2年，自全部货物到货且安装验收合格之日起计算。
5.网上询价供应商在报价时须上传报价单。采购清单中的数量为暂估数量，报价单中是按照预估数量进行报价并参与评审，最终按实结算。
6.中标单位供货前需对接送货清单。

附件1：
采 购 合 同

甲方(购方)
：常州市晋陵投资集团有限公司
乙方(供方)
：                            
为确保甲乙双方的合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律、法规，结合本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致同意签订本合同。
第一条：合同标的
1、合同标的：中吴大道南侧、白云南路西侧（HX070217-01）地块项目不锈钢制品采购、安装以及相关的服务。本合同包括但不限于乙方将货物供应至甲方指定场所、安装调试并经甲方验收合格以及质量保修期内提供质量保修所发生的一切费用，包括但不限于货物供应、包装、运输、保险、仓储、备品、税金、安装调试及保修等一切费用，还包括因质量问题引起的更换或退货、技术指导和培训等全部费用。甲方无需向乙方或第三方支付其他费用。

2、乙方按合同文件的规定供应货物、名称、品牌、规格、型号等详见《货物供应报价清单》。报价所列单价为固定综合单价，该固定综合单价视为已包含了但不限于完成本合同所需的一切机械、人工、材料、利润、税金、管理费等事项的所有费用。

	货物供应报价清单

	编号
	品名
	数量
	单价
	小计
	备注（品牌）

	1
	 
	
	
	
	

	2
	 
	
	
	
	

	3
	 
	
	
	
	

	4
	 
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	总价（含税，税率13%）
	


第二条：质量要求
1、乙方向甲方提供全新未使用货品，产品必须达到甲方提出的要求和功能并按甲方确认的实物图片、产品编号供货。
2、乙方保证产品质量，保修期为2年，自全部货物到货且安装验收合格之日起计算；
3、乙方负责提供货物的供应和技术支持服务。在保修期内，货物出现故障，乙方负责提供免费保修、更换或退货服务；

4、若乙方收到甲方质保维修通知后3日内或甲方发出质保维修通知之日起5日内未提供质保维修服务的，甲方可自行或委托第三方维修，相关费用由乙方承担，并在质保金中扣除，质保金不足以支付维修费用的，乙方予以补足；
5、产品质量要求和技术标准：乙方保证供应给甲方的产品按国家标准或高于国标的企业标准、以及不低于双方确认的样品进行生产制造，若国家标准、行业标准发生变化时，自动适应最新版本。
第三条：乙方质量承诺以及产品包装标准
1、所有产品必须是完好的原厂包装，且外包装适应运输要求。
2、产品的包装上应注明产品生产的追踪信息，包括产品品名、批次、数量等，乙方对产品的批次质量提供跟踪服务。
3、产品包装上的印刷文字字迹清楚，内外包装均应清洁、牢固、无破损，如因包装造成产品损失的，由乙方负责。
第四条：合同价格
1、合同总价：（小写）¥      元；（大写）        ；（含税）
其中，税前总价：（小写）¥      元；

第五条：付款方式
1、乙方在规定时间内将全部货物运达到货地点且经甲方验收合格后，根据甲方要求提交结算资料；经有造价咨询资质的单位进行结算审计后，乙方提供金额为结算审定价100%的增值税专用发票，甲方支付至结算审定价的95%，质保期（2年）结束后甲方支付审定价的5%（质保金）（无息）。
2、结算要求：固定综合单价，工程量按实结算。乙方凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票进行资金结算；乙方应在甲方每次付款前按甲方要求出具发票。若甲方对采购需求进行调整，则按变更处理调整综合单价，由乙方申报，经审计审定及甲方确认后作为结算依据。

3、发票要求：增值税专用发票(税率13%)。本合同总价为含税价，乙方开具税率为13%的增值税专用发票；若乙方因自身企业原因无法开具13%的增值税专用发票，则投标时先按13%税费计入投标总价，询价后，以税前价格加企业实际增值税税率作为合同总价。
第六条：交货时间

1、 交货时间：接到甲方交货通知10日内；
2、 交货地点：甲方指定地点；
第七条：标的物交付

1、进场前乙方需要对接送货清单，甲方应当在约定的交货地点收货并进行验收。乙方负责办理运输及装卸；货物卸车位置由甲方在交货现场指定。

2、标的物所有权转移：甲方或甲方指定人员签单收货之日起。

3、验收标准：乙方提供的产品必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范和标准，同时必须满足合同及报价书中所列全部规格、尺寸、技术及功能要求和乙方承诺的其它指标。

4、甲方接受货物时，要按乙方的发货清单核对其品种，数量及货品的完好程度，货到之日完成验收，如有不符或破损应书面通知乙方。

5、乙方将产品运达交货地点后，甲方收到货物并验收完毕则交货完成。
第八条：合同变更

1、双方签约后，因甲方合理要求而增减产品内容需另行签订《补充合同》；

2、双方签约后，因甲方合理要求而变更交货的时间、地点、验收人等内容应填写《交货变更确认单》，经双方签章后生效。

第九条：违约责任及合同的终止及解除

1、产品在交付甲方使用前非因甲方责任而造成受损或灭失或者造成第三者受损时，由乙方承担相应损失或负责赔偿；
2、商品在运输、仓储、安装、调试中，安全管理及安全事故的所有责任由乙方承担；
3、产品质量出现问题的，乙方负责包修、包退、包换，费用由乙方承担；
4、发生不可抗力致使合同目的不能实现时，本合同终止，甲乙双方互不承担违约责任；

5、甲方未按合同约定付款，乙方有权收回等同违约金额价值的货物作为抵偿；

6、若乙方未按约定期限交货，甲方可要求乙方支付违约金。违约金按每天应交未交货物合同价的1%计收，上限为应交未交货物合同价的5%，若达上限，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方已支付的货款。

7、乙方有下列情形之一的，甲方有权单方解除合同，甲方书面解除合同到达乙方时，合同自动解除。乙方应退还甲方已支付的货款，且向甲方支付签约合同总价款20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方应继续承担赔偿责任：

（1）未按约定时间交付货物达 10 日或应交未交货物达到合同价的5%的；

（2）货物与合同要求不符，或货物质量没有达到行业标准，或乙方拒绝履行产品质量保障责任的。

第十条：其它

1、凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，双方应通过友好协商，妥善解决。如通过协商仍不能解决时，可向甲方所在地的人民法院进行诉讼。

2、该合同在双方签字盖章后生效；

3、本合同一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。
（盖章页）
甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法人代表：                             法人代表：

地   址：                              地址
账  号：                               账  号：
开户银行：                             开户银行：
签约日期：  年  月  日

工程建设项目廉政责任书
工程项目名称:                
合同金额：（大写）           （小写）￥：           元
工程项目地址:                                 
甲方(购方)
：常州市晋陵投资集团有限公司
乙方(供方)
：                            
为切实加强政府性投资工程廉政建设，强化对工程建设领域突出问题的治理，从源头上预防腐败，确保工程建设优质、高效、廉洁，依据工程建设的法律法规和廉政建设有关规定，特订立本责任书。
一、甲乙双方责任
㈠严格遵守国家、省、市、区关于工程建设的各项法律规章和廉政建设的各项规定。
㈡业务活动应坚持公开、公平、公正和诚实守信原则，不得为获取不正当利益而损害国家、集体利益。
㈢加强对本方人员的廉政监督，建立健全廉政工作制度，认真查处本方人员的违纪违法行为。
㈣双方均有对本方人员开展廉政告知、廉政教育以及诚实守信教育的责任和义务。
㈤发现对方在业务活动中有违法违规行为的，应及时提醒，自觉抵制，或及时向上级主管部门、纪检监察和司法机关举报。
二、甲方责任
㈠甲方人员不得接受或索要乙方的回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
㈡甲方人员不得到乙方报销应由甲方或个人支付的费用。
㈢甲方人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请和娱乐活动。
㈣甲方人员不得要求或接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女就业、旅游以及出国（境）等提供方便。
㈤甲方人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包等经济活动。
㈥甲方人员不得以任何理由向乙方强行推荐分包单位，不得强行要求乙方购买合同规定以外的材料和设备。
㈦自觉接受乙方的监督，不得以任何形式和理由对乙方及其人员的投诉举报行为进行打击报复。
三、乙方责任
㈠不得以任何形式和理由向甲方人员赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。
㈡不得以洽谈业务等为借口，邀请甲方人员外出考察旅游或进入高档消费娱乐场所。
㈢不得为甲方及其人员报销应由对方支付的费用，或为甲方及其人员提供通讯工具、交通工具、高档办公用品等物品。
㈣不得擅自与甲方人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变更、工程验收以及工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。
㈤自觉接受甲方监督。
四、违约责任
㈠甲方及其人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给乙方造成经济损失的，依法予以赔偿。
㈡乙方及其人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，在依法对乙方企业给予相应处罚的同时，依据有关法律法规和规定给予当事人党纪、政纪处分或组织处理，涉嫌犯罪的，移送司法机关追究刑事责任；给甲方造成经济损失的，依法予以赔偿。
五、本责任书作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。本责任书自双方签署之日起生效。
六、本责任书一式伍份，甲方叁份，乙方贰份。
甲方单位：（盖章）                乙方单位：（盖章）
法定代表人：                     法定代表人：
项目负责人：                     项目经理：
电话：                           电话：
  年    月    日                         年    月    日

