[bookmark: _GoBack]附件2：报价单
低压产品型号参数及型式试验项目
根据湖南开关实业有限公司实际需要，将对以下产品进行型式试验，现将这些产品的型式试验的试验参数、试验项目及相关要求说明如下。
1、 产品型号及参数。
	序
号
	产品型号规格
	试验费
预估
	样机及技术服务费
	备注

	1
	低压抽出式开关柜MNS 主母线:InA=6300A～4000A,Icw=100kA;配电母线:Inc=1600A～400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP30
	

	 
	检测报告自我声明
CQC认证

	
	低压抽出式开关柜MNS 主母线:InA=4000A～1600A,Icw=80kA;配电母线:Inc=1000A～400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP30
	


	
	

	3
	低压抽出式开关柜MNS主母线:InA=1600A～400A,Icw=30kA;配电母线:Inc=1000A～400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=690V;50Hz;IP42、IP41、IP40、IP30（采用双电源进线方式）
	 
	
	

	4
	交流低压配电柜GGD 主母线:InA=1600A～400A,Icw=30kA;Ue=400V,Ui=660V;50Hz; IP42、IP41、IP40、IP30
	 
	
	

	5
	交流低压配电柜GGD 主母线:InA=4000A～1600A,Icw=80kA; Ue=400V,Ui=690V;50Hz; IP42、IP41、IP40、IP30
	  
	
	

	6
	低压电容补偿柜GGJ 主母线：InA=572A~68A；Icw=15kA;Ue=400V，Ui=690V;补偿容量:500kvar~60kvar，三相补偿和单相补偿相结合；50Hz；IP40；户内型；控制投切电容器的元件类型：复合开关
	  
	
	

	7
	动力箱XL主母线InA=630A、400A~10A,Icw=10kA；Ue=400V、380V，Ui=690V；50Hz；IP65、IP55、IP44、IP42、IP41、IP40、IP30
	
	
	

	8
	配电箱XM InA=250A~10A，Icw=6kA；Ue=400V、230V，Ui=500V，50Hz；IP40、IP30-操作面IP20C
	
	
	

	合计： 
	 
	 
	 

	试验费和样机及技术服务费总计：
	

	序
号
	产品型号
	试验
项目
	试验费
预估
	技术
服务费

	9
	高压/低压预装式变电站YB□-12/0.4-2500
	见第二项
	 
	 

	试验费和样机及技术服务费总计：
	


二、箱变型式试验的试验项目。
	产品名称
型号规格
	试验项目

	预装式变电站
YB□-12/0.4-2500

	主回路的绝缘试验GB/T 17467-2020

	
	辅助和控制回路的绝缘试验

	
	设计和外观检查

	
	接线正确性检查

	
	接地连续性检查

	
	功能试验

	
	开关设备和控制设备的操作分、合各10次 变电站门的机械操作分、合各10次

	
	验证预装式变电站绝缘水平的试验

	
	检验预装式变电站中主要元件的温升试验

	
	检验主回路和接地回路承受额定峰值和额定短时耐受电流能力试验GB/T 17467-2020

	
	验证防护等级的试验(IP44)

	
	验证预装式变电站的外壳耐受机械应力试验

	
	箱体外壳温升级别10K

	
	检验能满意操作的功能试验

	
	开关设备和控制设备的操作分、合各10次 变电站门的机械操作分、合各10次

	
	验证预装式变电站声级试验≤45DB

	
	充气柜密封试验（年泄漏率≤0.01%）


 
2、 报价要求。
1. 注明试验站和服务周期。
2.试验项目不少于附件规定的项目。
3、试验时湖南开关实业有限公司指定相关元器件。
4、注明联系人及联系方式。
备注：报价时，报价单须每页加盖公章。
         
