太阳能LED路灯技术文件
一、 招标内容

	灯具名称
	数量
	备注

	太阳能LED路灯
	1套
	报价含控制器、安装支架、太阳能板、电池、控制器等太阳能路灯一切相关组件。


二、太阳能LED路灯灯杆技术要求

1.灯杆制作图（附件二、三）仅为示意，供应商需提供相应灯杆强度计算说明书。

2.灯杆高度和灯具仰角详见灯杆图纸（附件二、三）。

3.材质要求：杆体材质5毫米Q235钢板，交货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。法兰盘材质22毫米Q235优质钢板，交货时附钢材生产厂家“产品质量证明书”。 
4.加工工艺要求：灯杆采用圆锥型钢杆，灯杆锥比详见图纸（附件二）；必须采用自动埋弧焊接工艺。灯具安装口径60 mm。整个杆体应无任何一处漏焊，焊缝平整，表面光滑，无任何焊接缺陷。焊接工艺符合国家标准。法兰与灯杆间焊接4块厚度不低于8mm的加强筋，焊接饱满，无虚焊。

5.热浸锌防腐处理厚度δ≥70μm，防腐寿命达10年以上。
6.喷塑要求：表面喷塑处理，喷塑涂层外观表面光滑,平整,无露铁,桔皮,细小颗粒和缩孔等涂装缺陷。

（1）喷塑表面涂层平均厚度应达到75um 以上。

（2）喷塑涂层的附着力应达到GB/T 9286 规定的0 级要求。

（3）喷塑涂层的硬度应按GB/T 6739规定，并达到2H要求。

（4）喷塑涂层的冲击强度不小于1kg/50cm，并符合GB/T 1732 的要求。

7.颜色要求：RAL7040。
8.配置要求：检修门内配置304/2B不锈钢螺丝（母）和304/2B不锈钢垫片，灯杆套接、固定处配置304/2B不锈钢材质螺丝（母），配置灯杆安装的304/2B不锈钢螺母。灯杆和检修门在进行了镀锌工艺后，严禁再进行焊接工艺。

9.需能抵御50年一遇大风天气（12级）（风压为0.4KN/㎡）。

10.灯杆支架要求：

（1）采用钢管（与主杆连接部分除外）经模压成形后，拼焊而成。

（2）内外表面采用热镀锌处理，锌层厚度≥70μm，防腐寿命达10年以上。

（3）喷塑支架表面热镀锌后经表面处理，采用纯聚酯塑粉进行喷涂，塑层厚度≥75μm，表面光滑，不变色，无流挂，无剥落等现象，寿命达20年以上。

（4）颜色(RAL7040)与灯杆匹配；与灯杆连接处光滑、自然、浑然一体。
三、太阳能LED路灯灯具技术要求
（一）灯具特性（此项表格所有指标内容为检测时必须满足项，同时满足招标文件规定的基本要求）

	序号
	灯罩型号
	检测内容
	达标标准

	1
	LED路灯灯具(200W)
	01
	系统功耗（W）
	≤220

	
	
	02
	整灯总流明输出（lm）
	≥28000

	
	
	03
	系统效能（lm/W）
	≥140

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温（K）
	3000±100

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具初始色容差 （SDCM）
	≤5


（二）灯具的模拟安装条件及其条件下要求的照明质量指标

    1.LED路灯灯具（200W）的安装条件

	 灯

 具

 系

 统

 安

 装

 条

 件
	道路类别：
	此干路

	
	道路宽度 (m)：
	14

	
	车道数
	4

	
	道路表面材料
	C2沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	12

	
	灯杆的安装间距S(m)
	38

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.6

	
	灯具仰角（度）
	10

	
	灯具维护系数
	0.7


    2.在上述安装条件下需满足以下要求

（1）平均亮度Lav（cd/m2）维持值≥1.0cd/m2。
（2）亮度总均匀度U0最小值≥0.4。

（3）亮度纵向均匀度UL最小值≥0.5。

    （4）平均照度Eav（Lx）维持值≥20Lx。

（5）照度均匀度UE最小值≥0.4。

  （6）环境比SR最小值≥0.5。

    （7）眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤10%。

（三）灯具基本要求

1.提供灯具安装说明书。

2.灯具含光源、控制装置及一切其他所必备的附件。灯具无需提供单灯控制器，但所投灯具须能接受采购方提供的单灯控制器控制。
3.所有灯具（含光源及全部元器件）质保五年。

4.除特殊要求外，灯具尺寸公差按照GB-T1804的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

5.灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置（防坠落装置要求见下文）。

6.应具备所投标灯具的CQC认证报告。

7.应具备所投标灯具使用的浪涌保护器、驱动电源的3C认证报告。

8.必须符合的各类标准（灯具必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）。

（1）GB 7000.1灯具第1部分：一般要求与试验。

（2）GB 7000.203灯具第2-3部分特殊要求:道路与街路照明灯具。

（3）GB/T 7921均匀色空间和色差公式。

（4）GB 17625.1电磁兼容限值谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)。

（5）GB 17743电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法。

（6）17626.5电磁兼容试验和测量技术浪涌（冲击）抗扰度试验GB/T 。

（7）GB/T 18595一般照明设备电磁兼容抗扰度要求。

（8）GB/T 9468灯具分布光度测量的一般要求。

（9）GB/T 2423.17电工电子产品环境试验第2部分试验方法试验Ka：盐雾。

（10）GB/T 24827道路与街路照明灯具性能要求。

（11）GB 19510.14灯的控制装置第14部分：LED模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求。

（12）GB 7000.7投光灯具安全要求。

（13）GB/T24823普通照明用LED模块 性能要求。

（14）GB/T 31832LED城市道路照明应用技术要求。

（15）其他国家及江苏省现行相关标准规范、图集等。

（四）安全要求

1.灯具应符合相关国标的要求。

2.外观质量

（1）外形示意图（仅作参考）：
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LED路灯灯具外形尺寸示意
LED路灯灯具外形尺寸应满足下列要求：300mm≤长度≤950mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm（不含单灯控制器）。同时要求灯具的长宽比要求长:宽≧1.2。

（2）灯具外形简洁美观，形状与现状灯杆匹配，比例协调。
（3）灯具外壳构造设计宜具备自清洁功能，以防污物堆积和便于清洗；无损伤、变形、涂层剥落，玻璃罩应无气泡、明显划痕和裂纹等缺陷。

（4）LED路灯灯具的整灯重量≤12Kg(千克)。

3.材料、功率要求

（1）灯具所采用的电线(缆)、LED和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

（2）灯具的插销、铰链、螺母和其他外部构件应用304/2B不锈钢、铝合金等制成。

（3）灯具密封件应耐高（低）温（-40℃～+50℃）、耐老化和耐腐蚀性气体，并应方便更换。

（4）灯具透光罩应采用高强度曲面钢化玻璃（玻璃厚薄均匀，最小厚度不得小于5mm，透光率≥90%），需满足GB/T 20138电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）中IK08等级。玻璃曲面处理，曲面平顺饱满，凸出灯具金属件平面（灯具发光面）尺寸需位于30mm±20%之间。

4. 结构要求

（1）灯具应安装方便，安装角度宜能灵活调节。

（2）灯具电源线穿线设计合理，便于灯具更换。

（3）灯具应有特设的导线出(入)口密封装置，该装置为304/2B不锈钢材料。

（4）灯具内应有电源接线端子，接线端子应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

5.电磁兼容等要求

（1）灯具的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

（2）灯具电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

（3）灯具的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

（4）LED电子控制装置应采用高压输出的LED电子控制装置，输出电流不超过1.5A。并应符合GB 19510.14的规定。

（5）LED灯具的蓝光控制应符合GB 7000.1中的规定。

6. 耐腐蚀性

灯具应具有良好的耐腐蚀性能；灯具喷塑涂层的附着力应符合GB/T 9286的要求，硬度应符合GB/T 6739的要求，冲击强度应符合GB/T 1732的要求；灯具上的电镀或化学覆盖件，覆盖层应符合QB/T3741中Ⅲ类使用条件的要求。灯具灯体材质表面应有耐腐蚀、抗破坏处理手段，处理工艺需达10年使用寿命。
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7.灯具内接线应按下图所示，单灯控制器应自带相应保护开关。

8.LED灯具(200W)配置熔断器规格为6A。

9.振动及冲击试验

（1）振动测试：在小于共振频率2Hz的频率上，响应加速度大于1.5G的情况下，XYZ三轴各100000次振动。试验后样品外观无损伤，并能正常工作。

（2）冲击测试：最恶劣方向上需承受2次11ms 30G的冲击，灯具功能正常；承受1次11ms 50G的冲击，灯具不可发生断裂破损等影响安全的损伤。

10.防碰撞试验

灯具应符合GB/T 20138电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级≥IK08。

（五）对太阳能LED路灯灯具的具体要求

1.有针对感应雷击及静电的专用防护元件，器件性能符合IEC61000-4（Level 4）的检测标准。

2.灯具控制装置必须符合国家相关标准。

3.灯具外壳应采用优质高压铸铝一次压铸制成，具有良好的耐气候性能，表面应能承受机械压力和盐雾、汽车废气及清洗剂的腐蚀。灯具表面整齐光滑，厚度均匀，无破损、无裂痕，整体感无色差。

4.要求灯具自洁性好，背部光滑设计不采用鳍状散热片，颜色为灰色（RAL7040）（由招标人提供样板色），如有需要可根据招标人要求修改调整。

5.采用全结构散热设计，灯壳可以辅助LED模块散热，有效降低LED芯片的结温。散热设计要先进合理，灯具适应温度：-40℃～+50℃。

6. 螺丝、螺母等相关附件要求采用不锈钢材质（不锈钢304/2B）。

7.灯具紧固螺栓应使用10mm外六角螺栓（不锈钢304/2B）。

8.内部导线应根据灯具功率选配，符合相关规范要求。

9.驱动电源应内置在灯具电源腔内，与光源模组间连接可靠，便于维护，整体美观。

10. 灯具的浪涌保护器应独立设置，并安装在灯具内，电压保护水平Up输出值应小于控制装置的抗浪涌电压，且不应大于2KV，接线应具有防误接措施。共模抗浪涌电压不应低于10KV，差模抗浪涌电压不应低于5KV。

11.电器元件均符合GB14048电器元件国标要求。

12.LED灯具的工作寿命应不小于50000h。 LED灯具在正常工作6000h的光通量维持率不应小于98%，正常工作12000h的光通量维持率不应小于90%，正常工作25000h的光通量维持率不应小于83%，正常工作40000h的光通量维持率不应小于75%，正常工作50000h的光通量维持率不应小于70%。同时灯具在正常工作12000h内年损坏率不应高于1%，12000h~50000h内年损坏率不应高于3%。

13.LED灯具的全寿命周期内的色温应为3000K±100K。

（1）初始色温在额定相关色温范围内，3万小时色温与初设色温的偏移不超过±100K。

（2）5万小时，要求在不同方向上的色品坐标与其加权平均值偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.007。

（3）5万小时，要求色品坐标与初设值的偏差在GB/T7921规定的CIE1976均匀色度标尺图中，不应大于0.012。

14.灯具建议配置呼吸器。

15.灯具工作电压：AC190V-260V/50-60Hz。

16.灯具整体防护等级为IP65。防护性能采用硅橡胶密封圈实现，不能使用胶水密封。

17.电器绝缘等级：Class I。

18. 每一个独立的LED光源应具有多层透镜进行二次配光以确保灯具的配光适合路灯应用以及确保更大的灯杆间距和照明均匀度。

（1）灯具路边光通量≥19000 lm或不小于总光通量的68%。

（2） 灯具为半截光型灯具，上射光通量为0lm。

19.灯具的设计应确保电源和LED模组能在现场的灯杆上部直接替换，其内部接线使用快接插头；灯具的壳体(上盖和下框)开闭紧固应设计成用旋钮、滑块或304/2B不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便，实现无需工具维护。

20.灯具采用60mm直径的安装接口（需为标准结构件）。

21.灯具应有独立的电源腔，电源的电磁干扰不会对光源产生影响、散热相互隔离、维护密封更可靠，并应为上开盖方式。

22.电源腔应有足够的安装空间，保证各品牌驱动电源的可替换。

23.LED灯具控制要求

单灯控制器由采购方另行采购，LED灯具不集成单灯控制器。单灯控制器安装在灯杆下部检修门内，灯具控制方式可采用1-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，灯具响应时间应≤5s。灯具应能纳入常州市城市照明管理处现有城市照明单灯控制平台并接受管理。

24.当单灯控制器发生故障时，LED灯具应能正常工作。

25.灯具的上盖必须有防风、防雹、防雨雪及防振等措施，不应被被以上因素影响而开启或脱落。

（六）对光源及芯片的要求

1.采用模块化结构设计，每个LED模块具有独立配光，可不同配光模组进行组合。

2.LED推荐采用Signify、Philips Lumileds、Cree、OSRAM、Nichia原厂封装芯片，不得采用集成式芯片，交货前须附原厂供货证明。

3.LED光源光效≥150lm/w，色温为3000K±100K，显色指数≥70，LED光源寿命≥50000h。

（七）对驱动电源的要求

1.可接220V/50HZ交流电压，经驱动电源转换，输出直流电压与LED负载相匹配，并为LED提供恒定直流电流驱动。提供完善的保护，如输入电压不足、过电压保护、输出开路与短路保护等。驱动电源在额定电压±20%范围内应正常工作。 驱动电源推荐采用创联、诚联、茂硕、英飞特、欧司朗、飞利浦、MEAN WEL等品牌，交货前须附原厂供货证明。同时需通过国家强制性产品认证。

2.驱动电源可实现0-10V无极调光。

3.驱动电源防护等级不到低于IP65。
（八）对灯具防坠落装置及防坠落钢丝绳技术要求

1.灯具必须配置与采购单位提供的灯杆相匹配的连接件及防坠落装置。在汽车等外力撞击灯杆时灯具不会坠落在地，保证安全。防坠落装置安装于合理位置（如下图）。

（1）钢丝绳材质：304/2B不锈钢。

（2）钢丝绳直径：≥3mm。

（3）钢丝绳长度：露出灯具部分≥500mm。

（4）钢丝绳拉力：≥500千克。

（5）钢丝绳两端固定方式：一端须与灯具主体(非灯具盖板)紧密固定，另一端与灯杆预留M8螺丝固定。
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防坠落钢丝绳示意图            钢丝绳与灯杆连接示意图
四、单灯控制系统的技术要求

（一）基本要求

1.单灯控制器通信卡开户号，统一为常州市城市照明管理处，中标供货商办理相关申请时请重点关注。
2.单灯控制器应包含一切所必备的附件,并提供单灯控制器安装说明书及接线图。

3.单灯控制器质保五年。

4.除特殊要求外，尺寸公差按照GB-T1804的精度M级别标准执行，其中安装公差和位置公差按照精度F级别标准执行。

5.必须符合的各类标准：（单灯控制器必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。）

（1） GB/T 2421 电工电子产品环境试验第1部分：总则。

（2） GB/T 2423 电工电子产品环境试验第2部分：试验方法。

（3） GB/T 4208 外壳防护等级（IP 代码）。

（4） GB/T 13729 远动终端设备。

（5） CJJ/T 227 城市照明自动控制系统技术规范。

（二）安全要求

1.单灯控制器应符合相关现行标准的要求。

2.单灯控制器尺寸应满足下列要求（不含天线）：高度≤150mm、直径≤85mm。

3.单灯控制器所采用的电线(缆)和其他电子部件均应符合相应的国家标准或行业标准的规定要求。

4.单灯控制器的外壳应有足够的强度，具备防撞、防脱落设计，外物撞击造成的变形不应影响其正常工作；

5.单灯控制器外壳采用的非金属材料应符合GB/T 5169.116的阻燃要求。

6.单灯控制器的外部构件应用304/2B不锈钢或铝合金等制成。

7.单灯控制器应有符合国家相关标准的接线标识（L、N、PE），外部接线和内部接线穿过硬质材料时应有保护措施。

8.电磁兼容等要求

8.1 单灯控制器的无线电骚扰特性应符合GB 17743的要求。

8.2 单灯控制器的电磁兼容抗扰度应符合GB/T 18595 的要求。

8.3 单灯控制器的输入电流谐波应符合GB l7625.1的要求。

9.单灯控制器在下列条件下应能正常工作

9.1 工作电压：AC220V，电压波动范围：-20%～+20%。

9.2 大气压力：80~106kPa（海拔4000m及以下）。

9.3 工作温度: -40°C 到 +70°C。

9.4 工作湿度: 20~95﹪（非冷凝）。

10.单灯控制器防护等级应不低于IP65。

11.电器绝缘等级：Class I。

12.单灯控制器的浪涌防护等级应不小于3级，差模、共模抗浪涌电压都不应低于3KV。

（三）性能要求

1.单灯控制器应能纳入常州市城市照明管理处城市照明单灯控制平台并接受管理。

2.单灯控制器应满足常州市城市照明管理处的单灯控制器(终端控制器）接口通信协议规约的要求（详见附件）。

3.单灯控制器应采用NB-IoT或4G通信方式（由招标单位的订单确认），同时包括：

（1）采用常州市范围内通信运营商eSIM卡，同时须以常州市城市照明管理处实名开卡。

（2）在质保期（5年）内，eSIM卡的通信资费由中标人负责，中标人需承诺在中标后向甲方提供与运营商签订的5年期通信资费协议，同时协议内需明确卡超过套餐流量不停机继续可用。

（3） NB-IoT数据流量应满足不小于0.5小时/次的通信频次，且同时保证发生故障时的实时告警数据传输。

（4） 4G数据流量应满足实时在线的通信频次，且同时保证发生故障时的实时告警数据传输。

4.单灯控制器与平台主动通信时，应按配置的延时时间执行延迟操作，延迟时间可接受平台的配置。

5.单灯控制器在运行期间，应能够随时接受平台的配置、查询或者控制；应能够在发现故障（按设定）的情况下，主动向平台实时报警。

6.设备与平台失去通讯时，应不影响灯具正常照明，单灯控制器应按配置方案自主运行。

7.单灯控制器应贴有二维码，二维码信息应包括灯具信息（编号、型号、功率、品牌、调光方案等）、单灯控制器信息（地址、编号、类型、品牌、ICCID号、IMEI号、IMSI号等）及灯杆信息（经纬度、灯杆编号、灯杆类型等）。

8.单灯控制器安装后的单灯定位、系统录入及调试工作由采购方负责。

9.单灯控制器在自身故障的情况下不得导致光源、电器的损坏。

10.实时控制时，NB-IoT单灯控制器与路灯控制中心通信响应时间应小于15s，4G单灯控制器与路灯控制中心通信应能实时响应。

11.通电之后，NB-IoT单灯控制器应满足在10s之内上线的要求，4G单灯控制器应能保持在线。

12.实时控制指令不得影响设备每日自主调光任务的执行(例:设备已配置每晚21:00执行调光任务，当在21:00之前收到了实时控制指令开关调光后，不得取消当晚21:00的调光任务)。 

（四）功能要求

1.基本功能

（1）灯具在得电运行时，应处在缺省亮灯状态；单灯控制器故障不影响亮灯。

（2） 应具有对所管辖的照明灯具进行按配置自主控制（周期性按需开、关灯）功能和平台实时指令控制(开、关灯)功能,所有控制操作均应实时向平台报告。

（3） 应能按控制平台的远程控制命令执行灯具的开、关或调光控制操作，并实时回复平台。

（4）通信参数、告警参数，地理位置参数等）配置功能，配置参数应具备掉电保护功能。

（5）具有路灯运行数据的实时采集功能，数据内容包括灯具功率、电流、电压、功率因数等。

（6）根据通信协议设定的各种事件的报警阈值，单灯控制器应主动实时监测和分析，发生事件应向平台实时上报；事件包括灯具过载、过压、欠压、灯具故障或损坏等异常事件。

（7）应具备自测试、自诊断功能，在出现死机、模块工作异常但没有损坏情况下，控制器应自主完成自恢复工作。

（8）应能够随时接收平台远程查询和控制，并实时给出响应。

（9）应具备接受初始化命令后重置设备的功能。

（10）应具备程序远程升级能力，可通过平台实现软件远程可控、安全授权升级。应有本地状态指示，指示控制器电源、通信等工作状态。

（11）管辖复数灯具的单灯控制器应具备可实现单套灯具的故障报警功能。

2.调光功能

（1）应具有对所管辖的照明灯具进行按配置自主控制（初始调光、周期性按需调光）功能和平台实时指令控制(调光)功能,所有控制操作均需实时向平台报告。

（2）单灯控制器在得电运行后，应自动执行初始化工作，并按配置对灯具执行初始调光。

（3）调光方式可采用1-10V模拟或DALI数字等调光方式，具备接收调光命令进行调光和根据查询命令反馈相关电气参数的功能，响应时间应不大于5s。

3.漏电监测功能

（1）应具备漏电流、漏电压等的监测功能。

（2）漏电监测单元应集成于单灯控制器中，不得设置外挂设备。

4.安装要求

（1）单灯控制器及熔断器应能在配电面板上安装，具体安装方案需经招标人确认后方可实施。

（2）安装有单灯控制器、熔断器及其他必备附件的配电面板应能在现有灯杆检修孔内安装，灯杆及检修孔尺寸参考《城市照明图集》（苏Z02）。

五、太阳能电池板及控制器

1.每套太阳能路灯配置太阳能电池组件（220Wp）4块，采用多晶硅太阳能板。

2.太阳能电池组件需能在灯杆支架上安装。

3.太阳能路灯控制器：24V15A*2

4.采用智能数字控制器，后半夜渐变节能模式技术，开灯4小时候灯具功率降低至70%。

5.路灯控制器采用节能型控制技术。

6.充电保护，过放电保护，光控与时控等功能。

7.保证控制器24小时不间断工作，使用寿命5年以上。

8.控制器适用于潮湿、粉尘等恶劣环境。

六、太阳能专用蓄电池

1.每套太阳能路灯配置免维护太阳能专用电池（12V200Ah）4只。

2.太阳能专用蓄电池（铅酸电池）必须具备防水技术，不使用电池防水箱，可直接埋土安装，无需另作防水技术，蓄电池使用寿命不少于5年。

3.具有防水、防潮、防腐、保温隔热、通气等功能。

4.提供国家级检测机构出具的该蓄电池的防水测试报告。

5.太阳能专用蓄电池必须采用易于更换的安装方式，更换时无需额外施工。

七、远程控制及监控系统

1.可远程控制太阳能路灯开关。

2.太阳能路灯需实现单灯控制，可远程监控太阳能路灯运行情况，包括电压、电流、功率、功率因数等。

3.根据管理单位现有控制系统，配合安装远程控制及监控系统，不另设平台。

八、其他

1.可连续10个阴雨天亮灯，需提供所投灯具由国家级检测机构出具的至少连续90小时亮灯的检测报告。

2.全面的防水功能设计IP65以上。

3.中标单位需配合现场安装，并提供技术支持。

4.太阳能路灯质保5年。

5.蓄电池到寿命后由中标供应商负责回收。

6.投标单位提供售后服务保障计划。

7.报价包含电线、电缆等相关附件。

附件一、检测内容及达标标准

（一）灯具特性
	序号
	灯罩型号
	检测内容
	达标标准

	1
	LED路灯灯具(200W)
	01
	系统功耗（W）
	≤220

	
	
	02
	整灯总流明输出（lm）
	≥28000

	
	
	03
	系统效能（lm/W）
	≥140

	
	
	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	
	
	05
	防护等级
	≥IP65

	
	
	06
	单灯功率因数
	≥0.95

	
	
	07
	色温（K）
	3000±100

	
	
	08
	显色指数
	≥70

	
	
	09
	灯具初始色容差 （SDCM）
	≤5


（2） 光学特性

1.LED路灯灯具（200W）的安装条件
	 灯

 具

 系

 统

 安

 装

 条

 件
	道路类别：
	此干路

	
	道路宽度 (m)：
	14

	
	车道数
	4

	
	道路表面材料
	C2沥青

	
	灯具布置方式
	单侧

	
	灯具安装高度h(m)
	12

	
	灯杆的安装间距S(m)
	38

	
	灯杆与路沿的距离(m)
	0.5

	
	灯臂长度（m）
	1.3

	
	灯具仰角（度）
	10

	
	灯具维护系数
	0.7


    2.在上述安装条件下需满足以下要求

（1）平均亮度Lav（cd/m2）维持值≥1.0cd/m2。
（2）亮度总均匀度U0最小值≥0.4。

（3）亮度纵向均匀度UL最小值≥0.5。

    （4）平均照度Eav（Lx）维持值≥20Lx。

（5）照度均匀度UE最小值≥0.4。

  （6）环境比SR最小值≥0.5。

    （7）眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值≤10%。
附件二、灯杆制作示意图 
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附件三、所有灯杆检修门必须使用三角防盗锁及铰链系统
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附件四：LED200W灯具技术要求

	序号
	检测内容（或必须评判的内容）
	达标标准

	01
	外形
	（1）300mm≤长度≤950mm,150mm≤宽度≤450mm，60mm≤厚度≤200mm。                      （2）灯具的长宽比为长：宽≧1.2。                          （3）单灯控制器与LED灯具为一体。

	02
	结构及材质
	（1）灯具外壳应采用优质高压铸铝（必须在检测报告中描述为高压铸铝一次成型），同时有独立电源腔。                     （2）灯具的壳体(上框和下盖)开闭紧固应设计成用旋钮或不锈钢搭扣进行紧固以确保日常维护的方便。

	03
	通讯
	（1）可接入常州市城市照明管理处现有城市照明单灯控制平台并进行控制

（2）采用NB-IOT或4G的通讯方式

	04
	电气安全
	符合GB7000.1及GB7000.203

	05
	正常工作6000h的光通维持率
	≥98%（类似LM-80认证测试报告）

	06
	防护等级
	≥IP65

	07
	单灯功率因数
	≥0.95

	08
	显色指数
	≥70

	09
	灯具色容差
	≤5SDCM

	10
	色温
	3000K±100K

	11
	系统效能
	≥140lm/w

	12
	总流明输出
	≥28000lm 

	13
	系统功耗
	≤220W 

	14
	平均亮度Lav（cd/m2）维持值
	≥1.0cd/m2

	15
	亮度总均匀度U0最小值
	≥0.4

	16
	纵向均匀度UL最小值
	≥0.5

	17
	平均照度Eav（Lx）维持值
	≥20Lx

	18
	照度均匀度UE最小值
	≥0.4

	19
	眩光限制阈值增量TI（%）最大初始值
	≤10%

	备注
	（1）该表格内容为所投灯具投标时需要提供检测报告的必要内容。

（2）该表格内容同时为所投灯具投标中标后抽检时必要的的检测项目。

（3）本表中14-19项为前述安装条件下实现的照明水平。

（4）本表格中所有内容为投标时必须达到的技术要求，否则按废标处理。


附件五：需提供的各类检测报告

1、灯杆强度计算说明书。

2、由国家权威检测机构出具的所投灯具的有关光学、综合模拟判定等方面的光学检测报告。
3、国家级检测机构出具的蓄电池的防水测试报告。

4、国家级检测机构出具的投标灯具在阴雨天气至少连续90小时亮灯的检测报告。

附件六：招标内容详细清单

	灯具名称
	数量
	备注

	LED200W灯具
	1套
	

	太阳能路灯杆
	1根
	

	太阳能路灯相关组件
	1套
	包含太阳能板、电池、控制器等太阳能路灯一切相关组件。


