采购要求
一、项目概况　　
1、工程地点：常州市天宁区郑陆镇武澄工业园舜新路北侧。
2、质量标准：符合现行国家技术规范、标准及规程要求，符合相应阶段设计深度要求，并通过审图。
3、进度要求：5日历天。签订合同后5日历天内提交全套勘察成果。
4、招标范围：详见勘察任务书及物探要求。
二、投标人资格要求
本招标工程共分1个标段，标段划分及投标人资格要求如下：
	标段序号
	标段内容
	估算价（万元）
	投标人资质类别、等级
	项目负责人要求

	1
	光大水务(常州)有限公司郑陆厂二期2万吨/天提标改造项目勘察
与物探
	3.5
	工程勘察综合资质或工程勘察专业资质岩土工程（分项）（岩土工程勘察）乙级资质（含以上）
	注册岩土工程师资格证书


申请人应当具备的必要资格条件：
1、在中华人民共和国境内合法注册并具有法人资格，具有完成本招标项目的科研力量、财务能力、人力资源和良好信誉。对于有行政隶属关系或控股关系或集团（总）公司下属独立法人子公司不得同时申请。
2、取得住房和城乡建设部工程或相关省份住建厅相关资质：具体要求见上表。
3、拟派项目负责人要求：具体要求见上表。
4、符合法律、法规规定的其他条件。
[bookmark: _GoBack]5、本工程不接受联合体投标。

附件-勘察任务书
岩土工程勘察任务书
	建设单位
	光大水务（常州）有限公司
	工程
名称
	光大水务(常州)有限公司郑陆厂二期
2万吨/天提标改造项目
	场地位置
	常州市郑陆镇

	勘察技术要求
	1、查明拟建物范围内各层岩土的类别、结构、厚度、工程特性。
2、了解场地内是否有暗滨、沟、塘、池、井等，查明不良地质作用的成因、类型、分布范围、发展趋势及危害程度。
3、划分场地类别，分析地震效应情况，判定饱和砂土和饱和粉土的地震液化情况，并计算其液化指数。
4、查明地下水的埋设条件，评价场地内水、土对砼、砼中钢筋、钢构件的腐蚀性。
5、对可能采取的基础型式提出建议，提供基础设计所需的岩土技术参数。
若为桩基础，须查明是否考虑负摩阻力，并提供相关参数。
6、提出基础工程设计，施工中应注意的问题。
7、未尽事宜按现行GB50021-2001(2009年版)等规范执行。
8、勘察单位根据相关规范要求自行确定勘探点的位置孔深。
	要求提交勘察资料内容
	1、 提供岩土层物理力学业性质主要指标及基础设计参数。
2、 提供钻孔地质柱状图及工程地质剖面图。
3、 提供土工试验成果表，原位测试成果表，水质分析报告表及其它测试成果报告或成果表。
4、 提供有关指标统计表。地基承载力按现行规范提供特征值。
5、 提供完整勘察报告书。
6、 其它按现行规范要求提交资料。
	提出日期
	2023.09.22

	
	
	
	
	资料份数
	方案图一份

	
	
	
	
	附图份数
	总平面图1份

	
	
	
	
	勘察阶段
	详勘

	
	
	
	
	备注

	
	
	
	
	1、钻孔完工后应妥善回填；
2、提供常年地下水位及历史最高水位；
3、若有基坑等地下工程，应提供周边环境的不利影响分析。

	顺序号
	建筑物
名称
	建筑结构安全等级
	±0.00
标高（m）
	层数
	建筑
高度
（m）
	抗震设防
类别
	结构类型
	地基基础设计等级
	建（构）筑物基础
	地下室或地下设备埋深
(m)
	预估单桩竖向承载力极限
标准值
（kN）
	室外设计地坪标高
（m）

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	基础形式
	D（m）
	基础埋深
(m)
	基底压力（kPa）/
最大单柱荷载（kN）
	
	
	

	1
	工作井
	二级
	3.000
	1
	  全地下
	丙
	钢筋混凝土
	丙
	筏板
	3.3
	4
	130kPa
	/
	/
	3.000


物探要求：
一、测量目的及任务
为了满足设计、施工需要，受业主单位委托，进行地下管线探测。地下管线探测包括管线探测、调查、采集、管顶(底)、特征点及附属物三维坐标等，最后编辑数据库并成图。
二、引用文件
（1） CJJ61-2017 《城市管线探测技术规程》
（2） CJJ/T 8-2011《城市测量规范》；
（3） GB 50026-2020《工程测量标准》；
（4） GB/T 12898-2009《国家三四等水准测量规范》；
（5） CJJ/T 73-2010《卫星定位城市测量技术规范》；
（6） CH/T 2009-2010《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》；
（7） CH/T 1033-2014《管线测量成果质量检验技术规程》；
（8） GB/T 24356-2009《测绘成果质量检查与验收》。
三、测量内容与范围
(1)	收集资料；
(2)	外业探测；
(3)	调查管线材质及各种属性；指定区域内全部管线位置、管径、埋深、管材、类型，含地上管线及地下管线。
(4)	采集管线及附属物的三维坐标；
(5)	采集管线点地面高程；
(6)	完成数据表的编制； 

