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采购要求
一、功能要求
   （一）、终端管理系统要求（永久免费使用，并可通过任务方式获取系统内数据）
★1.必须具备独立的云服务器及管理平台。
2.需具备实时上报设备的运行状态和监测数据的功能，其中包含市电停电告警、缺相告警、电度、电压、电流等所有电量参数实时监测功能。
★3.需满足记录数据功能，可设置数据的上报周期。
★4.需具备用电电度数据统计功能。
5.需具备电表安装微信小程序，方便安装人员现场安装、定位、配置智能电表。
6.需具备用电管理微信公众号，方便管理人员手机端查看设备运行状态、用电量等信息。
（二）、智能电表功能要求
★1.具备NB-IOT或4G通讯功能，设备可实时上传数据。
2.具备上传电度、电压、电流等所有电量参数的功能，可实时监控当前用电状态（缺相）。
    3.具有后备可充电锂电池、具备市电停电告警功能。
4.支持级联方式安装，可以一个主电表级联多个从电表。
  ★5.支持设备远程更新。
二、单相电表技术参数
电压：220V/230V±20% 
频率：50Hz 
电流规格：10(60) A 
功耗：小于1W 
启动电流：<0.4%Ib 
精度等级：1.0级
采集参数：有功电量、无功电量、电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率、表号等
通讯接口：NB-IOT或4G、RS485（DL/T645-2007）
环境温度：-25℃～55℃
环境湿度：<95%rh，无结露 
安全性能：耐压2KV，绝缘5MΩ 
    规格尺寸：<160×112×72mm
包装：铭牌、塑封（铅封）、合格证、泡沫盒、外包装盒等
三、性能要求
供应商提供的设备（智能电表）应满足以下性能要求：
1、启动电流：<0.4%Ib；
2、精度等级：1.0级；
3、设备可配置的最小数据上传间隔<2小时；
4、设备告警上传时间<3分钟；
5、设备完成远程固件更新时间<2小时
  ★四、接口要求
供应商需书面承诺提供设备（智能电表）软件管理平台的数据对接接口，并确保将相关设备数据完整、准确得接入招标人的《城市照明物联网运维管理平台》，数据接入及相关接口运维费用由供应商承担。
供应商需书面承诺通过本招标文件附加的协议标准，将终端数据直接对接至《城市照明物联网运维管理平台》，相关直连费用由供应商承担。
  ★五、供货要求
    供应商中标结束后2个工作日内供货。
  ★六、售后要求
（一）中标人自验收证书签署之日起，就所提供的智能电表设备为采购方提供为期3年的免费技术支持和维修更换服务（质保期）。质保期过后，可与招标人以不高于本此中标价的费用维修、更换、新增终端设备。
（二）质保期内终端管理系统或与城市照明运维平台对接出现问题时，供货方响应时间不得超过1小时，故障修复时间不得超过4小时。硬件修复不得超过24小时。
（三）中标人应具备相应的通信手段，以保证在质保期内能够提供每天24小时、每周7天的响应服务（“7X24小时响应服务”）。
（四）中标人需确定相应技术人员，配合招标人进行与招标人《城市照明物联网运维管理平台》的数据对接工作，直至完成。
（五）含3年通讯费用


