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项目名称：常州市粮食和应急物资储备库及配套设施建设项目
建设单位（盖章）:常州地方粮食和物资储备库有限公司
编制日期:                2022年1月              
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	常州市粮食和应急物资储备库及配套设施建设项目

	项目代码
	2012-320400-04-01-277407

	建设单位联系人
	陈耕华
	联系方式
	13861277543

	建设地点
	江苏省 常州市 新北区吕汤路99号

	地理坐标
	（东经 119 度 53 分 30.641秒，北纬 31 度 52 分 13.305 秒）

	建设项目

行业类别
	10-015 谷物磨制
51-128 河湖整治（不含农村塘堰、水渠）
	用地面积/

长度
	总面积125260m2
本项目14440m2

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批

(备案)部门
	常州市发展和改革委员会
	项目审批

（备案）文号
	常发改行服[2021]3号

	总投资

（万元）
	14503
	环保投资（万元）
	102

	环保投资占比（%）
	0.7
	施工工期
	120天

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：《空港产业园发展规划》

	规划环境影响评价情况
	规划环境影响评价文件的名称：《常州空港产业园发展规划（2019-2035年）环境影响报告书》

召集审查机关：常州市生态环境局
审查文件名称及文号：《市生态环境局关于常州空港产业园发展规划（2019-2035年）环境影响报告书的审查意见》（常环审[2021]5号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	一、规划符合性分析

根据《空港产业园发展规划》，本项目符合性分析如下：

（1）规划范围

规划总面积41.00km2,规划范围西至常州市界，东至德胜河，北起京沪高铁-沪蓉高速，南至沪宁城际铁路-罗溪镇界-龙城大道。
（2）功能定位
立足常州、辐射华东，以航空服务为引擎，以智能物流为导向，以多式联运为支撑，以智能装备为基础的高品质、现代化产城融合示范区。

大区域层面，大江南地区对接苏北的重要交通门户、苏南中部崛起的突破口。

常州市层面，“港产城一体化发展”示范区、创智空港新城。

新北区层面，国家创新型航空产业区、生态化空港板块。

（3）用地布局

常州空港产业园总体形成“一核、三轴、五片”的规划空间结构。一核：依托罗溪新镇区形成城市空间发展核心。三轴：黄河西路、新孟河、江宜高速三条城市发展轴线。五片：航空产业园区、动力装备产业园区、市场物流区、罗溪生活区和发展预留区等五个城市发展功能板块。

近期（2025年）规划建设用地24.03平方公里，其中工业用地12.31平方公里，占建设用地的51.23%；居住用地1.45平方公里，占建设用地的6.03%。近期园区还保留有发展备用地9.68平方公里、非建设用地7.02平方公里。
远期（2035年）规划建设用地27.86平方公里，其中工业用地14.44平方公里，占建设用地的51.84%；居住用地1.95平方公里，占建设用地的6.98%。远期园区还保留有发展备用地5.88平方公里、非建设用地6.99平方公里。
（4）产业定位

常州空港产业园重点发展通用航空、智能装备、新能源车辆及关键核心零部件和现代物流等产业，协同发展精密机械加工、电子产业、港口机械、建筑垃圾再利用等产业。禁止新引进造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十六条规定的除外。
对照分析：本项目位于常州空港产业园内，项目内容为在厂区内新建两栋粮食和应急物资储备库，用于储备米面油以及口罩等应急物资。同时配套建设应急保供工程（大米加工生产线）以及码头清淤15200立方米。本项目为响应政府号召，健全应急物资保障体系而实施的项目，项目建成后可提高常州市预防和处置突发事件的物质保障能力，且该项目不属于空港产业园禁止建设项目，符合规划产业定位要求。
二、规划环境影响评价符合性分析

根据《常州空港产业园发展规划（2019-2035年）环境影响报告书》评价结论及审查意见，本项目符合性分析如下：

常州空港产业园园区生态环境准入清单见下表。
常州空港产业园园区生态环境准入清单
清单类型

准入内容

空间布局约束

1、优先引入类别：

①新能源汽车及关键核心零部件：智能网联汽车、高性能新能源汽车及关键零部件的开发与制造；纯电动汽车用驱动电机、传动系统和发动机发电机组（APU），混合动力汽车用发动机/电机总成（发动机+ISG/BSG）和机电耦合传动总成（电机+变速箱）等新能源汽车驱动系统的开发与产业化；新能源整车用分布式、高容错和强实时控制系统、高效智能和低噪音电动化总成控制系统、混合动力汽车用发动机先进控制、混合动力系统先进实时控制、多部件间的转矩耦合和动态协调控制等集成控制系统的开发与产业化
②智能装备：数字液压、智能数控，强化机械制造传统产业的改造提升（液压、机械向数字液压、智能数控的转型）
③现代物流：打造以保税、电商、冷链为主的特色空港物流业
④通用航空：以大飞机改装维修及配套、通用航空制造及运营为主的航空航天上下游产业
⑤精密机械加工：以工程机械及关键零部件为主
⑥电子产业：新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、储能器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度互连印制电路板、柔性多层印制电路板等）的开发与制造
⑦新型建材：新型墙体材料、新型防水密封材料、新型保温隔热材料和装饰装修材料
⑧港口机械：专业化、智能化的港口装卸类设备、辅助设备、通讯设备
⑨建筑垃圾再利用：建筑垃圾的资源化深度综合利用技术
⑩其他：低污染、高附加值项目

2、禁止引入类别：
①禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、燃料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，符合《江苏省太湖水污染防治条例》中第四十六条规定的除外。

②新孟河两侧1公里范围内禁止新建、改建、扩建含废旧资源（含生物质）仓储加工、再生利用的企业和项目，禁止新建、改建、扩建一般工业固废废物（含污泥）仓储及综合利用、危险废物（含医疗废物）仓储利用及处置的企业和项目。
③禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类项目，相关法律法规和政策明令禁止的落后产业项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目。
④禁止建设高污染建材项目；
⑤涉及喷漆、酸洗、电镀等工艺的生产类项目车间与周边敏感点结合布局设置不少于100米以上空间防护距离。
经对照，本项目不属于环境准入负面清单中禁止引入类项目，符合规划环评相关要求。

	其他符合性分析
	一、“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），对本项目建设进行“三线一单”相符性分析。

1、生态红线 

①企业建设项目所在地位于常州市新北区吕汤路99号，根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），常州市生态空间保护区域总面积为942.83平方公里（扣除重叠），其中生态保护红线面积311.02平方公里，生态空间管控区域面积937.68平方公里。对照《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，距本项目最近的生态红线区域为新龙生态公益林，该生态空间管控区域范围为东至江阴界，西至常泰高速，南至新龙国际商务中心，北至S122省道，本项目距其直线距离约5.6km，不在该生态空间管控范围内。因此建设项目所在地选址符合生态红线区域保护规划。
②淤泥堆场位于常州市新北区永兴路罗溪新建村南边空地，根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），常州市生态空间保护区域总面积为942.83平方公里（扣除重叠），其中生态保护红线面积311.02平方公里，生态空间管控区域面积937.68平方公里。对照《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，淤泥堆场位于新孟河（新北区）清水通道维护区内。本项目淤泥堆场严格执行《南水北调工程供用水管理条例》、《江苏省河道管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定，淤泥堆场选址符合生态红线区域保护规划。
2、环境质量底线

本项目运营期主要废气污染物为颗粒物。根据2020年常州市区环境空气质量区域点监测数据可知，O3和PM2.5年评价指标不达标;其余因子SO2、CO、NO2、PM10满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的标准要求。本项目纳污河流长江各监测断面水质现状监测值均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中水质标准要求；厂区各边界昼夜间噪声监测值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的相应标准要求。本项目建成后采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置，不会突破项目所在地的环境质量底线。
3、资源利用上线

本项目不属于“两高一资”类别，施工期和运营期所用的资源主要为电、水，而项目所在地不属于资源匮乏地区。此外，企业将采购相对节电的低功耗设备，进一步节约能源，符合资源利用的相关要求。

4、环境准入负面清单

经对照《市场准入负面清单（2020年版）》，本项目不属于负面清单中禁止事项。由上文可知，本项目不是园区禁止入园项目。
5、《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相符性分析
全市共划定环境管控单元190个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，包括生态保护红线和生态空间管控区域。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括人口密集的中心城区和各级各类产业集聚的工业园区（工业集中区）。一般管控单元指除优先保护单元、重点管控单元以外的其他区域，衔接街道（乡镇）边界形成管控单元。

经对照“常州市环境管控单元名录”，本项目所在地属于常州市重点管控单元生态环境准入清单中新北区-空港产业园。本项目与常州市重点管控单元生态环境准入清单对照情况见下表。

空港产业园生态环境准入清单对照表
类型

要求

对照情况

空间布局约束
(1)各类开发建设活动应符合常州市总体规划、控制性详细规划、土地利用规划等相关要求。

本项目位于常州空港产业园内，项目内容为在厂区内新建两栋粮食和应急物资储备库，用于储备米面油以及口罩等应急物资。同时配套建设应急保供工程（大米加工生产线）以及码头清淤15200m3。本项目不属于空港产业园禁止建设项目，符合规划产业定位要求；企业周边已进行绿化。符合文件要求。
(2)优化产业布局和结构，实施分区差别化的产业准入要求。

(3)合理规划居住区与园区，在居住区和园区、企业之间设置防护绿地、生态绿地等隔离带。

污染物排放管控
严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善、目标，采取有效措施减少主要污染物排放总量，确保区、域环境质量持续改善。

本项目建成后全厂废气污染物排放量不增加，项目运营期仅涉及生活污水排放。符合文件要求。
环境风险防控
(1)园区建立环境应急体系，完善事故应急救援体系，加强应急物资装备储备，编制突发环境事件应急预案，定期开展演练。

(2)生产、使用、储存危险化学品或其他存在环境风险的企事业单位，应当制定风险防范措施，编制完善突发环境事件应急预案，防止发生环境污染事故。

(3)加强环境影响跟踪监测，建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。

（1）园区设有各项应急物资储备，并定期开展应急演练。
（2）本项目建设过程制定风险防范措施，项目建成后，企业拟编制《突发环境事件应急预案》。

（3）园区已建立健全各环境要素监控体系，完善并落实园区日常环境监测与污染源监控计划。符合文件要求。
资源开发效率要求
（1）大力倡导使用清洁能源。

本项目仅使用电、水资源。符合文件要求。
（2 ）提升废水资源化技术，提高水资源回用率。

本项目仅涉及生活污水排放，运营期水资源使用量小。符合文件要求。
（3）禁燃区内禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。

本项目仅使用电、水资源。符合文件要求。
由上表可知，本项目符合《常州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》相关要求。
二、相关生态环境保护法律法规政策相符性

（1）对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目中大米加工生产线项目属于鼓励类第十九条“轻工”第27款“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产，传统主食工业化生产；码头港口清淤项目属于鼓励类第二条“水利”第6款“江河湖库清淤疏浚工程”；粮食及应急物资储备库项目属于鼓励类第二十九条“现代物流业”第1款“煤炭、粮食、棉花、铁矿石、化肥、石油等重要商品现代化物流设施建设”。

（2）对照《江苏省工业和信息产业结构调整指导目录（2012年本）》（2013年修订版），本项目中大米加工生产线项目属于鼓励类第十七条“轻工”第31款“营养健康型大米、小麦粉（食品专用米、发芽糙米、留胚米、食品专用粉、全麦粉及营养强化产品等）及制品的开发生产，传统主食工业化生产；码头港口清淤项目不属于限制类和淘汰类；粮食及应急物资储备库项目属于鼓励类第二十条“生产性服务业”第1款“粮食、棉花、食用油、食糖、化肥、石油等重要商品现代化物流设施建设”。

（3）经对照，本项目不属于《江苏省工业和信息产业结构调整限制、淘汰目录和能耗限额》（2015年本）中的限制类和淘汰类。

（4）本项目已获得常州市发展和改革委员会项目建议书的批复（常发改行服[2021]3号）和项目初步设计的批复（常发改行服[2021]88号），详见附件。

（5）与《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）对照分析。
第二十九条：新孟河、望虞河以外的其他主要入太湖河道，自河口1万米上溯至5万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

①新建、扩建化工、医药生产项目；

②新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口；

③扩大水产养殖规模。

第三十条：太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：

①设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；

②设置水上餐饮经营设施；

③新建、扩建高尔夫球场；

④新建、扩建畜禽养殖场；

⑤新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；

⑥本条例第二十九条规定的行为。

对照分析：本项目不属于新建、扩建化工、医药生产项目，不涉及水产养殖，项目运营期间仅产生生活污水，施工期和运营期产生的生活污水经城市污水管网收集后，接管常州市江边污水处理厂进行处理；本项目不在该条例第三十条规定的禁止建设范围内，因此本项目符合《太湖流域管理条例》（中华人民共和国国务院令第604号）相关规定。

（6）与江苏省太湖水污染防治政策的相符性
“第四十三条  太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为：

①新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外；……”

“第四十六条  太湖流域二、三级保护区内，在工业集聚区新建、改建、扩建排放含磷、氮等污染物的战略性新兴产业项目和改建印染项目，以及排放含磷、氮等污染物的现有企业在不增加产能的前提下实施提升环保标准的技术改造项目，应当符合国家产业政策和水环境综合治理要求，在实现国家和省减排目标的基础上，实施区域磷、氮等重点水污染物年排放总量减量替代。其中，战略性新兴产业新建、扩建项目新增的磷、氮等重点水污染物排放总量应当从本区域通过产业置换、淘汰、关闭等方式获得的指标中取得，且按照不低于该项目新增年排放总量的1.1倍实施减量替代。”

对照分析：本项目位于太湖流域三级保护区内，本项目施工期和运运营期仅涉及生活污水，生活污水经城市污水管网收集后，接管常州市江边污水处理厂进行处理，符合《江苏省太湖水污染防治条例》的要求。

（7）与《省生态环境厅关于进一步做好建设项目环评审批工作的通知》（苏环办[2019]36号）的相符性分析

对照苏环办[2019]36号文，分析如下：

与苏环办[2019]36号文有关内容对照表
类别

文件要求

对照分析

《建设项目环境保护管理条例》

有下列情形之一的，不予批准：①建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划；②所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求；③建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。

①建设项目类型及其选址、布局、规模等符合环境保护法律法规和相关法定规划；②本项目建成后全厂废气污染物的排放量不增加，新增生活废水污染物总量在常州市江边污水处理厂内平衡，建设项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求。③建设项目采取的污染防治措施可确保各项污染物排放达到国家和地方排放标准。因此，符合文件要求。

《农用地土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 农业部令第46号）

严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，有关环境保护主管部门依法不予审批可能造成耕地土壤污染的建设项目环境影响报告书或者报告表。

本项目用地性质是仓储用地，不属于优先保护类耕地集中区域，符合文件要求。

《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）

严格落实污染物排放总量控制制度，把主要污染物排放总量指标作为建设项目环境影响评价审批的前置条件。排放主要污染物的建设项目，在环境影响评价文件审批前，须取得主要污染物排放总量指标。

本项目建成后全厂废气污染物排放量不增加，项目运营期仅新增生活污水排放，废水污染物总量在常州市江边污水处理厂内平衡，符合文件要求。

《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号） 

①规划环评要作为规划所包含项目环评的重要依据，对于不符合规划环评结论及审查意见的项目环评，依法不予审批。②对环境质量现状超标的地区，项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求的，依法不予审批其环评文件。对未达到环境质量目标考核要求的地区，除民生项目与节能减排项目外，依法暂停审批该地区新增排放相应重点污染物的项目环评文件。

①本项目拟建地位于常州空港产业园内，项目内容为在厂区内新建两栋粮食和应急物资储备库，用于储备米面油以及口罩等应急物资。同时配套建设应急保供工程（大米加工生产线）以及码头清淤15200立方米,符合区域环评中的用地性质要求及产业定位，与区域环评相符；②本项目所在地为不达标区，本项目建成后全厂废气污染物颗粒物排放量不增加，项目拟采取的措施能满足区域环境质量改善目标管理要求的，符合文件要求。

《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》（苏发[2018]24号）

严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建布局化工园区和化工企业。严格化工项目环评审批，提高准入门槛，新建化工项目原则上投资额不得低于10亿元，不得新建、改建、扩建三类中间体项目。

本项目不属于化工项目。因此，符合文件要求。

《江苏省打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》（苏政发[2018]122号）

禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。

本项目不涉及生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂项目，符合文件要求。

《省政府关于深入推进全省化工行业转型发展的实施意见》（苏政发[2016]128号）

一律不批新的化工园区，一律不批化工园区外化工企业（除化工重点监测点和提升安全、环保、节能水平及油品质量升级、结构调整以外的改扩建项目），一律不批化工园区内环境基础设施不完善或长期不能稳定运行企业的新改扩建化工项目。新建（含搬迁）化工项目必须进入已经依法完成规划环评审查的化工园区。严禁在长江干流及主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。

本项目不属于化工项目。因此，符合文件要求。

《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号）

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。

本项目位于常州空港产业园内，不在《江苏省国家级生态保护红线规划》规定的国家级生态保护红线区域范围内，不在《江苏省生态空间管控区域规划》中规定的国家级生态保护红线及生态空间管控区域范围内，符合文件要求。

《省政府办公厅关于加强危险废物污染防治工作的意见》（苏政办发[2018]91号）

禁止审批无法落实危险废物利用、处置途径的项目，从严审批危险废物产生量大、本地无配套利用处置能力、且需设区市统筹解决的项目。

据《国家危险废物名录（2021版）》中豁免清单，未分类收集的废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理。本项目危险废物（废弃的含油抹布、劳保用品）产生量少，难以单独收集，混入生活垃圾后由环卫清运。因此，符合文件要求。

《关于发布长江经济带发展负面清单指南（试行）的通知》（推动长江经济带发展领导小组办公室文件第89号）

（1）禁止在长江干支流1公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。（2）禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。（3）禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。（4）禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。

本项目不属于化工项目，不属于国家法律法规和相关政策明令禁止建设的落后产能项目，也不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。因此，项目内容符合文件要求。

三、环境影响评价类别确定
对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，分析如下：
本项目大米加工生产线工程属于“十、农副食品加工业，谷物磨制131，年加工1万吨及以上的”项目类别，环评类别为“报告表”；清淤工程属于“五十一、水利，河湖整治（不含农村塘堰、水渠），其他”项目类别，环评类别为“报告表”；粮食和应急物资储备库工程不在名录内。
根据名录中规定：建设内容涉及本名录中两个及以上项目类别的建设项目，其环境影响评价类别按照其中单项等级最高的确定。因此本项目最终确定环评类别为“环境影响评价报告表”。

四、结论

综上所述，本项目符合现行国家及地方产业、行业政策，应当编制“环境影响评价报告表”。


备注：本项目不在常州市大气国控站点3公里范围内。
二、建设内容

	地理位置
	本项目建设地点为江苏省常州市新北区吕汤路99号，德胜河西侧，位于长江流域下游的太湖流域，属长江水系。项目地理位置见附图1。

	项目组成及规模
	一、项目概况

1、企业概况
2007年，为缓解常州市粮食仓容不足、缓解地方成品粮食应急供应，提高政府对粮食市场宏观调控力度，常州市政府对江苏常州城北国家粮食库和常州地方粮食储备库进行搬迁，搬迁后的地址位于常州新北区吕汤路99号，两库总占地面积155600m2，其中常州地方粮食储备库占地面积125620m2，包括粮食仓库、大米加工生产车间、办公楼和调度中心等；江苏常州城北国家粮食库占地面积29980m2，由5个仓库和2个机械库组成，具体见附图3。
2021年2月，江苏常州城北国家粮食库更名为江苏常州城北国家粮食储备库有限公司（以下简称城北国库公司），常州地方粮食储备库更名为常州地方粮食和物资储备库有限公司（以下简称地方粮库公司），公司准予变更登记通知书见附件5。两家公司股东均为“常州投资集团有限公司”，组成人员相同。地方粮库公司主要从事粮食收购、储藏、加工和销售，是常州市粮食及各类应急救灾物资的重要储备地。本项目实施主体为地方粮库公司，实施范围不涉及城北国库公司。
2、项目由来及建设必要性

2020年年初，新冠疫情爆发后，常州地方粮食和物资储备库有限公司在常州市防疫指挥部物资保障组领导下，承担起全市成品粮应急保供和口罩等防疫物资的接运、保管、发放任务，较好地完成了市防指交办的任务，保障了防疫需求。但同时，疫情中暴露出的“一罩难求”、“防疫物资缺乏”以及社区封闭管理后“百姓生活困难”等问题，突现出城市对突发事件和综合性灾害应对能力不足和短板问题。常州地方粮食和物资储备库有限公司在具体承担物资保障任务工作中发现存在严重不足，如现有物资储备基础设施不够，物资储备条件简陋，只能短期储存，不适宜长期储存，储备能力严重不足，缺少基本的应急突发事件防控物资储备等，严重制约常州地方粮食和物资储备库有限公司更好地执行政府指令预防和处置突发事件。
2020年2月14日，国家主席习近平在中央全面深化改革委员会第十二次会议上强调：“要健全统一的应急物资保障体系，把应急物资保障作为国家应急管理体系建设的重要内容。按照集中管理、统一调拨、平时服务、灾时应急、采储结合、节约高效的原则，尽快健全相关工作机制和应急预案”。应急物资储备充分是开展救灾的前提和条件，也是有效减少灾民进一步损失的重要保障。
为响应政府号召，健全应急物资保障体系，提高常州市预防和处置突发事件的物资保障能力，常州地方粮食和物资储备库有限公司计划在厂区内新建两栋粮食和应急物资储备库和配套建设应急保供工程（大米加工生产线），同时对现有港口、码头进行清淤、改造。项目建成后将科学调整储备的品种、规模、结构，提高物资储备效能，确保关键时刻调得出、供得上、保障好，有利于常州市进一步提升防灾救灾能力。
员工数：现有员工50人，本项目不新增员工。

工作班制：企业年工作约300天，每天正常工作8小时（一班制），夜间仅有值班人员；本项目年运行时间为2400小时。
二、主体工程

本项目于2021年1月取得常州市发展和改革委员会关于项目建议书的批复。目前企业已编制完成项目初步设计，并于2021年9月取得常州市发展和改革委员会关于项目初步设计的批复。建设项目初步设计中部分数据（粮食和应急物资储备库建筑面积、港池清淤量等）重新核定，相较于项目建议书发生变化。本报告采用项目初步设计中的数据，建设项目主体工程如下：
1、拆除工程

拆除现有场地上油罐14只、包装车间、发油棚、围栏、办公用房及大棚等，面积2835m2（目前该工程已拆除完毕，拆除物已处置完毕）。
2、改造工程

改造综合用房面积1069m2，包括装修改造、屋面、外墙面防水翻新、暖通改造等。

3、配套工程

配套建设道路场地4953m2，月台289m2，码头增设栏杆100m，调度中心装修614m2，水电设施建设。
4、新建粮食和应急物资储备库
常州地方粮食和物资储备库有限公司在拆除工程完成后的空地上新建两栋粮食和应急物资储备库，用于储存米面油以及口罩等应急物资。新建储备库位于厂区东南侧，拟建基础信息见下表。
粮食和应急物资储备库拟建基础信息一览表
建筑名称
建筑面积（m2）

层数
耐火等级
功能
库一
11341
地上4层
二级
储存米面与以及口罩等应急物资
库二
11525
地下1层
地上4层

地下一级
地上二级
5、应急保供工程（大米加工生产线）
（1）产品方案

企业拆除厂区成品大米加工生产车间内现有大米加工生产线，利用原有厂房重新建设一条新的大米加工生产线。新建大米加工生产线产品方案见下表。

大米加工生产线产品方案表

工程名称
产品名称
设计能力
年运行时间

大米加工生产线

成品大米
6万吨/年（200吨/天）
2400h
副产

米糠
0.9万吨/年

碎米

0.9万吨/年

（2）主要原辅料及能源消耗情况

根据企业原有生产经验和新建大米加工生产线工程设计方提供经验数据，大米加工生产线出米率约为62.5%，即年消耗稻谷96000吨。本项目大米加工生产线主要原辅料及能源消耗情况见下表。

主要原辅料及能源消耗表
序号
类别
原料名称
年耗量
（t/a）
单耗
(t/t产品)
备注
1
原辅料
稻谷
9.6万
1.6
来自市场

2
电
电
347.89万KW/a
57.98KW/t产品
园区电网
3

水
水
451
0.0075
园区自来水管网

（3）主要生产单元及设施设备
大米加工生产线主要生产单元及设施设备见下表。
大米加工生产线生产单元及设施设备一览表

序号
生产单元

设施/设备名称

设备型号

数量
备注
1
卸粮、初清单元

下粮坑
-
1
/
2

圆筒初清筛
TCQY150
1
/
3

斗式提升机
SE-10S/15.5m
1
/
4

原粮仓
-
8
/
5

旋风除尘器
φ1500
1
用于收集处理圆筒出清筛和斗式提升机产生的粉尘废气
6

脉冲布袋除尘器
BLMY-130-2000
1
7

风机
4-72Ⅱ-5.2A
1
8

灰箱
-
2
/
9

清理、去石单元

斗式提升机
SE-10S/11.5m
2
/
10

振动清理筛
TQLZ200x250
1
/
11

比重去石机
TQSX225A
1

/
12

旋风分离器
φ1500
1
用于收集处理振动清理筛、比重去石器和斗式提升机产生的粉尘废气
13

脉冲布袋除尘器
BLMY-130-2000
1
14

风机
4-72Ⅱ-5.2A
1
15

灰箱
-

2
/
16

砻谷单元
砻谷机
QLB14×2A
1
/
17

重力谷糙分离筛

MGCZ-70×22-C
2

/
18

喷雾着水机
DMCT-200

1
/
19

糙米仓
15m3

2
/
20

旋风除尘器
φ1500
1
用于收集处理砻谷机产生粉尘废气
21

脉冲布袋除尘器
BLMY-130-2000
1
22

风机
GM37-2

1
23

碾米单元

卧式砂辊碾米机
CFN2525F

4
/
24

卧式铁辊碾米机
CFN1616F

2
/
25

糠粞分离器

KXFL80

1
/
26

旋风除尘器
φ1500
2
用于收集处理砂辊碾米机产生的粉尘废气（每两台砂辊碾米机配置一套吸风除尘系统）
27

脉冲布袋除尘器
BLMY-130-2000
2
28

风机
4-72Ⅱ-5.2A

2
29

旋风除尘器
Φ1150
1
用于收集处理铁辊碾米机产生的粉尘废气
30

脉冲布袋除尘器
BLMY-104-2000
1
31

风机
SSR150
1
32

1#、2#提升单元
斗式提升机
SE-10S
8
用于收集处理1#、2#提升单元提升机产生的粉尘废气
33

旋风分离器
Φ1150
1
34

脉冲布袋除尘器
BLMY-104-2000
1
35

风机
SSR150

1
36
抛光单元

抛光机
MPG V -160H
2
/
37

旋风除尘器
Φ1150
2
用于收集抛光机产生的粉尘废气（每台抛光机配置一套吸风除尘系统）
38

脉冲布袋除尘器
BLMY-104-2000
2

39

风机
SSR150

2

40

3#提升单元

斗式提升机
SE-10S
9
用于收集处理3#提升单元提升机产生的粉尘废气

41

脉冲布袋除尘器
BLMY-104-2000
1
42

风机
SSR150

1
43

色选单元
色选机
SC640
2
/
44

成品包装单元
斗式提升机
SE-10S
7

/
45

打包秤
-
2
/
46

两面六面一体机
ZKBY-B

1
/
47

开箱、封箱机

-

1
/
48

包装线输送设备

-
1
/
49

生产辅助设备
螺杆压缩机
HSD-90

1
/
50

冷干机

HAD-13HTF

1
/
51
储气罐

C-1.0/0.8MPa

2
/
（4）工艺流程
新建大米加工生产线工艺流程如下图所示。
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大米加工生产线工艺流程图
工艺流程简述：

①卸粮、初清工段
原粮经过地坑卸粮，通过圆筒初清筛清除大中杂（砂石、麻绳等），产生S1固废（砂石等杂质），再通过提升机提升后进入原粮仓暂存。卸粮、初清工段配置1套吸风系统清除稻谷中的轻杂和灰尘，产生的废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘处理后排放G1，同时产生S5-1固废（除尘器集尘）。
②清理、去石工段
原粮仓内原粮通过提升机提升后输送进入车间，经过振动清理筛和去石机清除中小型杂质和砂石，产生S2固废（砂石等杂质），清理、去石工段配置1套吸风系统收集产生的粉尘，产生的废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘处理后排放G2，同时产生S5-2固废（除尘器集尘）。
③砻谷工段
砻谷工段包括砻谷、谷壳分离、谷糙分离和糙米雾化着水等工序。
a砻谷：砻谷的作用是剥掉稻壳产生糙米（根据企业原有生产线生产经验，稻谷出糙率约为80%）。
b谷壳分离：砻谷后需要将稻壳与稻谷、糙米分离出来，砻谷机设有一套吸风系统，产生的废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘处理后排放G3，旋风除尘分离产生S3固废（稻壳），脉冲布袋除尘器产生S5-3固废（除尘器集尘）。
c谷糙分离：谷糙分离就是提取纯净的糙米供给下道工序，同时回收稻谷，送回砻谷机再脱壳。
d糙米雾化着水：糙米雾化着水是在净糙米进入头道碾米机前，增加一台糙米雾化着水机，通过对糙米进行均匀雾化着水（着水量为糙米质量的0.4%，），增加糙米皮层水分，提高后续碾米工段出米质量。外加水分在碾米过程中随米温升高而蒸发，最终进入废气。
砻谷工段至碾米工段设置4台斗式提升机（1#提升单元），将砻谷工段产生的糙米输送至碾米工段。
④碾米工段
本项目碾米工段采用四砂辊碾米机+两铁辊碾米机，多机组合轻碾工艺。两台铁辊碾米机设置一套单独吸风系统，用于收集碾米过程产生的米糠和粉尘，产生的废气经旋风除尘+脉冲布袋除尘处理后排放G4，旋风除尘器分离产生副产米糠，脉冲布袋除尘器产生S5-4固废（除尘器集尘）。每两台砂辊碾米机设置一套单独吸风系统，产生的废气分别经旋风除尘+脉冲布袋除尘装置处理后排放G5、G6，旋风除尘器分离产生副产米糠，脉冲布袋除尘器产生S5-5固废（除尘器集尘）、S5-6固废（除尘器集尘）。碾米工段同时产生副产碎米。
碾米工段至抛光工段设置4台斗式提升机（2#提升单元），将碾米工段产生的白米输送至抛光工段。
1#提升单元和2#提升单元设有一套吸风系统，产生的废气经脉冲布袋除尘装置处理后排放G9。
⑤抛光工段
抛光是利用抛光机使大米表面淀粉糊化和胶质化，使成品米表面光洁细腻。本项目设置两台抛光机，每台抛光机设有一套单独的吸风系统，用于收集抛光产生的粉尘，产生的废气分别经旋风除尘+脉冲布袋除尘装置处理后排放G7、G8，同时产生S5-7固废（除尘器集尘）、S5-8固废（除尘器集尘）。抛光机在抛光过程中会喷洒适量新鲜水于米粒表面，根据大米加工生产线工程设计方提供的经验数据，抛光机用水量为30L/h/台。喷洒的水分在抛光过程中随米温升高而蒸发，最终进入废气。
抛光工段至色选工段设置9台斗式提升机（3#提升单元），将碾米工段产生的精米输送至色选工段。
3#提升单元设有一套吸风系统，产生的废气经脉冲布袋除尘装置处理后排放G10。
⑥色选工段
色选是通过色选机将精致优质米中的异色米去除。色选过程产生S4固废（异色米）
⑦成品整理、打包工段
色选完的大米根据客户对大米品质的要求，在成品打包前设置一道白米分级筛和一道长度分级机，将色选后的大米进行筛理、分级后分类打包，筛理、分级过程同时产生副产碎米。
6、码头港池清淤
（1）工程内容及建设规模
码头港池清淤工程内容为对企业现有码头港池南侧区域清淤约15200m3,施工周期为30天。
（2）清淤工程施工
本次水下清淤采用定位桩挖泥船、长臂挖掘机、水陆两用挖掘机配合运泥驳船施工的方式进行。施工顺序为挖泥船抓土至运泥驳船上，经水路运送至对应的淤泥堆放场附近，然后采用长臂挖掘机及水陆两用挖掘机配合翻斗车装土，二次周转运输至淤泥堆场堆放。
（3）土方平衡

本次清淤工程共计清淤约15200m3，全部运送至指定淤泥堆场堆放，淤泥堆场不涉及土方开挖。
（4）淤泥堆场工程

①淤泥堆场选择原则
淤泥堆场应选择地质较稳定的低洼地或滩地；淤泥堆场选择应考虑运距及经济效益；应考虑淤泥堆场附近生态环境，确保排泥后对现状生态环境破坏程最小；尽量不要选择在居民区、厂房区或人际活动较频繁的区域附近。
②淤泥堆场位置及容量

根据本项目清淤的工程量及淤泥堆场选择原则，本项目淤泥运送至新孟河延伸拓浚工程（常州市新北区）排泥场，排泥场由新孟河延伸拓浚工程单位统一管理，后续应办理淤泥入场手续，淤泥去向如有变化，应委托具有淤泥处理资质的单位进行处理。本次清淤项目拟选择的排泥场占地约40000m2，平均深度2m，容积约为80000m3，可满足清淤土方堆置要求。淤泥在堆场内自然固化后，进行平整覆绿。
7、本项目水平衡

本项目水平衡见下图。
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本项目水平衡图（t/a）
8、物料平衡

大米加工生产线物料平衡见下表。
大米加工生产线物料平衡表（t/a）
入方
出方
产品
废气

固废

稻谷 96000
水   451
成品大米 60000

副产米糠 9000
副产碎米 9000

（1）G1-G10废气 452.44
其中：

粉尘 1.44
水蒸气 451
（2）无组织废气 1.3
S1、S2砂石等杂质 96

S3稻壳 17760
S4异色米 13.58
S5除尘器集尘 127.68
合计 96451
合计  96451
备注:G1-G10废气粉尘量为废气经除尘装置处理后的排放量。S5除尘器集尘的量为S5-1至S5-10除尘器集尘量的总和。
三、辅助工程

本项目公辅工程情况见下表。
本项目公辅工程一览表

项目组成
工程内容
备注

公辅工程
供水

员工生活用水及大米加工生产线用水来源于园区自来水供水管网。
依托现有
排水

排水采用雨污分流制；雨水排入德胜河；生活污水经城市污水管网收集后，接管至常州市江边污水处理厂集中处理。
依托现有
供电

由园区电网供电
依托现有
供风

大米加工生产线配用1组压缩空气系统，由1台螺杆压缩机、1台冷干机、1个储气罐以及若干过滤器及控制阀等组成，为色选机、打包机和除尘器等设备提供气源。
新建
贮运工程
粮食和应急物资储备库
贮存米面油及口罩等应急物资，共两栋，总建筑面积24974m2
新建
原料仓库
稻谷仓库共17栋（其中城北国库公司仓库5栋，地方粮库公司12栋），总占地面积34000m2，
依托现有
一般固废仓库
一般固废稻壳暂存于厂区北部一栋稻壳仓库。

依托现有
备注：一般固废异色米、砂石等杂质、除尘器集尘以及副产米糠、碎米收集包装后暂存于大米加工生产车间一楼，分类堆放，相关处置单位根据企业生产计划，定期转移处置。
四、环保工程
1、废气
①卸粮、初清工段设置1套吸风系统，用于收集处理圆筒出清筛和斗式提升机产生的粉尘废气，收集后的废气经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通过1#排气筒（15m）有组织排放G1。
②清理、去石工段设置1套吸风系统，用于收集处理振动清理筛、比重去石器和斗式提升机产生的粉尘废气，收集后的废气经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通过2#排气筒（15m）有组织排放G2。
③砻谷工段设置1套吸风系统，用于收集砻谷机产生的粉尘废气，收集后的废气经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通过3#排气筒（15m）有组织排放G3。
④碾米工段共设置3套吸风系统，两台铁辊碾米机共有1套吸风系统，用于收集碾米过程产生的粉尘废气，收集后的废气经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通过4#排气筒（15m）有组织排放G4；四台砂辊碾米机每两台共有1套单独的吸风系统，用于收集碾米过程产生的粉尘废气，收集后的废气分别经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通过5#排气筒（15m）有组织排放G5、6#排气筒（15m）有组织排放G6。
⑤抛光工段共设置2套吸风系统，两台抛光机每台单独设置一套吸风系统，用于收集抛光过程产生的粉尘废气，收集后的废气分别经脉冲布袋除尘装置处理达标后通过7#排气筒（15m）有组织排放G7、8#排气筒（15m）有组织排放G8。
⑥1#提升单元、2#提升单元设置一套吸风系统，用于收集提升机产生的粉尘，收集后的废气经脉冲布袋除尘装置处理达标后通过9#排气筒（15m）有组织排放G9。
⑦3#提升单元设置一套吸风系统，用于收集提升机产生的粉尘，收集后的废气经脉冲布袋除尘装置处理达标后通过10#排气筒（15m）有组织排放G10。
2、废水

本项目施工期生活污水经城镇污水管网收集后，接管至常州市江边污水处理厂集中处理；运营期无生产废水产生，生活污水经城镇污水管网收集后，接管至常州市江边污水处理厂集中处理。

全厂废水依托现有城北国库公司和地方粮库公司厂区内共有污水管线排放，城镇污水排入排水管网许可证见附件7。

3、固废

本项目运营期大米加工生产线检维修时产生少量废弃的含油抹布、劳保用品难以单独收集，根据《国家危险废物名录（2021版）》中豁免清单，未分类收集的废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理，本项目产生的含油抹布、劳保用品混入生活垃圾后由环卫部门统一收集清运。日常生产中产生的一般固废分类收集，一般固废稻壳和异色米定期出售，砂石等杂质、除尘器集尘和生活垃圾经收集后由环卫部门定期清运处理。米糠、异色米、砂石等杂质和除尘器集尘分类收集后暂存在大米加工生产车间一楼，由相关单位根据企业生产计划定期外运处置。码头港池清淤产生的污泥作为一般固废运送至指定淤泥堆场。
五、依托工程
本项目主要依托企业现有工程情况见下表。
本项目主要依托工程一览表
名称
已建项目情况
依托情况
供水
园区自来水管网供水。
依托现有
供电

园区电网供电。
依托现有
废水处理

生活污水经城市污水管网收集后，接管至常州市江边污水处理厂集中处理。
依托现有
原料仓库

厂区内建有17座仓库（其中城北国库公司5栋、地方粮库公司12栋），用于储存收购的稻谷。
依托现有
一般固废仓库
厂区内建有1栋稻壳仓库，用于暂存大米加工过程产生的一般固废稻壳。
依托现有
码头

厂区东侧设有一座码头，用于接收水路运输来的粮食。
依托现有
六、临时工程

本项目不涉及临时工程，办公楼、供排水、供电等依托厂区现有设施设备。



	总平面及现场布置
	一、工程布局情况
本项目拆除工程涉及的14只油罐、包装车间、发油棚、围栏、办公用房及大棚等位于厂区东南侧，目前已拆除完毕，拆除物已处置完毕，拆除后的厂区现状平面图见附图3。
应急保供工程（大米生产线）建设于厂区现有大米加工生产车间，位于厂区东北侧，粮食和应急物资储备库（库一、库二）建设地位于厂区东南侧拆除油罐等建筑后的空地上，清淤工程地点为厂区东侧码头港池，清淤范围为港池南侧水域，清淤约15200m3，本项目建设完成后厂区总平面布置图见附图4。
二、施工布置情况
本项目施工期不涉及临时办公室、作业栅、材料库、临时道路、临时给水、临时排水、供电等工程。
施工现场布置满足现场文明施工要求，便于安全文明施工的管理，各类设备、材料按施工要求指定位置堆放在选定区域优先选用低噪声的施工设备，对高噪声的设备通过隔声、减振等方式降噪，确保厂界噪声满足相关声环境质量限值标准。

	施工方案
	1、拆除工程：目前厂区油罐14只、包装车间、发油棚、围栏、办公用房及大棚等已拆除完毕。
2、改造工程主要采用工人施工的方式对综合用房进行翻修改造，包括装修改造、屋面、外墙面防水翻新、暖通改造等，施工周期约为30天。

配套工程主要采取吊车、挖机及运输车辆配合施工人员施工的方式进行，包括配套建设道路场地4953m2，月台289m2，码头增设栏杆100m，调度中心装修614m2及水电设施建设，施工周期约为30天。
3、新建粮食和应急物资储备库工程主要采取吊车、挖机及运输车辆配合施工人员施工的方式进行，施工顺序为：土方挖掘、地基建设、地下部分建筑建设、地上部分建筑建设、施工完成。施工周期约为60天。
4、新建大米加工生产线工程主要采取吊车、运输车辆配合施工人员施工的方式进行，施工顺序为：原有设备拆除、新设备安装与调试、施工完成。建设周期约为90天。
5、码头港池清淤工程
清淤工程主要采取挖掘机、运泥船、运泥车配合施工人员施工的方式进行，施工流程为：施工前准备阶段（放样定线、设置样架、设置水位尺）-挖泥船挖泥-运泥驳船运泥-长臂挖掘机将运泥船内淤泥卸下装车-运泥车运送淤泥至淤泥堆场。施工周期约为30天。
本项目施工期施工方案及产污环节见下图。

[image: image3.emf]施工准备阶段

挖泥船挖泥

运泥驳船运泥

长臂挖掘机卸泥装车

运泥车运输至堆场

卸泥堆放

噪声、无组织废气G11

无组织废气G13、

淤泥S6

噪声、无组织废气G12


本项目施工期施工方案示意图

施工流程简述：
施工前准备阶段：放样定线、设置样架、设置水位尺，确保施工区域满足施工要求。

挖泥船挖泥：挖泥船采用挖斗挖泥，操作过程为张开空挖斗放至挖点-闭斗切土-提升挖土-转动斗臂至运泥驳船上方-开斗卸泥，为提高效率，抓斗在切你后提升与转动斗臂同步进行，由前后锚（定位桩）控制船位，在一个锚位疏浚完成后再定位，循环往复。挖泥过程会产生少量无组织废气G11（淤泥释放的H2S、氨气）。
运泥驳船运泥：运泥船通过水陆将淤泥运输至堆场附近河道，运泥船运泥过程中泥仓采用油布等材料密闭覆盖，防止运输过程中恶臭气体（H2S、氨气）释放到环境空气中。
卸泥装车：长臂挖掘机在河岸上将淤泥从运泥船中抓出，转移至运泥车上，卸泥装车过程确保无淤泥遗撒在河道内，卸泥过程中会产生少量无组织废气G12（淤泥释放的H2S、氨气）。

运泥车运泥、卸载堆放：运泥车将淤泥运送至堆场指定区域卸载堆放，运输过程保持密闭，防止恶臭气体（H2S、氨气）释放到环境空气以及淤泥遗撒在运输途中。淤泥在堆场堆放过程中会产生少量无组织废气G13（H2S、氨气）


	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	一、主体功能区规划情况

根据《江苏省主体功能区规划》，本项目所在的常州市新北区属于优化开发区域，其功能定位为建成具有国际影响的现代服务业和先进制造业基地，全国重要的创新基地；亚太地区的重要国际门户，辐射带动长江流域发展的重要区域；具有较强竞争力的世界级城市群。发展方向为率先转变经济发展方式，优化国土空间开发结构，加快推进产业升级，增强高端要素的集聚能力，全面提升区域辐射带动能力和竞争力。
根据《常州市主体功能区实施意见》（常政发[2015]192号），本项目所在的薛家镇属于优化提升区域，是传承历史文脉、彰显城市魅力的标志性地区，展现创新活力、发展服务经济的主要载体，集聚高端要素、提升综合服务功能的现代化城区。常州市主体功能区环境保障政策为：制定符合主体功能区的污染物排放、排污许可和产业准入环境标准。优化提升和适度发展区域以及限制开发区域，实行最严格的污染物排放标准，增加实行总量控制的污染物类型，严格限制排污许可证的增发，大幅减少污染物排放；重点拓展区域，从源头控制污染，坚持较高的污染物排放标准，减少污染物排放；禁止开发区域，依法关闭或限期迁出所有排放污染物企业，确保污染物的“零排放”。积极推进落实生态补偿机制，以限制开发区域、禁止开发区域予以生态保护支持激励。
本项目位于江苏常州空港产业园内，不属于园区禁止建设项目，项目建成后，有利于常州市进一步提升应急救灾能力。项目运营期不涉及生产废水产生和排放，大气污染物颗粒物经除尘设施处理达标后有组织排放，各类固废按要求处理处置，零排放。本项目建成后全厂废气污染物排放量不增加，新增废水污染物排放量在常州市江边污水处理厂内平衡，符合区域主体功能区规划要求。
二、生态功能区划情况

根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发[2020]1号）和《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发[2018]74号），常州市生态空间保护区域总面积为942.83平方公里（扣除重叠），其中生态保护红线面积311.02平方公里，生态空间管控区域面积937.68平方公里。对照《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，本项目所在地周边国家级生态保护红线及生态空间管控区域情况见下表：

本项目周边国家级生态保护红线及生态空间管控区域情况表
序号

红线区域

名称

类别
主导生态功能

范围

面积（km2）

最近直线距离（km）
1
新孟河（新北区）清水通道维护区

生态空间管控区域
水源水质保护

新孟河水体（包括新开河道）及两岸各1000米范围

37.39

7.6
2
新龙生态公益林

生态空间管控区域
水土保持

东至江阴界，西至常泰高速，南至新龙国际商务中心，北至S122省道

5.90

5.6
本项目距最近的国家级生态保护红线（新龙生态公益林）直线距离约为5.6km，不在常州市国家级生态保护红线和生态空间管控区域的保护区范围内。

三、区域环境功能区划

1、地表水环境

根据《江苏省地表水（环境）功能区划》，长江常州段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类水质标准；根据《省政府关于同意常州市德胜河、连云港市古泊善后河灌云农业用水区地表水（环境）功能区划调整的批复》（苏政复〔2014〕78号），德胜河（剩银河口至运河口段）水功能区划为Ⅲ类水体。

2、大气环境

根据《常州市环境空气质量功能区划分规定（2017)》（常州市人民政府，常政发[2017]160号），项目所在地为二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

3、声环境

根据《常州市市区声环境功能区划（2017）》（常州市人民政府，常政发[2017]161号），项目所在地厂区南厂界、北厂界、西厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类功能区环境噪声限值，东厂界为主要河道（德胜河）西侧，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类功能区环境噪声限值。

四、生态环境现状

1、地形、地貌

本项目位于江苏常州空港产业园内，属农村平原，地势平坦，河网密布。自然地平面标高2.6～3.6米（青岛高程）。据区域地质资料，该地区属长江三角洲沉积，第四季以来该区堆积了160～200米的松散沉积物，地貌单元属冲积平原。该地区的地震基本烈度为6度。

常州市地貌类型属高沙平原，山丘平圩兼有。市区属长江下游冲积平原，地势平坦，西北部较高，略向东南倾斜，地面标高一般在6～8米（吴淞基面）。建设项目地处长江中下游冲击平原，地质平坦，地质构造属于扬子古陆东端的下扬子白褶带，地势西北高，东南低。
空港产业园区所在罗溪镇、薛家镇、西夏墅镇和奔牛镇属于长江三角洲太湖平原，地势平坦，平均海拔高程约为5m（黄海高程）。地貌类型属于高沙平原，地质构造处于茅山褶皱带范围之内，出露地层为第IV纪冲积层，厚达190m，由粘土、淤泥和砾沙组成，地下水位一般在地下1～3m，深层地下水第一含水层水位约在地下30～50m，第二含水层约在地下70～100m。

2、水文
常州处于长江下游南岸，长江三角洲中心地带，太湖流域水网平原，北携长江，南衔太湖，东望东海，京杭运河穿城而过。
空港产业园区所在区域水系属于太湖水系，位于太湖三级保护区范围内，园区周边主要河流有新孟河、德胜河。

（1）新孟河

新孟河起于长江小夹江向南至京杭运河，沿线穿过常州市新北区的孟河、西夏墅、罗溪、九里等集镇，全长21.5km。两岸堤防按长江防洪标准设计。新孟河是湖西区引排骨干河道之一，也是常州市三大通江水道之一。

（2）德胜河

德胜河位于空港产业园东侧，自北向南纵贯园区。德胜河全长约21.5m，平均口宽65m，具有行洪、引水、航运、工业取水等重要功能。 

（3）十里横河

十里横河自西向东连接新孟河和德胜河，境内全长9.2km，河道口宽45m，具有行洪、航运等功能。
3、气候气象

本项目地处亚热带季风气候，气候温和湿润，四季分明，雨量充沛，日照较多，无霜期长。雨季6-7月份。平均气温15.3℃。年平均降雨量1074.0毫米，年平均蒸发量1515.9毫米；年平均相对湿度82%；平均气压10157毫米水柱，最高气压10438毫米水柱，最低气压9869毫米水柱。季风盛行，多年平均风速达到2.5米/秒，最大风速29.3米/秒。

4、陆生生态
本地区植物类型主要有栽培植被、山地森林植被、沼泽植被和水生植被四种植被类型。本地区为农业垦作区，有大面积的农业栽培植物，主要农作物品种有小麦、水稻、油菜、棉花、大麦等，按季播种，多为一年两作，以稻麦两熟为主。山地森林植被包括针叶林、落地阔叶林、常绿针叶落叶阔叶混交林、竹林、灌丛等。沼泽植被主要优势品种有草、芦苇、芦竹、荻和垂穗苔草等，在整个江滩上分段分片镶嵌分布，对防泄固堤起重要作用。水生植被是非地带性植被，分布零散，发育不良。本地区野生动物随着工业发展和经济开发，无论数量和种类都逐渐减少，现仅有少量野兔、蛇等小动物。
本项目所在地位于空港产业园区内部，企业厂界200米范围内地面主要为已建成工业企业、居民居住用房、道路、德胜河以及绿化植被。
本项目所在地土地利用类型为仓储用地。
5、水生生态
本项目所在地位于空港产业园区内部，厂区东侧为德胜河。德胜河不涉及珍惜保护鱼类和水生哺乳动物，浮游植物以藻类为主，其中绿藻为主要优势门类硅藻、蓝藻次之，黄藻最少。优势种为小球藻、衣藻、四角十字藻。浮游动物以轮虫、桡足类、枝角类为主。鱼类品种主要有草鱼、鳙鱼、鲢鱼等，种类和数量均较少。其中鲫鱼为优势种，其次是鲢鱼。
五、区域环境质量现状

1、大气环境质量现状

（1）空气质量达标区判定

根据《常州市生态环境质量报告（2020）》中环境质量监测数据，判定项目所在区域的达标情况，结果如下。
2020年常州市空气环境现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度（μg/m3）

标准值（μg/m3）

占标率

（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9

60

15

达标

NO2
年平均质量浓度

35

40

87.5

达标

PM10
年平均质量浓度

61

70

87.1

达标

PM2.5
年平均质量浓度

39

35

111.4

超标

CO

24小时平均第95百分位数

1200

4000

30

达标

O3
日最大8小时滑动平均第90百分位数

167

160

104.4

超标

由上表可知，2020年常州市NO2、PM10、SO2、CO污染物各评价指标均达标，超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的污染物为PM2.5、O3，总体而言项目所在地为环境空气质量不达标区。
区域达标计划。
根据《2020年常州市生态环境状况公报》污染防治攻坚战-坚决打赢蓝天保卫战，提出如下重要举措：全力推动污染物总量减排；实施锅炉综合整治；深度治理工业企业；全面开展挥发性有机物整治；加强扬尘管控和秸秆禁烧；开展餐饮油烟污染治理；加强机动车污染防治；加强非道路移动机械污染防治；提升大气污染防控能力；探索低碳发展新模式。
为加快改善环境空气质量，常州市人民政府先后发布了《关于印发常州市2021年大气污染防治工作计划的通知》（常大气办[2021]9号）、市政府关于印发《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知（常政发〔2021〕21号）。根据市政府关于印发《2021年常州市深入打好污染防治攻坚战工作方案》的通知（常政发〔2021〕21号），工作目标如下：环境空气质量持续改善，完成省下达的约束性指标，PM2.5浓度工作目标40微克/立方米，优良天数比率工作目标80.7%。氮氧化物和VOCS排放量较2020年分别削减8%以上和10%以上。

采取上述措施后，大气环境质量状况可以得到有效改善。
（2）其他污染物环境质量现状评价
本项目其他污染物氨、硫化氢、臭气浓度引用《常州恒邦药业重大疾病治疗高端生物药研发及产业化项目环境影响报告书》中监测数据，根据南京白云环境科技集团股份有限公司出具的检测报告《（2022）宁白环检（气）字第202201127-2号》，其他污染物环境质量现状数据如下。

其他污染物监测点位基本信息

监测地点
相对本项目方位
相对本项目距离/m
监测因子
监测时段
监测频次
常州恒邦药业有限公司
NE
1200
氨、硫化氢、臭气浓度

2020.8.18~

2020.8.24
连续监测7天，每天4次，每次采样时间不少于45min
其他污染物环境质量现状表
监测地点
污染物

平均时间

评价标准(mg/m3)

监测浓度范围（mg/m3）

占标率%

超标率%
达标情况

常州恒邦药业有限公司
氨

小时值

0.2

0.10-0.16
80

0

达标

硫化氢
小时值

0.01

ND

10

0

臭气浓度

小时值

/
<10

/

/

备注：“ND”表示未检出，硫化氢检出限为0.001mg/m3，臭气浓度无量纲。
其他污染因子氨、硫化氢、臭气浓度的最大浓度占标率均小于1，氨、硫化氢能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准。
2、地表水环境质量现状

本项目在德胜河和长江共设置五个地表水环境质量现状监测断面，断面布设情况见下表。

地表水环境监测断面具体位置一览表
水系名称
断面编号

断面布设位置
监测因子
监测时间和频次

功能类别
长江

W1
污水厂排口上游500m
水温、pH、化学需氧量、高锰酸盐指数、NH3-N、TP、透明度、叶绿素a
监测时间为2021年10月31日-11月2日，连续监测3天，每天监测2次
Ⅱ类
W2
桃花港入江口
W3
利港水厂取水口
德胜河

A1
清淤河段上游500m

COD、悬浮物、氨氮、总磷、石油类、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍

监测时间为2021年11月10日-11月12日，连续监测3天，每天监测2次
Ⅲ类
A2
清淤河段下游500m

长江断面监测数据引用《常茂生物化学工程股份有限公司研发办公楼项目环境影响报告表》中数据，根据南京白云环境科技集团股份有限公司监测报告《（2022）宁白环检（水）字第202201295号》，长江断面监测结果见下表：
长江断面水环境质量监测结果一览表  单位:mg/L  pH无量纲
断面编号
项目
pH
COD
高锰酸盐指数
氨氮
W1
最小值
7.22
5
2.1
0.028
最大值
7.3

7

2.4

0.038

污染指数
0.11~0.15
0.33~0.47
0.53~0.6
0.06~0.08
超标率（%）
0
0
0
0
W2
最小值
7.22
5
1.8
ND
最大值
7.52

6
2.3
0.044
污指数
0.11~0.26
0.33~0.4
0.45~0.58
0.03~0.09
超标率（%）
0
0
0
0
W3
最小值
7.59
4
2.1
0.03
最大值
7.65

5
2.4
0.055
污染指数
0.3~0.33
0.27~0.33
0.53~0.6
0.06~0.11
超标率（%）
0
0
0
0
断面编号
项目
总磷
透明度
水温
叶绿素a
W1
最小值
0.08
25
15.8
0.010
最大值
0.08
25
17.4
0.011
污染指数
0.16~0.16
/
/
/
超标率（%）
0
/
/
/
W2
最小值
0.07
25
15.0
0.009
最大值
0.08
30
17.4
0.001
污染指数
0.14~0.16
/
/
/
超标率（%）
0
/
/
/
W3
最小值
0.07
30
15.4
0.010
最大值
0.09
30
17.6
0.011
污染指数
0.14~0.18
/
/
/
超标率（%）
0
/
/
/
根据江苏秋泓环境检测有限公司出具的检测报告[（2021）QHHJ-BG-（水）字第（3255-1）号]，本项目清淤河段（德胜河）地表水水质调查情况见下表。
德胜河断面水环境质量监测结果一览表  单位:mg/L 
断面

监测项目

悬浮物
化学需氧量
氨氮
总磷
石油类
A1

最小值

16
17
0.306
0.08
0.03
最大值

29
18
0.405
0.11
0.04
污染指数

/
0.85-0.9
0.306-0.405
0.4-0.55
0.6-0.8
超标率%

/
0
0
0
0
A2

最小值

12
17
0.361
0.08
0.03
最大值

36
18
0.689
0.14
0.04
污染指数

/

0.85-0.9
0.361-0.689
0.4-0.7
0.6-0.8
超标率%

/

0

0

0

0

断面

监测项目

六价铬
镍
铜
砷
镉
A1

最小值

ND
1.34×10-3
2.66×10-3
2.00×10-3
ND
最大值

ND
2.21×10-3
4.69×10-3
2.05×10-3
ND
污染指数

0.08
/
0.0027-0.0047
0.04-0.041
0.01
超标率%

0
/
0
0
0
A2

最小值

ND
1.47×10-3
3.18×10-3
1.88×10-3
ND
最大值

ND
2.24×10-3
4.76×10-3
2.22×10-3
ND
污染指数

0.08
/
0.0032-0.0048
0.038-0.044
0.01
超标率%

0

/
0

0

0

断面

监测项目

铅
汞
A1

最小值

6.4×10-4
ND
最大值

8.7×10-3
ND
污染指数

0.013-0.17
0.4
超标率%

0
0
A2

最小值

7.1×10-4
ND
最大值

1.09×10-3
ND
污染指数

0.014-0.022
0.4
超标率%

0
0
备注：“ND”表示未检出。六价铬检出限为0.004mg/L，镉检出限为0.000054mg/L，汞检出限为0.000044mg/L。未检出污染物浓度以检出限计。
根据监测结果分析可知，长江段布设的三个监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水标准；德胜河段布设的三个监测断面各监测因子均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水标准。
3、声环境现状

根据江苏秋泓环境检测有限公司出具的检测报告[（2021）QHHJ-BG-（声）字第（3255）号]，噪声监测结果见下表。
噪声现状监测结果表  单位dB(A)
类别
监测时间

监测点位

监测值

评价标准

评价结果

昼间

夜间

昼间

夜间

昼间

夜间

项目所在地
2021.11.12
N1（北厂界）

63
52
65

55

达标

达标

N2（东厂界）

61
51
70
55

达标

达标

N3（南厂界）

60
54
65

55

达标

达标

N4（西厂界）

60
52
65

55

达标

达标

监测结果表明，本项目所在地北厂界、南厂界和西厂界昼、夜间噪声能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准，东厂界能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区域标准。

4、地下水质量现状

根据江苏秋泓环境检测有限公司出具的检测报告[（2021）QHHJ-BG-（水）字第（3255-2）号]，项目所在地地下水水质调查情况见下表：
地下水水质监测结果一览表
监测点位
监测因子（mg/L)
pH
(无量纲)
碱度（CO32-）
碱度（HCO3-）
溶解性
总固体
耗氧量
D1
监测值
7.6
0
4.0
288
1.9
水质分类
I
/
/
I
II
D2
监测值
7.6
0
3.4
298
1.6
水质分类
I
/
/
I
II
D3
监测值
7.6
0
2.9
160
3.4
水质分类
I
/
/
I
Ⅳ
监测点位
监测因子（mg/L)
总硬度
氯化物
硫酸盐
氨氮
挥发酚
D1
监测值
256
27.6
61
0.598
0.0029
水质分类
II
I
II
Ⅳ
Ⅳ
D2
监测值
220
53.7
58.7
0.658
0.0091
水质分类
II
II
II
Ⅳ
Ⅳ
D3
监测值
171
8.11
54.7
0.645
0.0077
水质分类
II
I
II
Ⅳ
Ⅳ
监测点位
监测因子（mg/L)
氰化物
六价铬
砷
镉
铅
D1
监测值
ND
ND
8.50(10-4
8.00(10-5
9.00(10-5
水质分类
II
I
I
I
I
D2
监测值
ND
ND
9.60(10-4
2.00(10-4
3.76(10-3
水质分类
II
I
I
II
I
D3
监测值
ND
ND
7.50(10-4
ND
5.98(10-3
水质分类
II
I
I
I
III
监测点位
监测因子（mg/L)
铁
锰
汞
钙
钾
D1
监测值
8.20(10-4
1.20(10-4
ND
55.6
1.46
水质分类
I
I
I
/
/
D2
监测值
4.10(10-2
0.824
ND
51.2
2.19
水质分类
I
Ⅳ
I
/
/
D3
监测值
7.48(10-2
0.771
ND
50.9
1.89
水质分类
I
Ⅳ
I
/
/
监测点位
监测因子（mg/L)
镁
钠
氟化物
氯化物（Cl-）
硫酸盐（SO42-）
D1
监测值
18.6
22.5
0.305
26.5
66.6
水质分类
/
I
I
/
/
D2
监测值
16.8
30.3
0.348
54.8
57.6
水质分类
/
I
I
/
/
D3
监测值
14.9
22.0
0.456
8.79
55.2
水质分类
/
I
I
/
/
监测点位
监测因子（mg/L)
硝酸盐氮
亚硝酸盐氮
总大肠菌群
细菌总数
D1
监测值
0.892
ND
22
6.8(102
水质分类
I
II
Ⅳ
Ⅳ
D2
监测值
0.673
0.151
27
8.0(102
水质分类
I
III
Ⅳ
Ⅳ
D3
监测值
0.395
0.095
22
6.0(102
水质分类
I
II
Ⅳ
Ⅳ
备注：“ND”表示未检出。氰化物检出限为0.004mg/L；六价铬检出限为0.004mg/L；镉检出限为5.00(10-5mg/L;汞检出限为4.00(10-5mg/L；亚硝酸盐氮检出限为0.016mg/L。
从监测评价结果可知，本项目所在区域除耗氧量、氨氮、挥发酚、锰、总大肠菌群细菌总数监测因子符合IV类标准外，其他因子均达Ⅲ类标准及以上。

根据江苏秋泓环境检测有限公司出具的现状监测报告，本项目所在区域水位情况见下表。

地下水位现状监测结果一览表
监测点位

D1
D2
D3
D4
D5
D6

高程（m）
4.80
3.72
5.14
4.88
5.03
4.86
埋深（m）
1.12

2.69

2.15

3.17

2.48

0.57

4、底泥质量现状

本项目在拟建项目所在地清淤河段布设1个底泥采样点，采样时间为2021年11月11日。根据江苏秋泓环境检测有限公司出具的检测报告[（2021）QHHJ-BG-（土）字第（3255）号]，底泥中污染物情况见下表。
底泥现状监测及评价结果表   单位：mg/kg
监测因子
检出限（ug/kg）
检测值
第二类用地筛选值标准

pH（无量纲）
-
8.44
/
六价铬

0.5

ND

5.7

铜

1

40

18000

锌

1

104
/

镍

38

3

900

铅

0.1

9.0

800

镉

0.01

0.12

65

总汞

0.002

0.068

38

砷

0.01

6.28

60

四氯化碳

1.3×10-3
ND

2.8

氯仿

1.1×10-3
ND
0.9

氯甲烷

1.0×10-3
ND
37

1,1-二氯乙烷

1.2×10-3
ND
9

1,2-二氯乙烷

1.3×10-3
ND
5

1,1-二氯乙烯

1.0×10-3
ND
66

顺-1,2-二氯乙烯

1.3×10-3
ND
596

反-1,2-二氯乙烯

1.4×10-3
ND
54

二氯甲烷

1.5×10-3
ND
616

1,2-二氯丙烷

1.1×10-3
ND
5

1,1,1,2-四氯乙烷

1.2×10-3
ND
10

1,1,2,2-四氯乙烷

1.2×10-3
ND
6.8

四氯乙烯

1.4×10-3
ND
53

1,1,1-三氯乙烷

1.3×10-3
ND
840

1,1,2-三氯乙烷

1.2×10-3
ND
2.8

三氯乙烯

1.2×10-3
ND
2.8

1,2,3-三氯丙烷

1.2×10-3
ND
0.5

氯乙烯

1.0×10-3
ND
0.43

氯苯

1.2×10-3
ND
270

1,2-二氯苯

1.5×10-3
ND
560

1,4-二氯苯

1.5×10-3
ND
20

间二甲苯+对二甲苯

1.2×10-3
ND
570

邻二甲苯

1.2×10-3
ND
640

硝基苯

0.09

ND
76

苯胺

0.1

ND
260

2-氯酚

0.06

ND
2256

苯并[a]蒽

0.1

ND
15

苯并[a]芘

0.1

ND
1.5

苯并[b]荧蒽

0.2

ND
15

苯并[k]荧蒽

0.1

ND
151

䓛

0.1

ND
1293

二苯并[a,h]蒽

0.1

ND
1.5

茚并[1,2,3-cd]芘

0.1

ND
15

萘

0.09

ND

70

由上表可知，评价范围内布设的监测点位中底泥各污染物检测数据均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。


	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	一、企业现有项目环保手续履行情况

城北国库有限公司和地方粮库有限公司于2007年申报了“江苏常州城北国家粮食储备库及常州地方粮食储备库迁、扩建项目”，建设一条大米加工生产线，日处理稻谷300吨，同时建设码头吊装设施，用于接收水陆运来的粮食，湿粮经过烘干房烘干后储存，全厂仓容12.5万吨。项目于2007年11月取得常州市环保局批复。
2008年城北国库有限公司和地方粮库有限公司调整建设内容，并变更项目名称为：常州粮食现代物流中心。2008年12月，常州市环保局同意项目建设情况变更，变更后的项目内容及规模为：日处理稻谷300吨、面粉350吨，仓容20万吨，使用油罐1000吨，建设粮油批发市场2000平方米，散粮运输车队100吨，电子商务大楼1000平方米，建设粮食物流信息化系统、粮食质量监测系统。常州市环保局关于项目变更的答复见附件9。
2011年6月，“日处理稻谷300吨，仓容12.5万吨项目”通过常州市环保局竣工环保验收。

企业现有项目环保手续情况见下表。

常州地方粮食和物资储备库有限公司现有项目环保手续情况表

项目名称

产品规模

环评批复

竣工环保验收

江苏常州城北国家粮食储备库及常州地方粮食储备库迁、扩建项目
日处理稻谷300吨，仓容12.5万吨
于2007年十一月取得常州市环境保护局批复（常环表[2007]68号）
“日处理稻谷300吨，仓容12.5万吨项目”于2011年6月通过竣工环保验收（常环验[2011]46号）
常州粮食现代物流中心
日处理稻谷300吨、面粉350吨，仓容20万吨，使用油罐1000吨。

2008年12月取得常州市环保局答复
原有项目“1000吨油罐”建成后未进行环保竣工验收，现已拆除完毕。剩余日处理350吨面粉生产线、7.5万吨仓容项目未建，今后拟不再建设。
二、排污许可证申领情况
按照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），常州地方粮食和物资储备库有限公司属于谷物磨制行业，需进行登记管理。企业已于2022年1月11日完成了排污登记（登记编号：913204116663804256001W）。
三、产品方案
公司现有项目产品方案见下表。
主要产品方案表
工程名称

产品及规格

设计能力

年运行时数（h/a）

备注

大米加工生产线
成品大米
日处理稻谷300吨
2000
已验收

四、现有项目污染物排放情况

1、废水

现有项目仅排放生活污水，城北国库公司和地方粮库公司组成成员相同，产生的生活污水合并排放，排放量为675t/a，经城市污水管网收集后进入常州市江边污水处理厂集中处理。
2、废气
（1）有组织废气
大米加工生产线（进稻、真空筛、除湿、砻谷、清糠、抛光、清理工序中）产生的废气经脉冲除尘器除尘后通过18m高排气筒有组织排放（每个工序段分别设有18m高的排气筒，共计9根）。企业大米加工生产线已停产一年多。
（2）无组织废气

①湿粮烘干工序中热风炉燃烧稻壳产生的废气以及烘干过程产生的粉尘收集进入水幕除尘设备除尘后无组织排放。由于原粮质量提高以及粮食运输方式优化，目前企业采购的原粮含水率能够达到贮存和加工的要求，烘干工序目前已经停用三年，今后也不再使用。
②根据原有项目环评，企业在粮食仓库熏蒸过程中会有极少量PH3无组织排放。
3、固体废物

现有项目固废主要为生活垃圾、清粮产生的杂质、除尘器收集的烟粉尘、米糠、碎米和稻壳。

生活垃圾、清粮产生的杂质、除尘器收集的烟粉尘由环卫部门统一收集处置；米糠、碎米作为副产外售；稻壳外售综合利用。
上述固废经过分类收集，采取合理的处置方式后不排放，对周围环境不会产生二次污染。

4、噪声

现有工程噪声主要由砻谷机、谷糙分离机、碾米机、风机等生产设备产生，噪声源强约为70-87dB（A）
5、现有项目污染物排放情况汇总

现有项目污染物排放情况汇总见下表。
现有项目污染物排放情况汇总表（单位：t/a）

种类

污染物名称

现有项目排放量

现有项目环评批复及验收量

接管

废水

水量（m3/a）

675
675
COD

0.27
0.27
SS
0.20
0.20
NH3-N
0.02
0.02
TP
0.003
0.003
TN
0.02

/
动植物油
0.01
0.01
有组织
废气

颗粒物
2.8
2.8
固废

0

0

四、原有项目存在问题及“以新带老”措施

1、主要环境问题

公司“1000吨油罐”项目建成后未进行竣工环保验收。
2、“以新带老”措施

①企业目前油罐已拆除，拆除空地拟建设两栋粮食和应急物资储备库，并履行相关环保手续。
②本项目拆除厂内原有大米加工生产线装置，利用现有大米加工生产厂房新建一套大米加工生产线。

	生态环境保护目标
	一、评价工作等级和评价范围

1、大气环境
（1）评价等级
根据本报告“四、生态环境影响分析”章节内容可知，本项目运营期废气污染物Pmax为7.3%，1%≤Pmax<10%，因此确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.3可知，二级评价项目评价范围为以建设项目所在地为中心，边长为5km的矩形区域。
2、水环境

（1）评价等级
本项目运营期产生的生活污水经城市污水管网收集后接管至常州市江边污水处理厂处理。根据《环境影响评价技术导则》相关规定，评价工作等级按三级B执行。

（2）评价范围

根据导则的规定，结合本项目特点，确定水环境评价对污水能否达到接管标准及接管可行性作评述。本项目地表水现状评价范围为长江常州段污水处理厂排江口上游500米至下游10560米（利港水厂取水口）处、企业德胜河码头上下游500m。 

3、声环境

（1）评价等级
施工期：本项目施工期产生的噪声主要来自施工作业机械，如吊机、挖掘机、打桩机及运输车辆等。

运营期：本项目运营期产生的噪声主要来自大米加工生产线设备产生的噪声。

本项目拟建地为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区，评价范围内无声环境保护目标。根据噪声环境影响评价导则与方法中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响等级为三级。
（2）评价范围

根据噪声环境影响评价技术原则与方法中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定声环境影响评价等级为三级，评价范围选取企业厂界外扩50米范围。

4、地下水环境

（1）评价等级
本项目大米加工生产线为“粮食和饲料加工”行业，项目类别为Ⅳ类，不需开展地下水环境影响评价。河道清淤工程无运营期，不开展地下水环境影响评价工作。新建粮食和应急物资储备库工程属于“仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”行业，项目类别为Ⅲ类，地下水环敏感程度为“不敏感”，根据导则中评价工作等级分级表判定为三级评价。
（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）规定，本项目评价范围与现状调查范围一致，评价范围选取项目建设地0.1km2范围。
5、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目大米加工生产线属于“其他行业”，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。河道清淤工程无运营期，不开展土壤环境影响评价工作。新建粮食和应急物资储备库工程属于“交通运输仓储邮政业”中的“其他”类，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。综上，本项目不开展土壤环境影响评价工作。
6、生态环境

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级的分级规定，本项目占地面积≤2km2，项目所在地周围不涉及特殊和重要生态敏感区，属一般区域，因此确定生态评价等级为三级。
（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）规定，确定本项目生态环境影响评价范围为：项目所在地厂界外扩200m范围。

7、风险

（1）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目大气环境、地表水、地下水环境风险潜势等级为Ⅰ，按导则要求开展简单分析。具体判定依据见第四章“生态环境影响分析”。
（2）评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》规定，大气、地表水和地下水环境风险评价等级均为简单分析，风险评价范围与对应的环境影响评价范围一致。

二、生态环境保护目标 

根据《环境影响评价技术导则》要求，经现场实地调查，本项目周围无自然保护区和其他人文遗迹，有关水、气、声、生态环境保护目标如下。

本工程主要大气环境保护目标为建设项目所在地附近的居民点，地方粮库公司周边大气环境保护目标见下表。

大气环境保护目标表（地方粮库公司）
名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

南庄村
403

534

居民区
100人
二类区
N
200

塘田村
39

937

居民区
40人
二类区
NW
605
施家塘
-255

891

居民区
40人
二类区
NW
650
朱家塘
-503

1137

居民区
120人
二类区
NW
920
河北村
-1143

1094

居民区
110人
二类区
NW
1100
小东庄
-1361

1008

居民区
90人
二类区
W
1500
张家村
579

900

居民区
50人
二类区
N
666
王下村

922

1203

居民区
600人
二类区
N
820
杨家井

906

1594

居民区
120人
二类区
N
1400
七家沟

274

1305

居民区
80人
二类区
N
860
蛇区巷

225

1999

居民区
150人
二类区
N
1640
小印村
-53

2304

居民区
45人
二类区
NW
1980
徐家村
-501

1917

居民区
200人
二类区
NW
1530
夏家塘

-190

1468

居民区
60人
二类区
NW
1150
顺园九村

1522

-442

居民区
6000人
二类区
E
1050
中国科学院幼儿园

1723

-511

学校
300人
二类区
E
1350
卢家桥

-1905

1143

居民区
500人
二类区
W
2000
南园村

-883

2270

居民区
1000人
二类区
NW
2000
唐家湾

839

2354

居民区
80人
二类区
NE
2050
田家巷

1774

2271
居民区
100人
二类区
NE
2400
叶家村

2037

2059

居民区
50人
二类区
NE
2400
叶家塘

2389

1985

居民区
280人
二类区
NE
2350
吴松村

2556

711

居民区
300人
二类区
NE
2000
赵家塘

1761

597

居民区
80人
二类区
NE
1100
凤凰城西苑

1756

-1752

居民区
5500人
二类区
SE
1800
凤凰湖
2236

-1744

居民区
4000人
二类区
SE
2350
顺园八村
2502

-816
居民区
6000人
二类区
E
2000
大师村别墅

2766

-1978

居民区
5500人
二类区
SE
2800
薛家中心小学

2222

-504

学校
1200人
二类区
E
1600
老东庄

-1957

-1262

居民区
600人
二类区
SW
2200
李元村

-1286

-2197
居民区
220人
二类区
SW

2500
备注：以企业厂区西南角为（0，0）点。
经现场踏勘，淤泥堆场周边大气环境保护目标见下表。
大气环境保护目标表（淤泥堆场）
名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

X

Y

奔牛医院九里分院

-773

-536

医院
50人
二类区
SW
900
贺家村
-610

-761

居民区
500人
二类区
SW
750
潘家塘
-839

-223

居民区
120人
二类区
SW
700
九里小学

186

-1243

学校
700人
二类区
S
1050
贺家塘

-68

993

居民区
200人
二类区
N
700
前朱庄

-717

327

居民区
120人
二类区
NW
700
前马村

1054

-430
居民区
100人
二类区
E
780
常沟村

859

-822

居民区
100人
二类区
SE
900
其他环境保护目标表

环境

要素

环境保护

对象名称

方位

离厂界最近距离

（m）

规模

环境功能

声环境

/
/

/

/

南、西、北厂界声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，东厂界声环境质量达《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准
地表水环境

长

江

魏村水厂

取水口

NW

距江边污水厂污水排放口4030m（上游）

50万吨/天

水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准

锡澄水厂

取水口

SE

距江边污水厂污水排放口8760m（下游）

40万吨/天

利港水厂

取水口

SE

距江边污水厂污水排放口9560m（下游）

30万吨/天

德胜河
/
德胜河位于厂区东厂界，与厂界距离为0
/

水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

地下水环境

厂界周边外扩500m范围
/

/

/

水质符合《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-93）

生态

环境

新孟河（新北区）清水通道维护区
W
淤泥堆场位于新孟河（新北区）清水通道维护区内
/

《常州市生态红线区域名录》水源水质保护

新龙生态公益林
NE
距离二级管控区边界5600m
/

《常州市生态红线区域名录》水土保持
备注：地下水评价范围内没有用作饮用功能的分散式居民水井等保护目标。

	评价

标准
	一、环境质量标准
1、环境空气

本项目所在区域环境空气中各因子执行以下标准，具体见下表。

环境空气质量评价标准表
污染物
标准来源

环境质量标准（mg/m3）

1h平均

日平均

年平均

SO2
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

0.5

0.15

0.06

NO2
0.2

0.08
0.04

PM10
/
0.15

0.07

PM2.5
/
0.075

0.035

CO

10
4

/

臭氧

0.2

0.16（8h平均）

/

TSP
/
300
200
氨
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准
200
/
/
硫化氢
10
/
/
2、地表水环境质量标准

长江常州段水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准，具体标准值见下表。

地表水环境质量评价标准表  （长江常州段）
序号

污染物名称

Ⅱ类标准值

1

pH

6-9

2

化学需氧量（COD）

≤15

3

五日生化需氧量（BOD5）
≤3
4

氨氮
≤0.5
5

总氮
≤0.5
6

总磷
≤0.1
7
高锰酸盐指数

≤4
8
石油类

≤0.05

备注：pH无量纲
德胜河（剩银河口至运河口段）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，具体标准值见下表。
地表水环境质量评价标准表  [德胜河（剩银河口至运河口段）]
序号

污染物名称

III类标准值
1

化学需氧量（COD）

≤20
2

氨氮
≤1.0
3

总磷
≤0.2
4

石油类

≤0.05
5

砷
≤0.05
6

镉
≤0.005
7
铬（六价）
≤0.05
8
铜
≤1.0
9

铅

≤0.05
10

汞

≤0.0001
11

镍

≤0.02
3、环境噪声标准

项目所在地西、南、北厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区域标准，东厂界环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类区域标准，具体见下表。
环境噪声质量评价标准表

厂界
昼间

夜间

执行标准
西、南、北厂界
65

55

3类标准值（dB(A)）

东厂界
70
55
4a类标准值（dB(A)）

4、地下水环境质量标准

地下水水质执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017），具体见下表。
地下水质量标准表

污染物名称

Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类

Ⅳ类
Ⅴ类
pH

6.5-8.5

5.5-6.5，
8.5-9

＜5.5，
＞9

NH3-N

≤0.02

≤0.10

≤0.50

≤1.50

>1.50

耗氧量（CODMn，以O2计）

≤1.0

≤2.0

≤3.0

≤10.0

>10.0

硝酸盐（以N计）

≤2.0

≤5.0

≤20.0

≤30.0

>30.0

总硬度（以CaCO3计）

≤150

≤300

≤450

≤650

>650

溶解性总固体

≤300

≤500

≤1000

≤2000

>2000

总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
≤3.0

≤3.0

≤3.0

≤100

>100

细菌总数（CFU/100mL）
≤100

≤100

≤100

≤1000

>1000

铁

≤0.1

≤0.2

≤0.3

≤2.0

>2.0

锰

≤0.05
≤0.05

≤0.10
≤1.50

>1.50

硫酸盐

≤50

≤150

≤250

≤350

>350

亚硝酸盐（以N计）

≤0.01

≤0.10
≤1.00
≤4.80
>4.80
氯化物

≤50

≤150

≤250

≤350

>350

挥发性酚类（以苯酚计）
≤0.001

≤0.001

≤0.002

≤0.01

>0.01

铅

≤0.005

≤0.01

≤0.05

≤0.1

>0.1

汞

≤0.0001
≤0.0001
≤0.001

≤0.002
>0.002
镉

≤0.0001

≤0.001

≤0.005
≤0.01

>0.01

铬（六价）

≤0.005

≤0.01

≤0.05

≤0.1

>0.1

砷

≤0.001
≤0.001

≤0.01
≤0.05

>0.05

钠

≤100

≤150

≤200

≤400

>400

氟化物

≤1.0

≤1.0

≤1.0

≤2.0

>2.0

氰化物

≤0.001

≤0.01

≤0.05
≤0.1

>0.1

备注：pH无量纲
5、土壤环境质量标准

土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准，具体见下表。
土壤环境质量标准表
序号

污染因子
第二类用地筛选值标准（mg/kg）
1
六价铬

5.7

2

铜

18000

3

镍

900

4

铅

800

5

镉

65

6

总汞

38

7

砷

60

8

四氯化碳

2.8

9

氯仿

0.9

10

氯甲烷

37

11

1,1-二氯乙烷

9

12

1,2-二氯乙烷

5

13

1,1-二氯乙烯

66

14

顺-1,2-二氯乙烯

596

15

反-1,2-二氯乙烯

54

16

二氯甲烷

616

17

1,2-二氯丙烷

5

18

1,1,1,2-四氯乙烷

10

19

1,1,2,2-四氯乙烷

6.8

20

四氯乙烯

53

21

1,1,1-三氯乙烷

840

22

1,1,2-三氯乙烷

2.8

23

三氯乙烯

2.8

24

1,2,3-三氯丙烷

0.5

25

氯乙烯

0.43

26

氯苯

270

27

1,2-二氯苯

560

28

1,4-二氯苯

20

29

间二甲苯+对二甲苯

570

30

邻二甲苯

640

31

硝基苯

76

32

苯胺

260

33

2-氯酚

2256

34

苯并[a]蒽

15

35

苯并[a]芘

1.5

36

苯并[b]荧蒽

15

37

苯并[k]荧蒽

151

38

䓛

1293

39

二苯并[a,h]蒽

1.5

40

茚并[1,2,3-cd]芘

15

41

萘

70

二、污染物排放标准

1、废气
本项目施工期废气污染物颗粒物、SO2、NOx、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)中的无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准，具体见下表。

大气污染物排放标准

污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

标准来源

监控点

浓度

颗粒物

边界外浓度最高点

0.5
《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)
SO2
0.4
NOx
0.12

非甲烷总烃
4.0

氨
1.5
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
硫化氢

0.06
臭气浓度
20①
备注：①臭气浓度无量纲。
本项目运营期间大气污染物排放标准见下表。
有组织废气污染物排放标准
排气筒编号
污染物名称

最高允许排放浓度（mg/m3）

排气筒高度(m)

排放速率(kg/h)

标准来源

1#
颗粒物
20
15
1①
《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）

2#
颗粒物
20
15
3#
颗粒物
20
15
4#
颗粒物
20
15
5#
颗粒物
20
15
6#
颗粒物
20
15
7#
颗粒物
20
15
8#
颗粒物
20
15
9#
颗粒物
20
15
10#
颗粒物
20
15
备注：①根据《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)，本项目1#-10#10根排气筒视为一根等效排气筒，等效排气筒最高允许排放速率为1kg/h。
无组织废气污染物排放标准
污染物

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

标准来源

监控点

浓度

颗粒物

边界外浓度最高点

0.5
《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)
2、废水
本项目施工期施工人员和运营期企业员工产生的生活污水经城市污水管网收集受，接管至常州市江边污水处理厂处理。
企业生活污水排入城市污水管网执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准。
常州市江边污水处理厂尾水排放执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）表2的标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，具体见下表。
污水排放标准限值表  单位：mg/L
排放口名称
执行标准

污染物指标

标准限值

厂区污水排口
《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)

pH①
6.5～9.5

COD
500

SS
400

NH3-N

45

TP
8
TN
70
动植物油
100
江边污水处理厂排口

《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业水污染物排放限值》(DB32/T1072-2018）表2标准
COD
50

NH3-N
4（6）②
TP
0.5

TN
12（15）②
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准
pH①
6～9

SS

10

动植物油
1
备注：①pH单位为无量纲。②括号外数值为水温＞12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
3、噪声

本项目施工期噪声执行《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。
项目营运期间，南、西、北厂界噪声均执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，东厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，具体见下表。

工业企业厂界环境噪声排放标准   单位：dB(A)

噪声功能区
昼间

夜间
执行区域
3类

65

55

南、西、北厂界
4类

70

55

东厂界

4、固废
（1）一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）。

	其他
	一、总量控制指标
本项目建成后污染物排放量见下表。
本项目建成后污染物排放量（t/a）

类别
污染物

名称

原有项目排放量

原有环评批复及验收量

“以新带老”削减量

本项目排放量

全厂

排放量

增减量

新增排入外环境的量
接管

废水

水量(m3/a)
675
675
0

135
810
+135
135
COD

0.27
0.27
0

0.054
0.324

+0.054
0.0068
SS
0.20
0.20
0

0.041

0.241

+0.041

0.0014
NH3-N
0.02
0.02
0

0.003

0.023

+0.003

0.00054
TP
0.003
0.003
0

0.0007

0.0037

+0.0007

0.00007
TN
0.02

/
0
0.004
0.024
+0.004
0.0016
动植物油
0.01
0.01
0

0.003
0.013

+0.003
0.00014
有组织

废气

颗粒物
2.8
2.8
2.8
1.44
1.44
-1.36
-1.36
无组织

废气

颗粒物
/
/
/
1.3
1.3
1.3
1.3
固废

0

0

0

0

0

0

0
备注：原环评及验收中未核定无组织废气颗粒物的产生及排放量。
（1）大气污染物
企业原有大米加工生产线废气污染物颗粒物排放量为2.8t/a，本项目拆除原有大米加工生产线，新建一套大米加工生产线。项目建成后，新建大米加工生产线废气污染物颗粒物排放量（有组织+无组织）为2.74t/a，全厂颗粒物排放量削减0.06t/a，不需申请大气污染物总量指标。

（2）水污染物

本项目新增排水量（135m3/a），经城市污水管网收集后，接管至常州市江边污水处理厂集中处理，本项目产生的废水污染物总量在常州市江边污水处理厂内平衡。

（3）固体废物

本项目固体废物均得到有效处置，实现“零排放”，企业不需申请总量指标。


四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	一、大气

（1）运输车辆扬尘影响分析

车辆洒落尘土的一次扬尘污染和车辆运行时产生的二次扬尘污染均会对环境产生不利影响。扬尘的产生量及污染程度与车辆运输方式、路面状况、天气条件等因素有密切关系。在施工过程中，采取密闭措施防止物料逸散，并按规定路线行驶，根据以往监测分析，运输车辆扬尘的影响范围主要集中在运输路线两侧50m内，通过大气扩散作用，对区域环境空气质量的影响很小，且为暂时影响。

（2）设备燃油废气影响分析

本项目施工过程中吊车、运输车辆等设备使用柴油作为动力燃料，燃烧过程中产生燃油废气，主要污染物为SO2、NO2、CO等。根据《工业交通环保概论（王肇润编著）》，每耗1升油料，排放空气污染物NOx 9g，SO2 3.24g，CO 27g。由于此类燃油废气系无组织流动性排放，废气经稀释扩散后对区域环境空气质量的影响很小，且为暂时影响。

（3）对于德胜河码头港池清淤产生的淤泥臭气
河道清淤含有有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和转运、堆放过程中，在无氧条件下有机物可分解产生氨、硫化氢等恶臭气体。清淤工程恶臭主要来自清淤施工和排泥场底泥堆放。

①清淤施工

河道清淤恶臭气体，呈无组织状态释放。恶臭不但会污染环境、造成人的感官不快，达到一定浓度还会危害人体健康。

恶臭强度以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级，我国把恶臭强度分为6级，见下表。
恶臭强度分级法

强度

指标

0

无气味

1

勉强能感觉到气味（感觉阈值）

2

气味很弱但能分辨其性质（识别阈值）

3

很容易感觉到气味

4

强烈的气味

5

无法忍受的极强气味

限制标准一般相当于恶臭强度2.5～3.5级，超过该强度范围，即认为发生恶臭污染，需要采取相应措施。

清淤工作属于开放式作业，污染物具备面源扩散及无组织排放特性，较难定量，根据类比分析，河道清淤过程中在河道岸边将会有较明显的臭味，30m之外达到2级强度，有轻微臭味，低于恶臭强度的限制标准（2.5～3.5级）；80m之外基本无气味。清淤场所80m范围内无环境保护目标，对周边大气环境影响较小。
②堆泥场底泥堆放

本项目设有1个堆泥场，是主要恶臭污染源之一，以无组织形势连续排放，随季节温度的变化臭气浓度有所变化，夏季气温高，臭气强；冬季气温低臭气弱。同时，臭气的散发还与水流紊动、混合搅拌程度和暴露面积等因素有段。恶臭源强可通过排污系数及单位时间内单位面积散发量来表征。

本项目清淤工程所在河段德胜河属于长江水系太湖平原水网区，本次清淤臭气类比位于竺山湖南侧的太湖区域清淤工程，根据类比太湖清淤工程，确定本项目恶臭气体产生源强系数，堆泥场占地平均深度2m，本次产生约1.5万m3淤泥，淤泥堆放面积约0.75万m2，臭气产生天数按清淤天数30d计算，产生量见下表：
堆泥场底泥恶臭气体排放情况一览表
污染源

污染物质

污染参数（kg/h·万m2）

产生速率（kg/h）

产生量（t）
底泥

H2S

0.00062

0.000465
0.335
NH3
0.00007

0.0000525
0.0378
根据已建类似工程的调查结果，淤泥堆场能感觉到恶臭气味的存在，恶臭强度约为2-3 级（臭气强度可分为6级，即0～5级，3级为明显臭；4 级为强臭；5 级为剧臭），影响范围在50m左右，有风时，下风向影响范围稍大一些，影响范围在80m左右。经现场勘察，排泥场80m范围内无环境保护目标，最近的保护目标为距离排泥场西北方向700m的贺家塘、正西方向700m的朱家村和西南方向700m的潘家塘。淤泥堆放过程中产生的臭气对周边影响较小。
二、废水

本项目施工阶段仅涉及施工人员产生的生活污水，施工阶段人数平均约为20人，施工工期为120天，每天生活用水按120L/人计，产污系数取0.9，则本项目施工期生活污水产生量约为259m3/a。其中COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、25mg/L、5mg/L、30mg/L、20mg/L，产生量分别为0.104t、0.078t、0.007t、0.001t、0.008t、0.005t，经城市污水管网收集后接管至市江边污水处理厂处理，对地表水环境无直接影响。

三、固废

施工期间固体废弃物主要有施工活动产生的建筑垃圾、施工废料、淤泥、施工人员的生活垃圾。

（1）施工人员生活垃圾

施工人数为20人，按人均日产生活垃圾约0.5kg计，施工工期为4个月，整个施工期生活垃圾发生总量为1.2t，生活垃圾委托当地环卫部门定时定期清运，对周围环境无直接影响。

（2）建筑垃圾、施工废料

建筑垃圾、施工废料主要包括施工过程中产生的废弃建筑材料如水泥、砂石、木材、废钢筋和建材包装袋等，施工期间对其采取分类收集、定点堆放、及时清理的措施，对周围环境无直接影响。

（3）淤泥
本项目清淤工程共计产生淤泥约15200m3，淤泥堆放在淤泥堆场内。本工程堆泥场依托新孟河延伸拓竣工程（常州市新北区）排泥场，排泥场进行了科学涉及和合理布置，不会造成水土流失。工程结束后拟对排泥场进行平整覆绿或进行耕作层熟土覆盖复耕后用于农业种植。根据本报告“三、生态环境现状、保护目标及评价标准”章节内容中，淤泥中各污染物检测数据均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的第二类用地筛选值标准。对照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600-2018)，淤泥中各污染物检测数据均低于农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）标准，因此，河道清淤底泥中的污染物含量均能满足相关标准要求，不会对原有土壤环境产生明显不利影响。
四、噪声

本项目施工期产生的噪声主要来自施工作业及相关机械，如挖掘机、打桩机、吊车、驳船等，主要噪声设备及噪声源强见下表。
施工期主要噪声源的噪声级
序号

高噪声设备

声源值（dB（A））

1

挖掘机
85
2

打桩机
90
3

吊车
80
4

挖泥船

80
5
驳船
85

6
运输车辆

85

通过选用低噪声设备、合理安排施工时间、加强对各种机械的管理、维护和保养等措施降低施工噪声对区域声环境质量造成的影响。本项目施工区域50米范围内不涉及敏感目标，施工期噪声环境影响不大。
五、生态
（1）对动植物的影响

本项目拟建地不涉及自然保护区、森林公园和风景名胜区。本项目大米加工生产线、粮食和应急物资储备库利用厂内空地建设，不新增用地，对周围环境的动植物无直接影响。
清淤工程仅针对企业原有码头港池底泥进行挖掘清淤，清淤范围小，对德胜河水体环境中的动植物影响较小。淤泥堆放点为砖瓦厂拆除后的低洼空地，堆泥场不涉及土方挖掘和植被破坏，堆泥场填满后拟采取表层覆土、覆绿等措施，对周围动植物的影响较小。
（2）水土流失
本项目大米加工生产线利用原有厂房建设，不涉及土方挖掘。粮食和应急物资储备库在厂内建设，该工程开挖土方量较小，可能会引起局部水土流失等。清淤工程仅针对企业原有码头港池底泥进行挖掘清淤，施工前制定水土保持方案，摸清沿岸涉河建筑工程堤岸护坡范围，施工中对护坡、地梁及码头、桥墩做到保护到位，不会导致水土流失等环境问题。堆泥场不涉及土方挖掘和植被破坏，不会导致水土流失等环境问题。
（3）对水生生态的影响
本项目清淤工程仅针对企业原有码头港池内河道底泥进行挖掘清淤，清淤过程中对水体和港池底泥的扰动会对港池周围水体中浮游植物、浮游动物和底栖动物造成一定的影响，使得该区域水体中浮游植物、浮游动物和底栖动物种类和数量有一定程度的减少。但本项目清淤范围相对德胜河水体来说，范围极小，且影响为暂时影响，施工结束后即可消除并使该区域水生生态恢复到正常水平。
综上，本项目施工过程中，对周围生态环境影响较小，且为暂时影响，不利影响随着施工结束而消失。

	运营期生态环境影响分析
	一、废气

1、污染物产生及排放情况

本项目运营期仅大米加工生产线涉及废气污染物产生和排放。在进行大米加工过程中，因稻谷表层携带粉尘或砻谷后形成的粉尘，在卸粮初清、筛理去石、砻谷、抛光、提升机提升过程均会有粉尘产生，各个工序产尘点通过除尘风管装置抽取气流，使产生的粉尘随着气流最终进入除尘器进行处理后经15m高排气筒有组织排放，未收集的粉尘通过大米加工车间门、窗等墙体之间的缝隙以无组织排放的形式排到外环境。
（1）有组织废气

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中“131谷物磨制行业系数手册”中计算公式：

颗粒物产生量=颗粒物排放量=颗粒物产污系数×原料（稻谷）用量
大米稻谷碾磨工业颗粒物排放系数（有组织排放）为0.015kg/t原料。本项目年生产成品大米6万吨，成品大米约为原料量的62.5%，则年加工稻谷约9.6万吨。根据上述公式，项目运行过程中颗粒物有组织排放量为1.44t/a。
类比原有大米加工生产线生产过程各工段排气筒监测数据，卸粮初清、筛理去石、砻谷、抛光、提升清糠排放的颗粒物分别占有组织废气污染物（颗粒物）总排放量的30%、13%、24%、20%、6%、7%，即各工段颗粒物排放量分别为0.433t/a、0.187t/a、0.346t/a、0.288t/a、0.086t/a、0.1t/a。

本项目大米加工生产线卸粮初清、筛理去石、砻谷、碾米、抛光、提升清糠工段产生的废气由除尘收集后经除尘设备处理，最终通过15m高排气筒有组织排放，本项目大米加工生产线废气处理设施工艺参数见下表。

废气处理设施工艺参数表

污染源

污染源产生工段
治理措施
风量
（m3/h）

去除效率（%）

运行时长（h）

G1废气
卸粮、初清
旋风除尘+脉冲布袋除尘
10000
99
2400
G2废气
筛理去石
旋风除尘+脉冲布袋除尘
9500

99

2400
G3废气
砻谷

旋风除尘+脉冲布袋除尘
9000

99

2400
G4废气
碾米

旋风除尘+脉冲布袋除尘
4000

99

2400
G5废气
旋风除尘+脉冲布袋除尘
8000

99

2400
G6废气
旋风除尘+脉冲布袋除尘
8000

99

2400
G7废气
抛光

脉冲布袋除尘
5000

95

2400
G8废气
脉冲布袋除尘
5000

95

2400
G9废气
1#、2#提升单元
脉冲布袋除尘
4200

95

2400
G10废气
3#提升单元
脉冲布袋除尘
4200

95

2400
本项目颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)表1中标准，根据标准，排污单位内部有多根排放同一污染物的排气筒时，若两根排气筒距离小于其几何高度之和，应合并视为一根等效排气筒。若有三根以上的近距离排气筒，且均排放同一污染物时，应以前两根的等效排气筒，依次与第三、第四根排气筒取得等效值。等效排气筒污染物排放速率按以下公式计算：
Q=Q1+Q2
式中：Q—等效排气筒污染物排放速率，kg/h；
Q1, Q2—排气筒1和排气筒2的污染物排放速率，kg/h。
本项目1#至10#共计10根排气筒视为一根等效排气筒。有组织废气污染物产生及排放情况见下表。


	运营期生态环境影响分析
	大米加工生产线有组织废气污染物产生及排放情况
废气名称
污染物名称
风量（m3/h）

污染物产生情况
治理措施

污染物排放情况
排放去向

浓度（mg/m3）
速率（kg/h）
产生量（t/a）
浓度（mg/m3）
速率（kg/h）
排放量（t/a）
G1废气
颗粒物
10000
1804
18.04
43.3
旋风除尘+脉冲布袋除尘
18.04
0.6
0.433
1#排气筒
（15m）

G2废气
颗粒物
9500

820

7.79

18.7

旋风除尘+脉冲布袋除尘
8.20

0.187
2#排气筒
（15m）

G3废气
颗粒物
9000

1602

14.42

34.6

旋风除尘+脉冲布袋除尘
16.02

0.346
3#排气筒
（15m）

G4废气
颗粒物
4000

1000

4.00

9.6

旋风除尘+脉冲布袋除尘
10.00

0.096
4#排气筒
（15m）

G5废气
颗粒物
8000

500

4.00

9.6

旋风除尘+脉冲布袋除尘
5.00

0.096
5#排气筒（15m）
G6废气
颗粒物
8000

500

4.00

9.6

旋风除尘+脉冲布袋除尘
5.00

0.096
6#排气筒（15m）
G7废气
颗粒物
5000

72

0.36

0.86
脉冲布袋除尘
3.58

0.043
7#排气筒（15m）
G8废气
颗粒物
5000

72

0.36

0.86
脉冲布袋除尘
3.58

0.043
8#排气筒（15m）
G9废气
颗粒物
4200

99

0.42

1.0

脉冲布袋除尘
4.96

0.05
9#排气筒（15m）
G10废气
颗粒物
4200

99

0.42

1.0

脉冲布袋除尘
4.96

0.05
10#排气筒（15m）
合计

/

/
/
129.12
/
/
/
1.44
/
备注：各工段废气污染物颗粒物的产生量为有组织废气颗粒物的产生量，根据排放量和对应的废气处理装置处理效率计算得出。



	运营期生态环境影响分析
	（2）无组织废气

本项目大米加工生产线卸粮初清、筛理去石、提升清糠工段产生的颗粒物采用集气罩收集，粉尘捕集率为98%，砻谷、碾米、抛光工段采用密闭管道收集，粉尘捕集率为100%。则大米加工生产线卸粮初清、筛理去石、提升清糠工段产生的无组织废气颗粒物的量为0.88t/a、0.38t/a、0.04t/a。本项目无组织废气颗粒物产生及排放总量为1.3t/a。本项目无组织废气排放情况见下表。

本项目无组织废气排放情况表
污染源

污染物

排放速率（kg/h）
排放量（t/a）

面源排放参数
面积（m2）
高度（m）
大米加工生产车间
颗粒物

0.54
1.3
2044
12

2、评价等级的判定
本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模型AERSCREEN，进行本项目环境空气影响估算预测，来判定评价等级及评价范围。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）评价工作等级划分方法，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据项目污染源初步调查结果，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。

Pi=
[image: image4.wmf]oi

i

r

r

×100%

式中：Pi——第i 个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

ρi——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

ρoi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

大气环境影响评价等级判别依据见下表。
大气环境影响评价等级

评价工作等级

评价工作分级判据

一级评价

Pmax≥10%
二级评价

1%≤Pmax<10%
三级评价

Pmax<1%
3、污染源计算清单

根据上文，本项目有组织废气污染源参数见下表。
有组织废气污染源参数表

名称

排气筒底部中心坐标/m

排气筒高度/m

排气筒出口内径/m

烟气流量(m3/h)
烟气温度/℃
年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y
1#排气筒

394

108

15

0.5

10000

25

2400

正常

颗粒物

0.18
2#排气筒

398

106

15

0.8
9500

25

2400

正常

颗粒物

0.078

3#排气筒

403

104

15

0.3
9000

25

2400

正常

颗粒物

0.144

4#排气筒

408

102

15

0.3
4000

25

2400

正常

颗粒物

0.04

5#排气筒

411

100

15

0.8
8000

25

2400

正常

颗粒物

0.04

6#排气筒

414

99

15

0.8
8000

25

2400

正常

颗粒物

0.04

7#排气筒

417

98

15

0.5
5000

25

2400

正常

颗粒物

0.018

8#排气筒

420

97

15

0.5
5000

25

2400

正常

颗粒物

0.018

9#排气筒

423

96

15

0.5
4200

25

2400

正常

颗粒物

0.021

10#排气筒

426

95

15

0.5
4200

25

2400

正常

颗粒物

0.021

注：以厂区西南角为原点建立坐标系。

本项目无组织废气污染源参数见下表。
本项目无组织废气污染源参数

名称

面源各顶点坐标/m
面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率/（kg/h）

X

Y
大米加工生产车间
352

139

12

2400
正常

颗粒物

0.54
435

97

425

77

342

120

注：以厂区西南角为原点建立坐标系。

本项目估算模型参数见下表。
估算模型参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

70万

最高环境温度/℃
40.6
最低环境温度/℃
-9.2
土地利用类型

城市

区域湿度条件

潮湿

是否考虑地形

考虑地形

否

地形数据分辨率

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

4、估算结果分析

本项目有组织和无组织大气污染物估算模型计算结果分别见下表。

有组织大气污染物估算表
下风向距离/m

1#排气筒污染物预测结果

2#排气筒污染物预测结果

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

50

2.98E-03
0.66

1.52E-03

0.68

1.95E-03
0.43

9.30E-04

0.41

75

3.72E-03

0.83

1.90E-03

0.84

2.10E-03

0.47

9.98E-04

0.44

100

3.66E-03

0.81

1.87E-03

0.83

1.70E-03

0.38

8.10E-04

0.36

200

3.06E-03

0.68

1.56E-03

0.69

1.37E-03

0.3

6.51E-04

0.29

300

2.14E-03

0.48

1.09E-03

0.49

9.57E-04

0.21

4.56E-04

0.2

400

1.56E-03

0.35

7.95E-04

0.35

6.96E-04

0.15

3.31E-04

0.15

500

1.19E-03

0.26

6.07E-04

0.27

5.31E-04

0.12

2.53E-04

0.11

600

9.43E-04

0.21

4.82E-04

0.21

4.46E-04

0.1

2.12E-04

0.09

700

8.24E-04

0.18

4.21E-04

0.19

3.94E-04

0.09

1.87E-04

0.08

800

7.40E-04

0.16

3.78E-04

0.17

3.48E-04

0.08

1.66E-04

0.07

900

6.65E-04

0.15

3.40E-04

0.15

3.10E-04

0.07

1.48E-04

0.07

1000

6.00E-04

0.13

3.07E-04

0.14

2.78E-04

0.06

1.32E-04

0.06

2000

2.43E-04

0.05

1.24E-04

0.06

1.08E-04

0.02

5.16E-05

0.02

3000

1.64E-04

0.04

8.35E-05

0.04

7.25E-05

0.02

3.45E-05

0.02

4000

1.12E-04

0.02

5.72E-05

0.03

4.95E-05

0.01

2.36E-05

0.01

5000

8.32E-05

0.02

4.25E-05

0.02

3.66E-05

0.01

1.74E-05

0.01

6000

6.50E-05

0.01

3.32E-05

0.01

2.86E-05

0.01

1.36E-05

0.01

7000

5.27E-05

0.01

2.69E-05

0.01

2.31E-05

0.01

1.10E-05

0

8000

4.39E-05

0.01

2.24E-05

0.01

1.92E-05

0

9.15E-06

0

9000

3.73E-05

0.01

1.90E-05

0.01

1.63E-05

0

7.77E-06

0

10000

3.22E-05

0.01

1.64E-05

0.01

1.41E-05

0

6.71E-06

0

20000

1.23E-05

0

6.30E-06

0

5.39E-06

0

2.57E-06

0

25000

8.92E-06

0

4.56E-06

0

3.89E-06

0

1.85E-06

0

下风向最大质量浓度及占标率/%

3.72E-03
0.83

1.90E-03

0.84

2.17E-03

0.48

1.03E-03

0.46

D10%最远距离/m

/

/

/
/

有组织大气污染物估算表
下风向距离/m

3#排气筒污染物预测结果

4#排气筒污染物预测结果

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

50

1.92E-03
0.43

9.34E-04

0.41

9.45E-04
0.21

4.53E-04

0.2

75

3.08E-03

0.69

1.50E-03

0.67

1.05E-03

0.23

5.03E-04

0.22

100

3.04E-03

0.68

1.48E-03

0.66

8.64E-04

0.19

4.15E-04

0.18

200

2.54E-03

0.56

1.24E-03

0.55

7.16E-04

0.16

3.44E-04

0.15

300

1.78E-03

0.4

8.66E-04

0.38

5.01E-04

0.11

2.41E-04

0.11

400

1.29E-03

0.29

6.29E-04

0.28

3.64E-04

0.08

1.75E-04

0.08

500

9.86E-04

0.22

4.80E-04

0.21

3.03E-04

0.07

1.46E-04

0.06

600

7.82E-04

0.17

3.81E-04

0.17

2.59E-04

0.06

1.24E-04

0.06

700

6.71E-04

0.15

3.27E-04

0.15

2.23E-04

0.05

1.07E-04

0.05

800

6.05E-04

0.13

2.95E-04

0.13

1.93E-04

0.04

9.28E-05

0.04

900

5.45E-04

0.12

2.66E-04

0.12

1.70E-04

0.04

8.14E-05

0.04

1000

4.93E-04

0.11

2.40E-04

0.11

1.50E-04

0.03

7.21E-05

0.03

2000

2.01E-04

0.04

9.81E-05

0.04

5.58E-05

0.01

2.68E-05

0.01

3000

1.36E-04

0.03

6.62E-05

0.03

3.69E-05

0.01

1.77E-05

0.01

4000

9.32E-05

0.02

4.54E-05

0.02

2.50E-05

0.01

1.20E-05

0.01

5000

6.92E-05

0.02

3.37E-05

0.01

1.85E-05

0

8.86E-06

0

6000

5.41E-05

0.01

2.64E-05

0.01

1.44E-05

0

6.89E-06

0

7000

4.39E-05

0.01

2.14E-05

0.01

1.16E-05

0

5.57E-06

0

8000

3.65E-05

0.01

1.78E-05

0.01

9.63E-06

0

4.62E-06

0

9000

3.11E-05

0.01

1.51E-05

0.01

8.16E-06

0

3.92E-06

0

10000

2.68E-05

0.01

1.31E-05

0.01

7.04E-06

0

3.38E-06

0

20000

1.03E-05

0

5.00E-06

0

2.69E-06

0

1.29E-06

0

25000

7.45E-06

0

3.63E-06

0

1.93E-06

0

9.28E-07

0

下风向最大质量浓度及占标率/%

3.08E-03
0.69

1.50E-03

0.67

1.09E-03

0.24

5.24E-04

0.23

D10%最远距离/m

/

/

/
/

有组织大气污染物估算表
下风向距离/m

5#排气筒污染物预测结果

6#排气筒污染物预测结果

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

50

1.14E-03
0.25

5.46E-04

0.24

1.14E-03
0.25

5.46E-04

0.24

75

1.17E-03

0.26

5.61E-04

0.25

1.17E-03

0.26

5.61E-04

0.25

100

9.30E-04

0.21

4.47E-04

0.2

9.30E-04

0.21

4.47E-04

0.2

200

7.16E-04

0.16

3.44E-04

0.15

7.16E-04

0.16

3.44E-04

0.15

300

5.01E-04

0.11

2.41E-04

0.11

5.01E-04

0.11

2.41E-04

0.11

400

3.64E-04

0.08

1.75E-04

0.08

3.64E-04

0.08

1.75E-04

0.08

500

2.80E-04

0.06

1.35E-04

0.06

2.80E-04

0.06

1.35E-04

0.06

600

2.45E-04

0.05

1.18E-04

0.05

2.45E-04

0.05

1.18E-04

0.05

700

2.14E-04

0.05

1.03E-04

0.05

2.14E-04

0.05

1.03E-04

0.05

800

1.88E-04

0.04

9.01E-05

0.04

1.88E-04

0.04

9.01E-05

0.04

900

1.66E-04

0.04

7.97E-05

0.04

1.66E-04

0.04

7.97E-05

0.04

1000

1.48E-04

0.03

7.10E-05

0.03

1.48E-04

0.03

7.10E-05

0.03

2000

5.65E-05

0.01

2.71E-05

0.01

5.65E-05

0.01

2.71E-05

0.01

3000

3.76E-05

0.01

1.81E-05

0.01

3.76E-05

0.01

1.81E-05

0.01

4000

2.56E-05

0.01

1.23E-05

0.01

2.56E-05

0.01

1.23E-05

0.01

5000

1.89E-05

0

9.08E-06

0

1.89E-05

0

9.08E-06

0

6000

1.47E-05

0

7.08E-06

0

1.47E-05

0

7.08E-06

0

7000

1.19E-05

0

5.72E-06

0

1.19E-05

0

5.72E-06

0

8000

9.91E-06

0

4.76E-06

0

9.91E-06

0

4.76E-06

0

9000

8.41E-06

0

4.04E-06

0

8.41E-06

0

4.04E-06

0

10000

7.25E-06

0

3.48E-06

0

7.25E-06

0

3.48E-06

0

20000

2.77E-06

0

1.33E-06

0

2.77E-06

0

1.33E-06

0

25000

2.00E-06

0

9.59E-07

0

2.00E-06

0

9.59E-07

0

下风向最大质量浓度及占标率/%

1.23E-03
0.27

5.90E-04

0.26

1.23E-03

0.27

5.90E-04

0.26

D10%最远距离/m

/

/

/
/

有组织大气污染物估算表
下风向距离/m

7#排气筒污染物预测结果

8#排气筒污染物预测结果

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

50

4.88E-04
0.11

2.44E-04

0.11

4.88E-04
0.11

2.44E-04

0.11

75

5.02E-04

0.11

2.51E-04

0.11

5.02E-04

0.11

2.51E-04

0.11

100

3.99E-04

0.09

2.00E-04

0.09

3.99E-04

0.09

2.00E-04

0.09

200

3.07E-04

0.07

1.54E-04

0.07

3.07E-04

0.07

1.54E-04

0.07

300

2.15E-04

0.05

1.08E-04

0.05

2.15E-04

0.05

1.08E-04

0.05

400

1.56E-04

0.03

7.82E-05

0.03

1.56E-04

0.03

7.82E-05

0.03

500

1.31E-04

0.03

6.55E-05

0.03

1.31E-04

0.03

6.55E-05

0.03

600

1.12E-04

0.02

5.58E-05

0.02

1.12E-04

0.02

5.58E-05

0.02

700

9.58E-05

0.02

4.79E-05

0.02

9.58E-05

0.02

4.79E-05

0.02

800

8.31E-05

0.02

4.15E-05

0.02

8.31E-05

0.02

4.15E-05

0.02

900

7.28E-05

0.02

3.64E-05

0.02

7.28E-05

0.02

3.64E-05

0.02

1000

6.45E-05

0.01

3.22E-05

0.01

6.45E-05

0.01

3.22E-05

0.01

2000

2.39E-05

0.01

1.20E-05

0.01

2.39E-05

0.01

1.20E-05

0.01

3000

1.58E-05

0

7.91E-06

0

1.58E-05

0

7.91E-06

0

4000

1.07E-05

0

5.36E-06

0

1.07E-05

0

5.36E-06

0

5000

7.90E-06

0

3.95E-06

0

7.90E-06

0

3.95E-06

0

6000

6.15E-06

0

3.07E-06

0

6.15E-06

0

3.07E-06

0

7000

4.96E-06

0

2.48E-06

0

4.96E-06

0

2.48E-06

0

8000

4.12E-06

0

2.06E-06

0

4.12E-06

0

2.06E-06

0

9000

3.49E-06

0

1.75E-06

0

3.49E-06

0

1.75E-06

0

10000

3.01E-06

0

1.51E-06

0

3.01E-06

0

1.51E-06

0

20000

1.15E-06

0

5.75E-07

0

1.15E-06

0

5.75E-07

0

25000

8.27E-07

0

4.14E-07

0

8.27E-07

0

4.14E-07

0

下风向最大质量浓度及占标率/%

5.28E-04
0.12

2.64E-04

0.12

5.28E-04

0.12

2.64E-04

0.12

D10%最远距离/m

/

/

/
/

有组织大气污染物估算表
下风向距离/m

9#排气筒污染物预测结果

10#排气筒污染物预测结果

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM10预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

PM2.5预测质量浓度/(mg/m3)

占标率/%

50

6.33E-04
0.14

3.17E-04

0.14

6.33E-04
0.14

3.17E-04

0.14

75

6.24E-04

0.14

3.12E-04

0.14

6.24E-04

0.14

3.12E-04

0.14

100

4.88E-04

0.11

2.44E-04

0.11

4.88E-04

0.11

2.44E-04

0.11

200

3.62E-04

0.08

1.81E-04

0.08

3.62E-04

0.08

1.81E-04

0.08

300

2.53E-04

0.06

1.27E-04

0.06

2.53E-04

0.06

1.27E-04

0.06

400

1.90E-04

0.04

9.48E-05

0.04

1.90E-04

0.04

9.48E-05

0.04

500

1.59E-04

0.04

7.96E-05

0.04

1.59E-04

0.04

7.96E-05

0.04

600

1.34E-04

0.03

6.71E-05

0.03

1.34E-04

0.03

6.71E-05

0.03

700

1.14E-04

0.03

5.72E-05

0.03

1.14E-04

0.03

5.72E-05

0.03

800

9.88E-05

0.02

4.94E-05

0.02

9.88E-05

0.02

4.94E-05

0.02

900

8.62E-05

0.02

4.31E-05

0.02

8.62E-05

0.02

4.31E-05

0.02

1000

7.61E-05

0.02

3.81E-05

0.02

7.61E-05

0.02

3.81E-05

0.02

2000

2.79E-05

0.01

1.39E-05

0.01

2.79E-05

0.01

1.39E-05

0.01

3000

1.84E-05

0

9.19E-06

0

1.84E-05

0

9.19E-06

0

4000

1.24E-05

0

6.22E-06

0

1.24E-05

0

6.22E-06

0

5000

9.16E-06

0

4.58E-06

0

9.16E-06

0

4.58E-06

0

6000

7.12E-06

0

3.56E-06

0

7.12E-06

0

3.56E-06

0

7000

5.74E-06

0

2.87E-06

0

5.74E-06

0

2.87E-06

0

8000

4.77E-06

0

2.38E-06

0

4.77E-06

0

2.38E-06

0

9000

4.04E-06

0

2.02E-06

0

4.04E-06

0

2.02E-06

0

10000

3.48E-06

0

1.74E-06

0

3.48E-06

0

1.74E-06

0

20000

1.33E-06

0

6.64E-07

0

1.33E-06

0

6.64E-07

0

25000

9.55E-07

0

4.77E-07

0

9.55E-07

0

4.77E-07

0

下风向最大质量浓度及占标率/%

6.82E-04
0.15

3.41E-04

0.15

6.82E-04

0.15

3.41E-04

0.15

D10%最远距离/m

/

/

/
/

无组织大气污染物估算表
下风向距离/m

大米加工生产车间污染物预测结果

TSP预测质量浓度/（mg/m3）

占标率/%

50

6.57E-02

7.3
75

5.05E-02

5.61

100

4.22E-02

4.68

200

2.19E-02

2.44

300

1.36E-02

1.51

400

9.45E-03

1.05

500

7.07E-03

0.79

600

5.56E-03

0.62

700

4.53E-03

0.5

800

3.79E-03

0.42

900

3.23E-03

0.36

1000

2.81E-03

0.31

2000

1.10E-03

0.12

3000

6.31E-04

0.07

4000

4.26E-04

0.05

5000

3.14E-04

0.03

6000

2.45E-04

0.03

7000

1.99E-04

0.02

8000

1.66E-04

0.02

9000

1.43E-04

0.02

10000

1.25E-04

0.01

20000

5.07E-05

0.01

25000

3.75E-05

0

下风向最大质量浓度及占标率/%

6.57E-02
7.3
D10%最远距离/m

/
由上表可知，本项目有组织和无组织排放的污染物对环境影响的最大落地浓度均小于相应的环境标准，故不会对周边产生影响。

本项目采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐模式AERSCREEN进行本项目环境空气影响估算预测，估算计算结果详见下表。

估算模式计算结果

类别

污染源

污染物名称

最大落地浓度（mg/m3）

浓度占标率

（%）

下风向最大落地浓度出现距离（m）

有组织

1#排气筒

PM10

3.72E-03
0.83

80
PM2.5

1.90E-03

0.84

2#排气筒

PM10

2.17E-03

0.48

65

PM2.5

1.03E-03

0.46

3#排气筒

PM10

3.08E-03

0.69

80

PM2.5

1.50E-03

0.67

4#排气筒

PM10

1.09E-03

0.24

64

PM2.5

5.24E-04

0.23

5#排气筒

PM10

1.23E-03

0.27

63

PM2.5

5.90E-04

0.26

6#排气筒

PM10

1.23E-03

0.27

63

PM2.5

5.90E-04

0.26

7#排气筒

PM10

5.28E-04

0.12

63

PM2.5

2.64E-04

0.12

8#排气筒

PM10

5.28E-04

0.12

63

PM2.5

2.64E-04

0.12

9#排气筒

PM10

6.82E-04

0.15

57

PM2.5

3.41E-04

0.15

10#排气筒
PM10

6.82E-04

0.15

57

PM2.5

3.41E-04

0.15

无组织

大米加工生产车间
TSP
6.57E-02
7.3
48
根据上表计算结果可以看出，污染物PPM10max为7.3%，1%≤Pmax<10%，因此本项目环境空气影响评价等级为二级。
4、评价范围
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）5.4.3可知，二级评价项目大气环境影响评价范围为以建设项目所在地为中心，边长为5km的矩形区域。
5、卫生防护距离

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》(GB/T39499-2020)中相关要求，生产车间等与居住区之间的卫生防护距离初值采用GB/T 3840-1991中推荐的估算方案进行计算：
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式中：

Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为千克每小时（kg/h）；

Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为毫克每立方米（mg/m3）；

L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为米（m）；

r——大气有害物质无组织排放源所在生产单元的等效半径，单位为米（m）；

A、B、C、D——卫生防护距离初值计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近5年平均风速及大气污染源构成类别从下表查取。

卫生防护距离初值计算系数
卫生防护距离初值计算系数

工业企业所在地区近5年平均风速（m/s）

卫生防护距离L（m）

L≤1000

1000<L≤2000

L>2000

工业企业大气污染源构成类型

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
A

<2

400

400

400

400

400

400

80

80

80

2-4

700

470

350

700

470

350

380

250

190

>4

530

350

260

530

350

260

290

190

140

B

<2

0.01

0.015

0.015

>2

0.021

0.036

0.036

C

<2

1.85

1.79

1.79

>2

1.85

1.77

1.77

D

<2

0.78

0.78

0.57

>2

0.84

0.84

0.76

注：I类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于或等于标准规定的允许排放量的1/3者。II类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定者。III类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。

卫生防护距离初值小于50m时，级差为50m；卫生防护距离初值大于或等于50m，但小于100m时，级差为50m；卫生防护距离初值大于或等于100m，但小于1000m时，级差为100m；卫生防护距离初值大于或等于1000m，级差为200m。当企业某生产单元无组织排放存在多种特征大气有害物质时，如果分别推导出的卫生防护距离初值在同一级别时，则该企业的卫生防护距离终值应提高一级；卫生防护距离初值不在统一级别的，以卫生防护距离终值较大者为准。

本项目卫生防护距离计算结果见下表。

本项目大气有害物质的无组织排放量

废气来源

污染物名称

产生速率kg/h
环境质量标准

（mg/m3）

卫生防护距离计算值（m）

卫生防护距离定值（m）

大米加工生产车间
颗粒物
0.54
0.9
37.6
50
由上表可知，本项目卫生防护距离为大米加工生产车间外扩50米形成的包络线范围。原有项目无卫生防护距离要求，本项目建成后，全厂卫生防护距离为大米加工生产车间外扩50米形成的包络线范围。根据现场踏勘，全厂卫生防护距离范围内现无居民住宅等环境敏感目标，今后也不得新建学校、医院、居民住宅等环境敏感建筑物。

6、非正常工况情况
非正常生产状况是指开车、停车和机械设施故障等造成排放的废水、废气，在分析本项目生产工艺的基础上可知，本项目非正常工况主要为废气污染防治措施及装置出现故障，如废气治理措施未起到应有的效果，导致有组织废气未达设计处理效率而排放。考虑本项目卸粮、初清单元废气治理设备故障的情况，此时废气污染物（颗粒物）处理效率以50%计，具体排放情况见下表。

非正常工况下废气产生源强

排气筒编号
污染物

排放情况
排放参数
单次持续时间h

年发生频次/次

最大浓度mg/m3
最大速率kg/h

排放量kg

高度m
直径m
温度℃
1#
颗粒物
902
9.44
72.17
15

0.5
25

≤8

≤1

2#

颗粒物
8.20
0.62

15

0.8

25

≤8

≤1

3#

颗粒物
16.02

1.15

15

0.3

25

≤8

≤1

4#

颗粒物
10.00

0.32

15

0.3

25

≤8

≤1

5#

颗粒物
5.00

0.32

15

0.8

25

≤8

≤1

6#

颗粒物
5.00

0.32

15

0.8

25

≤8

≤1

7#

颗粒物
3.58

0.14

15

0.5

25

≤8

≤1

8#

颗粒物
3.58

0.14

15

0.5

25

≤8

≤1

9#

颗粒物
4.96

0.17

15

0.5

25

≤8

≤1

10#

颗粒物
4.96

0.17

15

0.5

25

≤8

≤1

备注：颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表1中标准，根据标准中的要求，1#-10#共计10根排气筒视为一根等效排气筒，等效排气筒排放速率为9.44kg/h。
7、环境影响分析
本项目所在地为环境空气质量不达标区，超标因子为O3、PM2.5。企业卫生防护距离内不涉及居民点等大气环境敏感目标，距离项目最近的保护目标为北侧200米的南庄村。本项目运营期涉及废气污染物为颗粒物，采用集气罩和密闭管道收集后，经有效处理后有组织排放，最终污染物排放量较小，排放浓度和排放速率达标。对周边大气环境的影响不大，周边大气环境可基本维持现状。
8、监测要求
本项目建成后，应在生产运行阶段开展污染源监测，针对有组织废气排放口、厂界开展废气污染物监测，详细监测计划见下文第五章（污染源监测计划）
二、废水
1、产污环节
本项目仅涉及生活污水排放。

生活污水：本项目不新增员工，年工作时长由原来的250天增加到300天。企业现有员工50人，每个员工用水量以60L/d计，产污系数取0.9。则本项目新增生活污水产生量135m3/a，其中COD、SS、NH3-N、TP、TN、动植物油产生浓度分别为400mg/L、300mg/L、25mg/L、5mg/L、30mg/L、20mg/L。
本项目废水污染物产生情况见下表。
本项目废水污染物产生源强表
类别
废水量(m3/a)
污染物名称
浓度
(mg/L)
产生量（t/a）
拟采取的处理方式
排放去向
生活污水
135

COD
400
0.054
/

城市污水管网收集后最终接管至江边污水处理厂

SS
300
0.041

NH3-N
25
0.003

TP
5

0.0007

TN
30
0.004
动植物油
20
0.003

2、废水污染防治措施
本项目生活污水经城市污水管网收集后，接管至常州市江边污水处理厂处理。
3、废水接管可行性分析
水量方面：常州市江边污水处理厂目前三期总的污水处理能力是30万m3/d，四期新增处理能力20万m3/d，目前正在建设中。根据常州市江边污水处理厂提供的统计资料，目前，常州市江边污水处理厂实际接管水量约为26.9万m3/d，且四期新增处理能力20万m3/d正在建设中。本项目实施后，新增污水接管量为135m3/a（约0.45m3/d），常州市江边污水处理厂有能力接纳本项目新增废水。
水质方面：由上表可知，本项目仅生活污水接管，水质简单，各污染物均能达到常州市江边污水处理厂接管标准。
综上所述，从水量、水质来看，本项目新增生活污水接入常州市江边污水处理厂处理是可行的。
4、废水达标排放情况
本项目新增废水污染物产生及排放情况见下表。
本项目废水污染物产生及排放表

废水量m3/a

污染物名称

污染物产生情况

治理

方式

污染物排放情况

排放标准

mg/L
排放去向

浓度mg/L

产生量t/a

浓度mg/L

排放量t/a

接管量135

COD

400
0.054
/
400
0.054
500

城市污水管网收集后最终接管至江边污水处理厂
SS

300
0.041

300
0.041

400

NH3-N

25
0.003

25
0.003

45
TP

5

0.0007

5

0.0007

8
TN
30
0.004
30
0.004
70
动植物油
20
0.003

20
0.003

100
由上表可知，本项目生活污水中各污染物均能达标排放。
5、环境影响
本项目生活污水经城市污水管网收集后接管至常州市江边污水处理厂集中处理，对地表水环境无直接影响。

6、监测要求

本项目建成后，应在生产运行阶段开展污染源监测，针对生活污水排放口废水污染物监测，详细监测计划见下文第五章（污染源监测计划）
三、固废
1、产污环节及排放情况
（1）危废
废弃的含油抹布、劳保用品
本项目大米加工生产线设备所用机油均为使用完后添加，检维修时不涉及更换和产生废机油危废，检维修频次约为1次/年,维修过程仅产生少量废弃的含油抹布、劳保用品（约为0.01t/a），根据《国家危险废物名录（2021版）》中豁免清单，未分类收集的废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理。本项目产生的废弃的含油抹布、劳保用品无法单独收集，混入生活垃圾后由环卫部门统一收集清运。
（2）一般固废
本项目产生的一般固废主要为清理筛和振动筛分选出来以及碾米等过程中产生的稻壳、谷糠等渣料；去石机去除的沙石等颗粒物；各工序除尘器收集的粉尘以及职工日常生活过程产生的生活垃圾。
①稻壳：根据企业原有大米加工生产线经验以及类比同类产品的生产情况，稻壳渣料的产生量约占大米加工稻谷原料重量的18.5%，则年产生量为17760t/a，该部分固废集中收集后外售；
②米糠：根据企业原有大米加工生产线经验以及类比同类产品的生产情况，米糠的产生量约为成品大米产生量的15%，则米糠年产生量为9000t/a，该部分固废集中收集后外售；
③）砂石等杂质：根据企业原有大米加工生产线经验以及类比同类产品的生产情况，砂石等杂质的产生量约为原料稻谷量的0.1%，则项目砂石等杂质产生量为96t/a，由环卫部门定期清运；
④异色米：根据企业原有大米加工生产线经验以及类比同类产品的生产情况，异色米产生量约为成品大米产生量的0.023%，则异色米年产生量为13.58t/a，该固废集中收集后外售；
⑤除尘器集尘
由上文分析可知，有组织颗粒物产生量为129.12t/a，有组织排放的量为1.44t/a，则除尘器集尘产生量为127.68t/a，由环卫部门定期清运。
⑥生活垃圾

本项目员工50，全年工作300天，每人产生生活垃圾量以0.5kg/d计，本项目新增生活垃圾产生量为7.5，由环卫部门统一收集清运。

本项目固废污染物产生情况见下表。
本项目固废污染物产生源强表
编号

固废名称

固废类别

固废

代码

产生量t/a

产生工序

形态

主要成分

产废

周期

污染防治措施

S1、S2
砂石等杂质
一般固废

130-001-34
96
卸料、初清、去石
固态

砂石、杂草、稗子等
1d

环卫部门收集
S3

稻壳
一般固废

130-001-34
17760
砻谷
固态
稻壳

1d

外售综合利用

S4
异色米

一般固废

130-001-34
13.58
色选
固态
异色米
1d

S5
除尘器集尘
一般固废

130-001-34
127.68
除尘设施
固态

粉尘

1d

环卫部门收集

/
废弃的含油抹布、劳保用品
危险废物
HW49

900-041-49

0.01
检维修

固态
/

1a
/

生活垃圾

/

/

7.5

员工生活

固态

/

1d

备注：根据《国家危险废物名录（2021版）》中豁免清单，未分类收集的废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理。本项目产生的废弃的含油抹布、劳保用品难以单独收集，混入生活垃圾后由环卫定期清运。
2、污染防治措施
（1）危废
据《国家危险废物名录（2021版）》中豁免清单，未分类收集的废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理。本项目大米加工生产车间检维修时产生的废弃的含油抹布、劳保用品难以单独收集，混入生活垃圾后由环卫定期清运。
（2）一般固废
本项目产生的一般固废稻壳、异色米外售综合利用，砂石等杂质、除尘器集尘和生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
3、环境影响分析
本项目固废处理处置率100%，不直接排入外环境，对周围环境无直接影响。

四、噪声
1、产污环节
本项目主要噪声源为大米加工设备、除尘设施风机以及空气压缩系统设备等，其噪声源强见下表。
本项目噪声产生情况  dB（A）

设备名称

数量（台）

单台等效声级

治理措施

源强降噪效果

圆筒初清筛
1
80
隔声、减振、厂房屏蔽
20

振动初清筛
1
80
隔声、减振、厂房屏蔽
20

比重去石机
1
80
隔声、减振、厂房屏蔽
20
砻谷机
1
80
隔声、减振、厂房屏蔽
20

谷糙分离筛

1
70
隔声、减振、厂房屏蔽
20

砂辊碾米机

4
75

隔声、减振、厂房屏蔽
20

铁锟碾米机

2
75

隔声、减振、厂房屏蔽
20
抛光机
2
70
隔声、减振、厂房屏蔽
20

白米分级筛

1
65
隔声、减振、厂房屏蔽
20

色选机
1
65
隔声、减振、厂房屏蔽
20

风机
10

85
隔声、减振、厂房屏蔽
20
打包机

1
65
隔声、减振、厂房屏蔽
20
压缩机

1
65
隔声、减振、厂房屏蔽
20
冷干机

1
65
隔声、减振、厂房屏蔽
20
2、污染防治措施
本项目通过隔声、减振、厂房屏蔽等措施控制厂界噪声达标。
3、环境影响分析
项目建成后各厂界噪声预测情况见下表。
噪声预测情况  单位：dB(A)
边界
本项目

影响值
本底值
预测值
标准值
达标

情况
项目所在地
N1

（北厂界）

昼间
37.7
63
63
65
达标

夜间
52
52.1
55

达标

N2

（东厂界）

昼间
44.9
61
61.1
70
达标

夜间
51
52
55

达标

N3

（南厂界）

昼间
27.5
60
60
65

达标

夜间
54
54
55

达标

N4

（西厂界）

昼间
27.5
60
60
65

达标

夜间
52
52
55

达标

由上表可知，在采取噪声防治措施的前提下，叠加本项目噪声源强后，经预测厂区北、西、南厂界昼夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，东厂界昼夜间噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。因此，本项目噪声对周围声环境影响较小。
4、监测要求
本项目建成后，应在生产运行阶段开展污染源监测，针对厂界噪声达标情况进行监测，详细监测计划见下文第五章（污染源监测计划）
五、土壤、地下水
1、土壤和地下水污染分析
（1）地下水污染分析
本项目清淤工程无运营期，粮食和应急物资储备库运营期间无废水污染物产生，大米加工生产线运营期间仅产生废气污染物颗粒物。本项目可能污染的途径为：发生火灾事故时，产生的消防废水渗透至土壤并进入地下水。
（2）土壤污染分析
本项目运营期间考虑的污染源主要为废气中颗粒物，颗粒物通过大气沉降的方式污染土壤。
2、污染防控措施
（1）源头控制措施

为保护土壤和地下水环境，采取防控措施从源头控制对土壤和地下水的污染。从设计、管理、物料运输上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径。

（2）分区防控措施

拟建项目根据场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性提出地下水分区防渗技术要求。

天然包气带防污性能分级表

分级

包气带岩土的渗透性能

强

岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定

中

岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定。岩（土）层单层厚度≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定

弱

岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件。

污染控制难易程度分级表

污染控制难易程度

主要特征

难

对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理

易

对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理

包气带及地表与潜水面之间的地带，是地下含水层的天然保护层，是地表污染物质进入含水层的垂直过渡带。污染物质进入包气带便与周围介质发生物理化学生物等作用，其作用时间越长越充分，包气带净化能力越强。本项目建设过程中素填土将被挖开做基础，建设项目场地底下基础之下第一岩土层为粉质粘土夹粉土，平均厚度Mb为3.73m，平均渗透系数K为1.30×10-6cm/s，因此包气带防污性能为“中”。

本项目大米加工生产车间直接在地面设置防渗措施，一旦污染物泄漏能及时发现和处理。本项目针对污染特点，将大米加工生产车间、粮食和应急物资储备库及厂区物料运输道路设置为土壤、地下水一般污染防渗区。本项目地下水、土壤污染分区防渗技术要求见下表。
土壤、地下水污染分区防渗技术要求一览表

防渗分区

天然包气带防污性能

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

一般防渗区

中-强

易

其他类型
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s

一般防渗区采用单层防渗结构，防渗层的实际方案为：原土夯实-垫层-基层-抗渗钢筋混凝土层。

（3）加强废气污染防治措施管理和维护，确保其正常运行，减少气态污染物沉降造成土壤及地下水污染。占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。
3、环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)，本项目大米加工生产线属于“其他行业”，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。河道清淤工程无运营期，不开展土壤环境影响评价工作。新建粮食和应急物资储备库工程属于“交通运输仓储邮政业”中的“其他”类，项目类别为Ⅳ类，可不开展土壤环境影响评价工作。综上，本项目不开展土壤环境影响评价工作。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目大米加工生产线为“粮食和饲料加工”行业，项目类别为Ⅳ类，不需开展地下水环境影响评价。河道清淤工程无运营期，不开展地下水环境影响评价工作。新建粮食和应急物资储备库工程属于“仓储（不含油库、气库、煤炭储存）”行业，项目类别为Ⅲ类，地下水环敏感程度为“不敏感”，根据导则中评价工作等级分级表判定为三级评价。
由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此项目不会对区域地下水环境产生明显影响。项目对可能产生土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，项目不会对土壤环境产生明显影响。
六、环境风险
1、风险因素识别

根据《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目不涉及有毒有害物质的生产和使用。
2、评价等级判定
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）

对照《建设项目环境风险影响评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2, ..., Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：①1≤Q<10；②10≤Q<100；③Q≥100。

由上文可知，本项目本项目不涉及有毒有害物质的生产和使用。Q值为0（Q<1），因此，本项目环境风险潜势为I。
评价等级判定

本项目环境风险评价工作级别判定标准见下表。

环境风险评价工作级别判定标准表
环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析*

备注：简单分析是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

依据上述判定依据可知，本项目风险评价只需进行简单分析。
本项目不涉及有毒有害物质的生产和使用，发生火灾爆炸事故时对周围环境影响较小。全厂卫生防护距离范围内不涉及居民点等大气环境敏感目标，距离项目最近的保护目标为北侧200米的南庄村。在加强管理和严格规范操作，做好各项风险防范措施后，全厂风险事故发生概率较小，风险可防控。
3、风险识别
本项目生产工艺中不涉及高温、高压过程，车间稻壳和粉尘遇点火源可能造成火灾和爆炸，同时对大气、地表水、地下水及土壤环境造成影响。
4、风险防控措施
①生产车间和仓库内严禁烟火，并张贴安全生产细则；
②生产车间保持良好的通风性；
③厂区必须配备有足够数量的灭火装置；
④组织职工学习用电安全知识和各用仪器设备的正确操作，提高职工
的安全意识，规范职工的行为，做到人走断电；
⑤组织学习正确使用灭火器和面对火灾发生正确的逃生方法；
⑥定期安排专业人员检修电路和生产设备，确保正常使用；
⑦所有的安全通道必须配置相应的疏散标志，保证安全通道的畅通；
⑧一旦事故发生后，建设单位应迅速采取有效措施，积极组织抢救，防止事故蔓延。并立即如实向当地安全生产监督管理部门和环保主管部门报告事故情况，以便采取有力措施，将污染和伤亡事故降到最低限度。
综上所述，只要加强管理，建立健全相应的应急措施并得到认真落实，就可将原材料和成品易燃的危险风险消灭在萌芽状态。

七、生态环境
（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）中评价工作等级的分级规定，本项目占地面积≤2km2，沿线不涉及特殊和重要生态敏感区，属一般区域，因此确定生态评价等级为三级。
（2）评价范围

根据《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）规定，确定本项目生态环境影响评价范围为：厂界外扩200m范围。
（3）影响分析

①正常运行状况下对生态环境影响

本项目大米加工生产线建设在厂区已有生产厂房内，粮食和应急物资储备库运营期间无废气、废水、噪声等污染物的产生和排放，正常运行下不会对生态环境产生影响。

②事故状况下对生态环境的影响

大米加工生产车间、粮食和应急物资储备库可能在自然灾害或者人为操作失误的情况下发生火灾爆炸事件，产生事故废水和有毒有害气体（CO等），污染土壤、地下水、地表水环境，破坏生态。
在运营期，落实本报告提出的地下水、土壤、环境风险防控措施下，对生态环境几乎无影响。


	选址选线环境合理性分析
	（1）与《江苏省生态空间管控区域规划》对照分析

①企业建设项目所在地位于江苏省常州市新北区吕汤路99号，不在国家级生态保护红线范围及生态空间管控区域，与《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政[2020]1号）和《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发[2018]74号）相符。
②淤泥堆场位于常州市新北区永兴路罗溪新建村南边空地，对照《江苏省生态空间管控区域规划》和《江苏省国家级生态保护红线规划》，淤泥堆场位于新孟河（新北区）清水通道维护区内。本项目淤泥堆场严格执行《南水北调工程供用水管理条例》、《江苏省河道管理条例》和《江苏省太湖水污染防治条例》等有关规定，淤泥堆场选址符合生态红线区域保护规划。综上，本项目选址符合江苏省生态空间管控区域规划。
（2）与《长江经济带发展负面清单指南江苏省实施细则（试行）》（苏长江办发[2019]136号）对照分析

本项目位于常州空港产业园内，项目内容为在厂区内新建两栋粮食和应急物资储备库，用于储备米面油以及口罩等应急物资。同时配套建设应急保供工程（大米加工生产线）以及码头清淤15200立方米，不属于在距离德胜河1公里范围内新建、扩建化工项目。
（3）本项目不属于空港产业园禁止建设项目，符合规划产业定位要求。
（3）本项目位于常州空港产业园内，不属于园区禁止入园项目。

（4）项目拟建地属于物流仓储用地，满足用地性质要求。

（5）本项目运营期采取严格的污染防治措施，废气、废水、厂界噪声均可达标排放，固废合理处置；施工期采取有效的防控措施后，对周边大气、地表水、地下水、土壤、生态环境环境影响较小。
综合考虑区域环评、生态红线区域保护规划、“三线一单”控制要求、长江经济带发展负面清单及建设项目排放的废气对周围居民点的影响等，本项目的选址可行，同时必须加强管理，确保各污染物稳定达标排放，防止各类污染事故发生并做好应急预案工作。
综上所述，本项目选址合理。


五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	一、施工期生态环境保护措施

1、大气
本项目施工期大气污染源主要包括运输车辆、挖掘土方、拆除原有大米加工生产线设备时产生的扬尘和施工机械设备燃油废气以及清淤时产生的少量无组织废气（H2S、氨气）等。
为了减轻废气、粉尘及扬尘对周围环境的影响，建议采取以下措施：

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；

③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；

⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。
⑧码头港池清淤施工时应当在满足施工要求的条件下尽量减少水体和底泥的扰动程度，减少淤泥臭气的排放。

⑨淤泥装船运输过程应采用油布等材料将运泥驳船泥仓密闭覆盖，防止运输过程中污泥产生的恶臭气体释放到环境空气中。

⑩淤泥驳船到达指定地点后，采用长臂挖掘机将驳船中的淤泥转移至运泥车中，运输过程保持密闭，防止淤泥在运输至堆泥场过程中释放恶臭气体至大气环境中。
2、废水
本项目施工期生活污水经城市污水管网收集后接管至常州市江边污水处理厂处理。施工期间应加强管理，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减少建筑施工机械设备与水体的直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏现象的发生。
本项目清淤工程施工阶段，采用抓斗挖泥船进行水下淤泥土方挖掘，确保淤泥含水率保持在较低水平，淤泥经运泥船运输至堆场附近的河道后，采用长臂挖掘机将运泥船内污泥转移至岸上的运泥车中，最终运输至淤泥堆场堆放，运输过程保持密闭，防止运输过程中淤泥遗撒在路面。禁止采用加水稀释淤泥后利用抽泥泵的方式转移淤泥，防止淤泥尾水进入堆场附近水体。
3、噪声
本项目施工期对声环境的污染主要是施工期机械噪声，为了减小项目施工期噪声对周边敏感点声环境的影响，本项目应采取以下措施以减缓施工噪声对周围声环境的影响。

（1）合理布局施工现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，以避免局部累积声级过高；将高噪声机械置于地块较中间位置工作；高噪声设备加装隔声罩使用。

（2）合理安排施工时间：制订施工计划时，应尽可能避免大量高噪声设备同时施工；禁止夜间22:00-凌晨6:00进行产生环境噪声污染的施工作业，但抢修、抢险作业和因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外。

（3）施工时采用降噪作业方式：施工机械选型时尽量选用可替代的低噪声的设备，对动力机械设备进行定期的维修、养护，避免设备因松动部件的振动或消声器的损坏或机械非正常工况时的振动而增加其工作时的声压级；设备用完后或不用时应立即关闭。

（4）施工单位应根据建设项目所在地的环境特点，合理安排高噪声机械使用时间，以减轻噪声对周围居民的影响。

根据施工现场实际情况，建设单位应按上述要求增加防护措施，并严格控制施工机械运转时间，将施工噪声影响降至最低。

4、固废
本项目车间、仓库等构筑物建设过程中，产生的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和由施工人员产生的生活垃圾两类，主要环境影响与污染防治分析如下。
施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾、施工队伍产生的生活垃圾以及清淤项目产生的淤泥。其防治措施主要有：

①尽量减少建筑材料在运输、装卸、施工过程中的跑、冒、滴、漏，建筑垃圾应在指定的堆放点存放，并及时送城市垃圾填埋场。

②在工地废料被运送到合适的市场去以前，需要制定一个堆放、分类回收和贮存材料的计划。一般而言，主要针对钢材、金属、砌块、混凝土、未加工木材、瓦楞板纸和沥青等可再生材料进行现场分类和收集。

③对施工现场及时清理，建筑垃圾及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。

④施工人员居住区的生活垃圾要实行袋装化，每天由清洁员清理，集中送至指定堆放点，由环卫所定期将之送往较近的垃圾场进行合理处理，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。

⑤清淤项目产生的淤泥通过运泥驳船运送到指定的堆泥场堆放，对淤泥堆场进行了科学设计和合理布置，确保不会造成水土流失，后期对堆泥场进行平整复耕后，用于农业种植。对清淤河道底泥进行监测，确保底泥中污染物含量能够满足相关标准要求。
5、生态
在施工期本着保护、恢复、补偿、重建的原则，采取如下生态保护措施：

（1）本项目施工期各项设备设施通过车运至项目施工现场后，应放置在选定的区域。妥善处理施工期产生的各类污染物，防止对建设项目周围的生态环境造成污染。
（2）强化施工阶段的环境管理。建设单位和施工单位、承包商、供应商等签订施工合同时，应纳入有关生态环境保护内容的条款，以便进行监督。
（3）本项目新建粮食及应急物资储备库位于厂区内，占地较少，用地性质为仓储用地，施工及开挖土方量较小，造成水土流失影响较小，对生态环境破坏不大。清淤工程仅针对企业原有码头港池底泥进行挖掘清淤，施工前制定水土保持方案，摸清沿岸涉河建筑工程堤岸护坡范围，施工中对护坡、地梁及码头、桥墩做到保护到位，不会导致水土流失等环境问题。堆泥场不涉及土方挖掘和植被破坏，淤泥堆放至堆场自然固化后平整覆绿，不会导致水土流失等环境问题。


	运营期生态环境保护措施
	一、运营期生态环境保护措施
1、废气
本项目拆除工程、清淤工程无运营期，改造工程、粮食和应急物资储备库运营期不产生废气污染物。
大米加工生产线运营期间各工段产生废气污染物（颗粒物）采用除尘设施处理后通过15m高排气筒有组织排放，本项目废气污染防治措施见下图。
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清理、去石工段废气 旋风除尘+脉冲布袋除尘
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有组织排放

砻谷工段废气 旋风除尘+脉冲布袋除尘
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碾米工段废气

1#、2#铁辊碾米机废气

1#、2#砂辊碾米机废气

3#、4#砂辊碾米机废气
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6#排气筒（15m）

有组织排放

脉冲布袋除尘

7#排气筒（15m）

有组织排放

抛光工段废气

1#抛光机废气

脉冲布袋除尘

8#排气筒（15m）

有组织排放

2#抛光机废气

脉冲布袋除尘

10#排气筒（15m）

有组织排放

脉冲布袋除尘

9#排气筒（15m）

有组织排放

1#、2#提升单元提升机

3#提升单元提升机


本项目废气污染防治措施
①卸粮、初清工段设置1套吸风系统，用于收集处理圆筒出清筛和斗式提升机产生的粉尘废气，收集后的废气经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通过1#排气筒（15m）有组织排放G1。两级除尘效率取99%。
②清理、去石工段设置1套吸风系统，用于收集处理振动清理筛、比重去石器和斗式提升机产生的粉尘废气，收集后的废气经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通过2#排气筒（15m）有组织排放G2。两级除尘效率取99%。
③砻谷工段设置1套吸风系统，用于收集砻谷机产生的粉尘废气，收集后的废气经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通3#排气筒（15m）有组织排放G3。两级除尘效率取99%。

④碾米工段共设置3套吸风系统，两台铁辊碾米机共有1套吸风系统，用于收集碾米过程产生的粉尘废气，收集后的废气经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通过4#排气筒（15m）有组织排放G4；四台砂辊碾米机每两台共有1套单独的吸风系统，用于收集碾米过程产生的粉尘废气，收集后的废气分别经两级除尘装置（旋风除尘+脉冲布袋除尘）处理达标后通过5#排气筒（15m）有组织排放G5和6#排气筒（15m）有组织排放G6。两级除尘效率取99%。
⑤抛光工段共设置2套吸风系统，两台抛光机每台单独设置一套吸风系统，用于收集抛光过程产生的粉尘废气，收集后的废气分别经脉冲布袋除尘装置处理达标后通过7#排气筒（15m）有组织排放G7和8#排气筒（15m）有组织排放G8。脉冲布袋除尘效率取95%。
⑥1#提升单元、2#提升单元设置一套吸风系统，用于收集提升机产生的粉尘，收集后的废气经脉冲布袋除尘装置处理达标后通过9#排气筒（15m）有组织排放G9。脉冲布袋除尘效率取95%。
⑦3#提升单元设置一套吸风系统，用于收集提升机产生的粉尘，收集后的废气经脉冲布袋除尘装置处理达标后通过10#排气筒（15m）有组织排放G10。脉冲布袋除尘效率取95%。
2、废水
本项目运营期仅涉及生活污水排放，生活污水由城市污水管网收集后，最终接管至常州市江边污水处理厂处理。
3、固废
（1）危险固废

本项目大米加工生产车间检维修时产生的废弃的含油抹布、劳保用品难以单独收集，混入生活垃圾后由环卫部门统一收集清运。
（2）一般固废

本项目产生的稻壳和异色米定期外售综合利用，砂石等杂质、除尘器集尘和生活垃圾由环卫部门定期收集清运。本项目建成后，企业将与其他专业单位签订一般固废处置协议。
4、噪声
本项目拆除工程已完成。配套工程、清淤工程无运营期，改造工程、粮食和应急物资储备库运营期不涉及噪声污染环境问题，大米加工生产线各噪声设备通过隔声、减振、厂房屏蔽等措施控制厂界噪声达标。
5、土壤、地下水

本项目拆除工程、配套工程、清淤工程无运营期，改造工程、粮食和应急物资储备库运营期无废气污染物产生和排放，大米加工生产线运营期间产生的废气污染物粉尘通过大气沉降的方式污染土壤和地下水。本项目仅涉及生活污水产生和排放。
项目运营期间采取源头控制和分区防控的措施对可能产生土壤地下水影响的各项途径进行有效预防，具体防控措施为：
（1）源头控制措施

为保护土壤和地下水环境，采取防控措施从源头控制对土壤和地下水的污染。从设计、管理、物料运输上，防止和减少污染物的跑冒滴漏，合理布局，减少污染物的泄漏途径。
（2）分区防控措施

本项目大米加工生产车间直接在地面设置防渗措施，一旦污染物泄漏能及时发现和处理。本项目针对污染特点，将大米加工生产车间、粮食和应急物资储备库及厂区物料运输道路设置为土壤、地下水一般污染防渗区。
（3）加强废气污染防治措施管理和维护，确保其正常运行，减少气态污染物沉降造成土壤及地下水污染。占地范围内应采取绿化措施，以种植具有较强吸附能力的植物为主。
6、风险
本项目拆除工程、配套工程、清淤工程无运营期，运营期间环境风险主要来自大米加工生产线设备运行过程，大米加工生产线运营期已采取相应的风险防控措施，具体如下：
①生产车间和仓库内严禁烟火，并张贴安全生产细则；
②生产车间保持良好的通风性；
③厂区必须配备有足够数量的灭火装置；
④组织职工学习用电安全知识和各用仪器设备的正确操作，提高职工
的安全意识，规范职工的行为，做到人走断电；
⑤组织学习正确使用灭火器和面对火灾发生正确的逃生方法；
⑥定期安排专业人员检修电路和生产设备，确保正常使用；
⑦所有的安全通道必须配置相应的疏散标志，保证安全通道的畅通；
⑧一旦事故发生后，建设单位应迅速采取有效措施，积极组织抢救，防止事故蔓延。并立即如实向当地安全生产监督管理部门和环保主管部门报告事故情况，以便采取有力措施，将污染和伤亡事故降到最低限度。
二、运营期环境监测计划
根据根据《江苏省排放水污染物许可证管理办法》（省人民政府令[2011]74号）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）等文件要求，排污单位应按照规定对污染物排放情况进行监测，因此，除了环保主管部门的监督监测外，公司还应开展常规监测，以了解污染物达标排放情况。

本项目污染源监测计划见下表。
污染源监测计划

类别

监测点位

监测指标

执行排放标准

监测频次

监测单位

废气

无组织

厂界

颗粒物

《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)
1次/年
自行监测或委托有资质的环境监测机构监测

有组织

1#排气筒
颗粒物
《大气污染物综合排放标准》(DB32/4041-2021)
1次/半年
2#排气筒
颗粒物
1次/半年
3#排气筒
颗粒物
1次/半年
4#排气筒
颗粒物
1次/半年
5#排气筒
颗粒物
1次/半年
6#排气筒
颗粒物
1次/半年
7#排气筒
颗粒物
1次/半年
8#排气筒
颗粒物
1次/半年
9#排气筒
颗粒物
1次/半年
10#排气筒
颗粒物
1次/半年
废水
生活污水排放口

pH
《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）
1次/年
COD
1次/季度
SS

1次/季度
氨氮

1次/年
总磷

1次/年
总氮

1次/年
动植物油
1次/年
噪声

各厂界

连续等效A声级

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中相关标准

1次/季


	其他
	无

	环保投资
	本项目环保措施估算投资见下表。
环保措施汇总一览表

类别
项目

环保设施名称

效果

环保投资（万元）

进度

运营期
废气除尘设施

废气处理

达标排放

100
与本项目

同步完成

风险防范

应急物资

/

2
合计

102
/




六、生态环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生

生态
	/
	/
	/
	/

	水生

生态
	/
	/
	/
	/

	地表水

环境
	施工期产生的生活污水经城市污水管网收集后接管排放至常州市江边污水处理厂
	施工期废水达标排放。
	运营期产生的生活污水经城市污水管网收集后接管排放至常州市江边污水处理厂
	运营期废水达标排放

	地下水及土壤环境
	/
	/
	大米加工生产车间、粮食和应急物资储备库地面设置单层防渗措施（原土夯实-垫层-基层-抗渗钢筋混凝土层）
	按要求落实到位

	声环境
	/
	/
	大米加工生产线各噪声设备通过隔声、减振、厂房屏蔽等措施控制厂界噪声达标
	运营期厂界噪声达标

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气

环境
	/
	/
	1#排气筒
	颗粒物
	旋风除尘+脉冲布袋除尘
	废气达标排放

	
	
	
	2#排气筒
	颗粒物
	旋风除尘+脉冲布袋除尘
	

	
	
	
	3#排气筒
	颗粒物
	旋风除尘+脉冲布袋除尘
	

	
	
	
	4#排气筒
	颗粒物
	旋风除尘+脉冲布袋除尘
	

	
	
	
	5#排气筒
	颗粒物
	旋风除尘+脉冲布袋除尘
	

	
	
	
	6#排气筒
	颗粒物
	旋风除尘+脉冲布袋除尘
	

	
	
	
	7#排气筒
	颗粒物
	脉冲布袋除尘
	

	
	
	
	8#排气筒
	颗粒物
	脉冲布袋除尘
	

	
	
	
	9#排气筒
	颗粒物
	脉冲布袋除尘
	

	
	
	
	10#排气筒
	颗粒物
	脉冲布袋除尘
	

	固体

废物
	施工期产生的一般固废定期清运，生活垃圾由环卫部收集清运
	各类固废按要求有效处置
	根据《国家危险废物名录（2021版）》中豁免清单，未分类收集的废弃的含油抹布、劳保用品全过程不按危险废物管理。本项目运营期产生的废弃的含有抹布、劳保用品难以单独收集，混入生活垃圾后由环卫部门统一收集处理；一般固废稻壳、异色米外售综合利用，砂石等杂质、除尘器集尘和生活垃圾由环卫部门统一收集处理。
	各类固废按要求有效处置

	电磁

环境
	/
	/
	/
	/

	环境

风险
	/
	/
	①生产车间和仓库内严禁烟火，并张贴安全生产细则；
②生产车间保持良好的通风性；
③厂区必须配备有足够数量的灭火装置；
④组织职工学习用电安全知识和各用仪器设备的正确操作，提高职工
的安全意识，规范职工的行为，做到人走断电；
⑤组织学习正确使用灭火器和面对火灾发生正确的逃生方法；
⑥定期安排专业人员检修电路和生产设备，确保正常使用；
⑦所有的安全通道必须配置相应的疏散标志，保证安全通道的畅通；
⑧一旦事故发生后，建设单位应迅速采取有效措施，积极组织抢救，防止事故蔓延。并立即如实向当地安全生产监督管理部门和环保主管部门报告事故情况，以便采取有力措施，将污染和伤亡事故降到最低限度。
	按要求落实到位。

	环境监测
	施工期开展大气、噪声、废水监测
	达标排放
	运营期开展大气、噪声、废水监测
	达标排放

	其他
	/
	/
	/
	/


七、结论

	本项目符合国家及地方法律法规、产业政策、行业政策，符合相关规划，选址合理，对周围环境影响较小。在遵守国家和地方有关环保法规并采取相应的环保措施后达标排放，不会造成区域环境质量下降，从环境保护角度论证，本项目在该地建设可行。



	附件及附图
一、附件清单：
附件1  环评授权委托书。
附件2  项目建议书的批复。
附件3  项目初步设计的批复。
附件4  建设单位营业执照。
附件5  企业名称变更说明材料。
附件6  企业不动产权证。
附件7  城镇污水排入排水管网许可证。
附件8  建设单位原有项目批复、验收意见。
附件9  常州市环保局关于项目变更的答复。
附件10 引用历史监测数据情况说明。
附件11 环境质量现状监测报告。
附件12.全文本公开证明材料（网页截图），公开全文本信息说明。
附件13.材料真实性承诺（对提供资料真实有效性负责）。
附件14 主要环境影响执行标准及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。
附件15 建设项目环评审批基础信息表。
附件16 环评工程师现场照片。
附件17《市生态环境局关于常州空港产业园发展规划(2019-2035年)环境影响报告书的审查意见》常环审[2021] 5号。
附件18《省环保局关于常州市江边污水处理厂三期工程环境影响报告书的批复》苏环审[2010] 261号。
二、附图清单：
附图1  项目地理位置图。
附图2  项目区域水系图。
附图3  厂区现状平面图
附图4  工程总平面布置图。
附图5  生态环境保护目标分布及位置关系图（地方粮库公司）。
附图6  生态环境保护目标分布及位置关系图（淤泥堆场）。
附图7  生态环境监测布点图。
附图8  用地规划图。
附图9  项目周边500米范围环境图。
附图10 项目区域生态红线图。
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糙米雾化着水
抛光
润糙用水 307
抛光用水 144

大米加工生产线 451
新增员工生活用水
损耗 15
排入城市污水管网，最终进入常州市江边污水处理厂
生活污水 
135
150
自来水 601
进入废气 144
进入废气 307



施工准备阶段
挖泥船挖泥
运泥驳船运泥
长臂挖掘机卸泥装车
运泥车运输至堆场
卸泥堆放
噪声、无组织废气G11
无组织废气G13、
淤泥S6
噪声、无组织废气G12



卸粮、初清工段废气
旋风除尘+脉冲布袋除尘
1#排气筒（15m）
有组织排放
清理、去石工段废气
旋风除尘+脉冲布袋除尘
2#排气筒（15m）
有组织排放
砻谷工段废气
旋风除尘+脉冲布袋除尘
3#排气筒（15m）
有组织排放

旋风除尘+脉冲布袋除尘
4#排气筒（15m）
有组织排放
碾米工段废气
1#、2#铁辊碾米机废气
1#、2#砂辊碾米机废气
3#、4#砂辊碾米机废气
旋风除尘+脉冲布袋除尘
5#排气筒（15m）
有组织排放
旋风除尘+脉冲布袋除尘
6#排气筒（15m）
有组织排放

脉冲布袋除尘
7#排气筒（15m）
有组织排放
抛光工段废气
1#抛光机废气
脉冲布袋除尘
8#排气筒（15m）
有组织排放
2#抛光机废气
脉冲布袋除尘
10#排气筒（15m）
有组织排放
脉冲布袋除尘
9#排气筒（15m）
有组织排放
1#、2#提升单元提升机
3#提升单元提升机



卸粮、初清
清理、去石
稻谷
噪声
S1砂石等杂质
噪声
S2砂石等杂质
砻谷
噪声
碾米
噪声
副产碎米
抛光
噪声
色选
成品整理、打包
噪声
S4异色米
噪声
副产碎米
成品大米
废气
新鲜水
新鲜水
1#提升单元
2#提升单元
3#提升单元
废气
废气
脉冲布袋除尘
G9废气排放
S5-9除尘器集尘
脉冲布袋除尘
G10废气排放
S5-10除尘器集尘
旋风除尘+
脉冲布袋除尘
G1废气排放
S5-1除尘器集尘
废气
旋风除尘+
脉冲布袋除尘
G2废气排放
S5-2除尘器集尘
废气
旋风除尘+
脉冲布袋除尘
G3废气排放
S3稻壳
S5-3除尘器集尘
废气
旋风除尘+
脉冲布袋除尘
S5-4除尘器集尘
S5-5除尘器集尘
S5-6除尘器集尘
副产米糠
G4废气排放
废气
旋风除尘+
脉冲布袋除尘
S5-7除尘器集尘
S5-8除尘器集尘
G7废气排放
废气
废气
G5废气排放
G6废气排放
废气
G8废气排放
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