附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的内容是常州市自然资源和规划局森林防火物资。
二、设备清单
	序号
	名称
	技术要求
	单位
	数量
	备注

	1
	高扬程水泵
	详见技术指标
	台
	2
	

	2
	移动水囊
	详见技术指标
	个
	5
	


三、技术指标
1、高扬程水泵

★1、发动机型式：二冲程风冷和强制水冷式汽油机， 

★2、发动机动力≥10HP/12000 r/min；具有自发电、充电功能；

★3、最大扬程≥230 米， 最大压力≥2.3MPa；

★4、最大射程≥37.1 米；

★5、汽油机综合油耗≤2.4L/h；

6、发动机冷机启动性能≤5s；

7、油箱容积≥12L；

★8、最大流量≥4.8L/s；

9、工况 1：额定压力 0Mpa 时额定流量≥4.8L/s， 

10、工况 2：额定压力 0.3Mpa 时额定流量≥4.2L/s， 

11、工况 3：额定压力0.5Mpa 时额定流量≥3.2L/s， 

12、工况 4：额定压力 1.2Mpa 时额定流量≥2.5L/s， 

13、连续工作时间≥24h，30s内正常启动，且出口压力、流量稳定；

14、可背负、可手提。水泵之间可串联、并联可达更远距离输水灭火；

★15、水泵应配高温保护装置，有超速保护装置；

★16、启动方式：手拉启动和一键式电启动无接触感应启动、遥控启动方式；

★17、启动电源：可拆卸式可反复充电式锂电池，电池质量≤500g;

★18、水泵净质量≤12kg  ； 

19、两级离心式水泵，不锈钢材质叶轮；

20、背架材质：采用 304#不锈钢焊接，无锈斑，经过防锈处理。

★21、携行方式：可拆卸式双肩安全背包，带有夜光显示条；

22、配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含：油箱，吸油管，引水泵，水带扳手、水带修补环、二冲程机油；进水管，底阀， 止水钳，单向阀，三通，转换接头，直流喷枪，雾流喷枪，维修工具套装、 启动电池、300米20-40-30高压水带；                        
说明：所投产品具有检验检测机构资质的机构出具的有效检验检测报告并佐证以上带★技术参数，任一项不满足要求的视为无效响应。须提供有效检测报告原件扫描件。
2、移动水囊
1、容量:2000L
2、材质：基布为聚酯纤维；纱线粗细：1000D×1000D，织物密度：18×18，特点：强度高、重量轻、无毒、无味、不污染水质、耐老化性耐水性良好；涂层为达到食品级聚酯氯乙烯。
★3、纤维含量：100%；
★4、断裂强力：经向≥75kN/m、纬向≥70kN/ml；
★5、涂层剥离强力：经向≥2kN/m 、纬向≥2kN/ml；
★6、低温冲击：无裂缝、不分层；
★7、焊缝强力：≥60kN/m；
★8、标注有“★”参数需提供检测报告予以佐证，无法佐证或检验报告未体现做无效响应处理。
四、项目整体售后服务要求
质保期、服务均由供应商提供。

★1.质保期

本次采购的森林防火物资质保期为2年，自最终验收合格、交付使用之日起计算。

2.服务

成交人应在质保期内提供免费上门维修服务，1小时响应，48小时内上门服务。保修期外，成交人需长期提供技术咨询服务。成交人在接到采购人要求对所购物资进行维修通知时，应在24小时内给予明确的解决措施；重大问题或其他无法迅速解决的问题应至少能在一周内解决或提出明确的解决方案。

五、项目工期
合同签订之日起15天内完成送货。
六、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币10万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：本次采购的森林防火物资质保期为2年，自最终验收合格、交付使用之日起计算；
3.物资经采购人验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的正规发票，所有物资验收合格后，采购单位付清货款。
附件：
技术指标中打★条款须提供的证明材料原件扫描件（不提供做无效响应处理）
