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采购内容及要求
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做法及材料参考原施工做法：
1、拆除破损的PC砖及砂浆粘合层（清理、外运）；
2、修复：18mm厚仿石PC砖，颜色保持与现状一致；1:3水泥砂浆结合层（厚度考虑外场下部结构及回填情况，建议为：不小于30厚，依据修复拆除情况，综合考虑在综合单价内）
3、最高限价为：人民币2.5万元（综合单价限价250元/㎡）。
4、工程量：约为100平方，按实结算。

注：
1. 报价包含现场施工所用机械设备、税金等一切所需费用。
2. [bookmark: _GoBack]最终工程量施工时及时办理计量手续，结算时按实计取。
3. 采购人付款前，成交供应商须开具增值税专用发票。
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