金相测量显微镜技术规格书
1规格参数：
1.1放大倍数：光学放大50×-500×，数字放大215×-2150×。
1.2目镜：高眼点大视野平场目镜PL10×25mm，视度可调。
1.3物镜：无限远明暗场半复消色差金相物镜5×-DIC，10×-DIC，20×-DIC，50×-DIC（明暗场）。
1.4观察头 30°倾斜，倒像，无限远铰链三通观察筒。
1.5瞳距调节：50-76mm,三档分光比0:100；20:80;100:0(支持25/26.5mm视场)。
1.6转换器：内定位五孔明暗场转化器，带DIC插槽。
1.7粗微调焦机构：透反两用机架，低手位粗微同轴调焦机构。粗调行程 25mm，微调精度 0.001mm。带有防止下滑的调节松紧装置和随机上限位装置。内置 100-240V 宽电压系统，双路电源输出，采用数字调光，具有光强设定与复位功能、反射/透射光切换开关，内置透射光滤色镜。
1.8载物台：右手位 4 英寸机械平台，行程 105mm×102mm，带丫轴锁定机构，带透射系统挡光板，带玻璃载物台板。
1.9上照明系统：明暗场反射照明器，带可变孔径光阑，视场光阑，中心可调；带明暗场照明切换装置；带滤色片插槽，带起偏镜/ 检偏镜插槽。
1.10下照明系统：12V 100W 卤素灯室，透、反射通用，预定中心、摇出式消色差聚光镜(N A.0.9)。
1.11其它光学附件：
1.11.1摄影摄像附件：1× C接口，可调焦。
1.11.2高精度测微尺：格值0.01mm。
1.11.3摄影摄像附件： 0.5× C接口，可调焦；DIC微分干涉组件。
1.12成像系统(CSW-2000K):索尼芯片，USB3.0接口高清工业相机，连接电脑主机使用。可拍照，存储，录像，测量分析，测量精度达1微米，电脑主机＋高清显示器。
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