附件1-采购内容及要求
一、项目概况
本次采购内容为常州市排水管理处、常州市城市排水有限公司所需一批雨污水金属井盖。
二、技术要求
	名称
	规格要求
	单位
	数量

	雨水金属井盖
	1.产品必须符合《检查井盖GB/T23858-2009》相关要求。产品材质为《球墨铸铁件 GB/T1348-2019》中QT500-7的球墨铸铁。
2.球化级别不低于GB/T9441规定的球化级别三级，球化率大于等于80%。
3.井盖承载能力等级不低于D400。
4.尺寸：直径700mm。
	套
	235(不含抽检产品)

	污水金属井盖
	1.产品必须符合《检查井盖GB/T23858-2009》相关要求》。产品材质为《球墨铸铁件 GB/T1348-2019》中QT500-7的球墨铸铁。
2.球化级别不低于GB/T9441规定的球化级别三级，球化率大于等于80%。
3.井盖承载能力等级不低于D400。
4.尺寸：直径700mm。
	套
	140(不含抽检产品)


三、交货期及交货地点
1.交货时间：成交供应商应在合同签订之日起，按照采购人指令分批次将货物送达采购单位指定地点；
3.免费送至交货地点，货物运输与装卸由成交供应商负责。
四、控制价、质保期、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：人民币28.2万元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.质保期：质保2年，自交货验收合格之日起算；
[bookmark: _GoBack]3.成交供应商在规定时间内按批次送至采购人指定地点，采购人按批次随机抽样送检，双方见证取样，送检样品任一指标不符合标准要求的，该批次井盖视为不合格。抽样送检不少于3次，试样制作及检测费用包含在本项目采购总费用中，由供应商承担；
4.本项目所有批次井盖验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的专票。采购人向成交供应商支付90%的货款，剩余10%作为质保金，在质保期满后支付。
