
2026年城北厂滤池在线仪表维保服务合同
甲方：常州市城市排水有限公司                            合同编号：
乙方：                                                  签订时间：2026年  月  日
根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照公开询价结果签订本合同。

第一条 合同概况

1.服务及供货清单：
本项目包含滤池COD、硝氮、溶解氧、余氯、Partech正磷酸盐在线监测原厂耗材、配套试剂供货，以及仪表清洗、多点标定、现场拆装调试、运维实操培训全套维保服务；硝氮CAS51D探头需E+H原厂返厂更换滤光片维修，不整体换新；具体产品、规格、数量、单价详见附件1《采购内容及要求》。

2.工期/服务完成时限：
合同签订完成后，乙方应在15个工作日内完成发货送货；全部耗材试剂到货后7个工作日内，乙方安排相关技术人员进场，完成所有仪表配件更换、拆解清洗、三点标定、中控联调、运维培训及72小时稳定性试运行，全部工作完工并提请甲方验收；硝氮探头返厂维修周期由乙方统筹错峰安排。

第二条 合同价格与支付

1.合同价格

1.1本项目为固定总价包干合同，不调整单价、不追加费用；合同含税总价人民币    元(大写：人民币           元整)，明细详见附件1服务清单。

1.2本包干总价包含：全部原厂耗材、试剂、CAS51D硝氨探头原厂返厂维修(含配件、无尘拆装、出厂光学校准、往返物流)、仪表深度清洗、多点标准溶液标定、现场人工拆装调试、甲方运维实操培训、原厂合格证/校准报告/维修工单、运输装卸、13%增值税、1年质保售后、故障上门抢修等全部成本，合同履行期间甲方无需额外支付任何费用。

1.3若甲方后期新增配件/试剂采购，双方另行签订补充协议约定单价与价款。

1.4如果在履行合同过程中国家税收政策、增值税税率发生变化，均不再对本合同包干总价进行调整，乙方按当期适用税率开具等额13%增值税专用发票。

2.支付

2.1合同签订后，乙方在规定时间内完成全部供货、现场维保、72 小时连续试运行，提交全套验收资料并经甲方验收合格签署《维保完工验收单》后，经甲方验收合格后，乙方提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，甲方自收到上述发票之日起30个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的95%，合同总价5%作为质保金，待质保期满且无质量问题后无息付清。

2.2甲方应将货款汇入以下乙方账户：

户名：                             ；

账号：                             ；

开户行：                           。

如乙方的账户信息错误或发生变更，须书面通知甲方，否则一切后果由乙方承担。

第三条 验收

一、验收依据

全部设备耗材、维保工作按照附件1技术参数、HJ354-2019、HJ355-2019、GB/T11914、HJ670-2013 及E+H/HACH/Partech原厂标准执行，运行调试须满足环保在线监测上传要求。

二、验收流程

乙方完成全部供货、仪表维保、72小时稳定性试运行后，向甲方书面提交验收中请，同步提交全套资料：原厂合格证、试剂批次质检单、硝氮探头E+H原厂维修校准报告。甲方自收到完整验收申请之日起30个工作日内组织现场核验，未提出书面异议的，视为验收合格，双方签署附件2《维保完工验收单》。

三、质保相关约定

1.质保期：质保期1年，自双方签署《维保验收完工单》之日起计算；质保期内因乙方供货配件、试剂质量问题、维保操作不规范导致仪表故障、数据漂移，乙方免费上门返修、更换耗材；人为损坏、现场污水强腐蚀等除外。

2.质保响应要求：甲方提出故障通知后，乙方6小时内响应，48小时内派遣持证原厂技术人员到场处置；简易故障当场修复，光学核心部件需返厂维修的乙方提供备用监测方案保障数据上传。

3.若甲方在乙方维保完成后，发现设备监测结果出现误差，甲方有权委托具有CMA资质的第三方检测机构进行现场比对监测，所有因验收产生的费用(包括但不限于第三方检测费、标准样品费、甲方人员工时费等)均由乙方承担，并且乙方需要负责免费上门返修、更换耗材。
4.乙方逾期末响应、未按时到场、未完成故障修复的，甲方有权委托第三方维保，产生全部费用由乙方承担，甲方可直接从未结款项中抵扣。
第四条 索赔

乙方供货耗材、试剂、维修探头、维保工作不符合合同、附件技术标准，或无法通过环保比对监测的，甲方有权选择以下任一索赔方案，乙方承担全部衍生费用：并对应延长该部件质保期；
1.维修/重新校准/更换：乙方免费更换全新原厂配件、重新送硝氮探头返厂校准、整机重新清洗标定，承担物流、人工、标液全部成本，

2.部分/全部退货退款：连续两次复验仍不达标、乙方拒不整改的，甲方有权退货，乙方全额退还对应批次货款，并承担检测费、仓储费、第三方运维差价、环保考核损失；甲方可同步发出部分/全部解除合同通知书；
3.协商降价处理：根据产品缺陷、数据偏差程度、对厂区运维影响，双方协商下调合同结算价款。

第五条 违约责任

1.乙方提供仿冒、翻新非原厂配件/试剂，或硝氮探头末送至E+H官方无尘车间维修、现场私自拆解光学腔，属于严重违约，甲方有权解除合同，乙方支付合同总价20%违约金，并全额退还甲方已支付所有款项，同时赔偿甲方环保处罚、运维中断损失。

2.乙方未在合同约定7个工作日内完成全部现场维保调试工作，每逾期1日向甲方支付逾期违约金100元，违约金累计上限不超过合同总价30%；逾期超30日，甲方有权单方解除合同。

3.维保完成后仪表测量数据持续漂移、无法满足环保上传标准，经两次整改仍不合格的，乙方除支付20%违约金外，还需承担甲方委托第三方维保、环保考核罚款、人工处置全部损失。

4.乙方擅自转包、分包本项目供货及维保工作，单次支付合同总价20%违约金，甲方可直接解除合同。

5.乙方违约造成甲方直接、间接损失(运营中断损失、环保处罚、律师费、仲裁费、检测费等)，违约金不足以覆盖的，乙方须补足差额；本合同所有违约金均为惩罚性违约金，乙方支付违约金后仍需继续履行整改、维保义务(甲方书面解除合同除外)。

第六条 合同的变更和解除

1.合同总价、供货清单、维保范围、维修方案等核心条款如需变更，须双方协商一致，签订加盖甲乙双方公章的书面补充协议，补充协议与本合同具备同等法律效力。

2.乙方存在下列任一违约情形，甲方有权书面通知单方解除合同，同时要求乙方支付约定违约金并赔偿全部损失：
(1)供货配件、硝氮探头维修、维保服务连续两次验收不合格，且拒不按甲方要求整改；
(2)现场维保逾期交货/完工超30日；
(3)将本项目全部或部分转包、分包给第三方；
(4)提供虚假原厂授权、虚假校准报告、虚假E+H维修工单，存在欺诈行为；
(5)经甲方书面催告3日内，仍未履行维修、更换、校准等核心合同义务，导致厂区滤池在线监测长期失效，无法上传环保数据。

3.甲方发出解除合同通知书送达乙方之日，合同对应部分/全部解除；乙方须在通知限期内退还甲方全部已付货款，承担甲方另行采购维保产生的差价、运输、人工、检测等全部费用；乙方逾期不取回自有货物的，货物毁损灭失风险由乙方自行承担。。

第七条 争议的解决

1. 与本合同有关的任何争议，双方应通过友好协商解决。如双方协商不能解决的，双  方确认争议解决方式为向常州仲裁委员会申请仲裁。该裁决是终局的，对双方均具有约束力。

2. 在争议及仲裁期间，乙方应继续履行本合同，不得以解决争议为由影响甲方的正常运行。

第八条 通知和送达

1.合同履行过程中的任何联络及相关文件的签署，均应通过双方指定的联系人和联系方式进 行。

甲方联系人：        ，电话：                     ，
地址：                             。

乙方联系人：        ，电话：                     ，
地址：                             。

2.以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件 之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，以快递签 收日期为送达日期，被送达方拒收或无法送达的，自交邮后第3日视为已经送达。

3.合同履行中若产生争议而需要提交司法裁决时，上述地址及联系人均作为司法文书的 接收地址和接收人。

任何一方变更联系人、联系方式或送达地址的，应当提前3个工作日书面通知对方；未通知的，按照本合同约定的原地址和联系方式送达，视为有效送达。

第九条 不可抗力

1. 任何一方由于不可抗力事件而影响其履行合同义务时，可以免除或部分免除由此造成 的逾期等违约责任。

2. 受不可抗力影响的一方在不可抗力事件发生后24小时内，应将不可抗力事件的具体情况书面通知另一方，以减轻可能给对方造成的损失，并在不可抗力事件发生后10日内提供相关证明。未在上述时限内通知并提供证明的，不得主张不可抗力免责。

第十条 合同生效及其他

1. 本合同自双方盖章之日起生效。

2. 本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3. 特别说明：本合同系甲乙双方协商一致的真实意思表示。有关限制权利、加重或免除 责任的条款已由甲乙双方向对方详细说明且为对方理解和接受，而非一方提供的格式条款。

第十一条 合同附件

1.本合同包括3个附件。

附件1：采购内容及要求
附件2：维保完工验收单
附件3：安全生产协议
2.上述附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

	甲方（公章）：
	乙方（公章）：

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人：

	联系电话：
	联系电话：


本合同由甲乙双方于本合同正文首页载明的时间于常州市新北区签订

附件1：采购内容及要求
服务清单

	序号
	产品名称
	型号规格
	品牌
	单位
	数量
	单价

（元）
	合价

（元）

	1
	CA80COD简易维护包
	71474746
	E+H
	套
	2
	
	

	2
	COD在线仪专用试剂
	CY80COD
	E+H
	套
	2
	
	

	3
	COD监测仪光栅模块
	原厂适配CA80
	E+H
	个
	1
	
	

	4
	硝氮监测仪探头维修
	适配CAS51D探头
	E+H
	套
	2
	
	

	5
	溶解氧监测仪荧光帽
	原厂适配COS系列
	E+H
	个
	2
	
	

	6
	余氯监测仪维护包
	适配HACH余氯分析仪
	HACH
	套
	1
	
	

	7
	正磷酸盐在线仪成套试剂
	适配Partech正磷酸盐分析仪
	Partech
	套
	1
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	


1.配套免费维保服务内容（含在报价内，无额外收费）

（1）全部COD、硝氮、溶解氧、余氯在线仪表整机深度清洗、管路冲洗、残渣清理；

（2）全部仪表多点标准溶液标定、零点/斜率校准，出具标定记录；

（3）所有配件现场拆装更换、光路/信号调试；

（4）厂区运维人员现场实操培训：耗材更换、仪表标定、基础故障排查、Partech正磷成套试剂更换配比操作；

（5）全部仪表调试完成后72小时稳定性跟踪。

2.各耗材详细技术参数、功能及维护包明细

CA80COD简易维护包（E+H，型号71474746）
（1）核心功能

适配厂区CA80COD在线分析仪，替换管路、密封、过滤、消解易损件，消除管路渗漏、堵塞、消解精度不足问题，稳定COD在线测量数据，满足污水厂长期连续监测需求。

（2）套件内含部件

PTFE耐酸碱蠕动泵管、全套试剂进样管路、消解杯耐高温O型密封圈、样品前置过滤器及替换滤芯、玻璃消解杯、专用清洁毛刷/无尘布、原厂拆装说明书。

（3）采购参数要求

必须E+H原厂全新配件，随货附带出厂合格证；无需改造设备，直接匹配现有COD分析仪；供方提供现场更换指导。

COD试剂CY80COD（E+H专用）

（1）产品说明

遵循国标GB/T11914重铬酸钾消解测量法，为CA80COD分析仪成套专用试剂，整套包含重铬酸钾氧化剂、消解缓冲液、稀释参比液、零点标液、1500mg/LCOD校准标液。

（2）储存与使用要求

避光10-25℃阴凉存储，保质期3个月；耐酸碱HDPE防渗漏包装；更换试剂配套废液处理指导，符合危废处置规范。

硝氮监测仪探头维修（E+H，更换滤光片）
原厂维修后性能保障：探头返厂更换全新原厂滤光片后，将执行出厂标准全套校准流程（零点校准、高低浓度硝氮标液多点比对、光路偏移修正），出具盖原厂维修章的光学校准报告；修复后测量指标完全匹配全新CAS51D整机参数：

测量范围：0.01~10mg/LNO3-N

测量误差：≤±5%读数

响应时间：＜30s

防护等级：IP68，可长期水下浸没使用全部指标满足HJ354-2019、HJ355-2019水污染源在线监测系统规范，监测数据可稳定上传环保监管平台，顺利通过环保比对验收。
COD监测仪光栅模块
（1）功能参数

COD分析仪核心光学计量单元，试剂投加精度±0.5%，控制消解显色光学采集，直接决定COD数据准确度；适配厂区在用CA80COD设备。

（2）采购要求

原厂全新模块，附带出厂光路校准报告；更换后由技术人员完成整机光路校正，质保12个月，非人为损坏免费维修更换。

溶解氧监测仪荧光帽
（1）功能参数

适配E+H荧光法溶解氧传感器，基于荧光淬灭原理测溶解氧，测量范围0~20mg/L，精度±0.02mg/L，光学荧光层理论使用寿命2年，更换后无需二次标定。

（2）采购要求

原厂原装荧光敏感膜帽，无仿制替代品；供方提供现场快速更换操作培训。

HACH余氯监测仪维护包
（1）核心功能

用于厂区HACH在线余氯分析仪年度维保，替换老化管路、密封件、过滤部件，杜绝管路漏液、比色皿污染、测量漂移问题。

（2）套件内含部件

PTFE成套试剂管路、防漏密封瓶盖、管路快装接头、搅拌子、不锈钢Y型过滤滤网、石英比色皿、拆装维护手册。

Partech正磷酸盐成套试剂（9个月用量，合并打包为一套）
（1）配套品牌

Partech，完全匹配厂区现有正磷酸盐在线分析仪；

（2）核心功能

正磷试剂：采用钼锑抗分光光度法，符合HJ670-2013国标，用于水样中正磷酸盐显色反应，实现仪表自动在线比色检测；

柠檬酸试剂：调节水样pH、屏蔽重金属离子干扰，保证显色反应稳定，避免管路结晶堵塞；

（3）采购参数要求

Partech原厂配套成套试剂，需根据原厂提供的试剂配方进行调配；密封防渗漏包装，常温避光储存；本次采购9套，供货周期为2个月，同步配套仪表管路清洗、试剂更换实操指导。

（4）试剂配方
每套包含当月所需正磷试剂2L + 柠檬酸试剂2.5L，正磷试剂提供两种配比方案，任一种均可满足设备运行要求，可根据现场实际水质情况选择：

正磷试剂1：

1.使用1L量筒量1000±5ml去离子水到1L烧杯中。

2.在烧杯中加入搅拌子，放在搅拌器上搅拌。

3.用分析天平称100±1g抗坏血酸，加入烧杯中。

4.搅拌使其充分溶解(~2min)。

5.将搅拌子从烧杯中移出。

6.将溶液倒入1L黑瓶中。

正磷试剂2：
将24克钼酸铵溶于400毫升去离子水中，使其完全溶解。然后加入0.5486克三水合酒石酸锑钾，使其完全溶解。接着加入280毫升硫酸，并将溶液稀释至1升的去离子水中。让溶液冷却

柠檬酸试剂：500g配2.5升水

附件3：维保完工验收单

维保完工验收单
	项目名称
	
	安装位置
	

	设备名称
	
	数量
	

	供应商
	
	验收日期
	

	安装

验收情况
	

	试运行

验收情况
	

	验收人员签字
	供货单位
	
	验收人签字
	

	
	设备使用部门
	
	验收人签字
	

	备注
	


附件3：安全生产协议
安全生产协议

协议单位：

甲方：常州市城市排水有限公司
乙方：                      
为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，根据国家有关法律法规规定，明确双方的安全生产责任，确保操作安全，双方自愿签订本安全生产协议，以资共同遵守。

一、承包工程项目

1.项目名称：2026城北厂滤池在线仪表维保服务

2.作业地点：常州市城北污水处理厂
3.项目期限：见主合同 

二、双方权利义务

1.甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、文明施工、消防工作的方针、政策，严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。乙方必须服从属地行政部门和单位的管理，并使操作项目达到主合同约定的安全、文明、环保等方面的要求。

2.乙方应建立健全安全管理制度，加强本单位员工安全生产责任制度，督促员工自觉遵守安全生产法律法规和规章制度。

3.乙方委派的项目操作人员必须熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，对于从事电气、起重、焊接、安装等特殊工种的人员，需经过专业培训后持证上岗。

4．乙方作业应确保安全,并落实安全责任，作业安全包括但不限于作业环境、作业设施设备、作业活动、作业流程合规、人员行为等因素；如作业现场因甲方的原因有不符合作业安全的事项时应及时告知甲方，解决后方可进行作业。

5.甲方或上级安全管理部门在检查中发现存在安全隐患或操作不符合相关要求时，甲方在要求乙方整改的同时，可视情节轻重，乙方向甲方支付5000元/次的违约金，且单次检查中每项安全隐患单独计罚；发生一般安全生产责任事故但未造成人员伤亡的，或产生较大社会影响的事件，甲方有权要求乙方停工整改，乙方应向甲方支付5000元/次的违约金。

三、责任划分

设备安装过程造成甲乙双方或第三者伤害或经济损失的，无论是否有意外事件，均由乙方承担全部赔偿责任。如上级管理部门判定甲方有管理责任，则按上级管理部门核定比例承担各自责任。

四、争议解决

1.因本协议引起或有关的任何争议，均应提交常州仲裁委员会按照其仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对协议各方均有约束力。

六、其他

9.双方对上述条款有异议或有补充的可列于本款。

10.本协议为从合同，与主合同同日生效，甲乙双方各执壹份。

甲方：                                 乙方：

（印章）                               （印章）

法人代表或委托代理人                   法人代表或委托代理人

（签名或盖章）                        （签名或盖章）

     签订日期：      年   月   日


