附件
采购清单
	编号
	货物名称
	型号规格
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	LED立柱投光灯
	LED立柱投光灯 三珠3000K 220V 3W
	100套
	两年
	20天
	灯具报价含电器


具体参数：
1、灯具要求：
灯具外观必须如附图一。
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尺寸要求（长宽高）95mm*95mm*70mm.
出线头的方向必须不影响灯具的安装，长度大于0.5米，配置不锈钢防水接头。
防护等级：IP65。
尺寸：参考附图一，实际尺寸必须根据现场调整。
2、材质要求: 
不锈钢、铝型材或压铸铝制成，灯具可调角度，符合国家标准。灯壳要求不锈钢材质。
加工工艺要求：表面喷塑单色，与栏杆立柱材质颜色统一，表面光滑，无任何缺陷。
3、光源电器要求：
工作电压：220VAC；
光源：进口超高亮LED灯珠，寿命大于或等于5万小时。
灯珠数量：3个，单颗LED功率1W；
功率：3W。
色温：3000K，
灯具报价含电器。
