1、 附件
采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	12W线形LED投光灯
	见技术参数清单
	100套
	两年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


技术参数清单
	灯具名称
	12W线形LED投光灯（湖蓝色） FL12-QY(98cm)

	光学要求
	光束角度：110°×60°

	光    源
	光源类型：LED（单颗0.2W）
	

	
	功率：12W
	电压：DC24V

	
	色温/颜色：湖蓝色
	功率因数：＞0.9

	灯    具
	灯具风格参考图片
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	灯具材质：铝型材，灯体内部整体环氧树脂灌注。附件选用不锈钢支架。

	
	尺寸：灯具侧面（含灯具支架）:≤30mm×30mm
灯具长度（含灯具安装支架）： 98cm

	
	灯具颜色：不锈钢本色

	
	防护等级：≥IP65

	
	备注：引出线从灯具端部引出长度大于0.5米,且保证现场接线方便，配置户外防水接头，灯条背部平卡固定（不锈钢螺丝）。

	安装方式
	需提供安装支架，支架形式需满足现场安装条件确定（安装于三河三园的挂板灯内部）


