
1、 附件
采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	400*600重型铸铁检查井盖
	见技术参数清单
	70套
	两年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


技术参数清单
检查井盖产品质量要求及技术标准

  必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

                   CJ/T3012-1993 《铸铁检查井盖》

                   GB/T23858-2009 《检查井盖》

                   以及其他国家现行等相关标准。

1、材质：为球墨铸铁。

2、尺寸：400*600（尺寸长度单位：mm），符合国家相关标准。

3、具有防沉降功能和防盗功能，不出现噪音扰民。

4、井座试验荷载承受能力应不小于360kN,并符合 CJ/T3012-1993 《铸铁检查井盖》中规定的重型检查井盖的各项检验试验要求。

5、井盖+井座（井圈）的重量不小于42kg(公斤)。

 附 检查井盖及井圈400*600重型图纸
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检查井盖及井圈400*600重型图纸（尺寸长度单位：mm）
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