国合220kV开闭站五防闭锁改造工程设计技术要求
一、工程现状：

 国合220kV开闭站现微机防误闭锁系统（PS6000+）是国电南自公司的监控五防一体化系统，于2012年6月30日投运。目前该五防系统频繁出现自动退出运行的现象，操作票专家系统不能正常使用，导致倒闸操作时无法实现防误闭锁功能，运行人员必须进行解五防或使用总钥匙操作。使得在大型操作过程中失去技术防误手段，运行操作存在安全隐患，同时还存在较多其它缺陷。厂家多次对该设备进行维护升级均不能解决问题。
二、设计内容：

国合电力公司计划升级改造220kV国合开闭站微机防误闭锁装置，具备独立防误闭锁功能。电脑钥匙、防误主机集约布置在专用立式机器专用坐架柜中，电气闭锁具备远方、就地强制闭锁功能，手动闭锁采用锌合金锁具具备防腐防锈能力,实现远方遥控操作闭锁功能。
    三、设计工期：

2017年2月10日－2017年9月15日。

四、所需资料：

包括初步设计方案、工程概算、设备技术规范、施工过程中可能需要的设计变更等工程必须的设计资料。

    五、资质要求：

    设计单位的资质要求为：电力行业（变电工程）专业乙级或以上。

                        2016年2月10日



