采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	线性灯玻璃
	见技术参数清单
	1000套
	两年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


线性灯玻璃技术文件：
4mm厚钢化玻璃，局部喷涂遮光涂料。具体见照片。
	灯具名称
	线性灯玻璃

	灯具图片
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