附件1
采购清单
	编号
	货物名称
	技术参数
	数量
	质保期
	交货期
	备注

	1
	匝道灯面板（含玻璃）
	见技术文件要求
	650个
	五年
	20天
	投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


技术文件：
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