采购清单
一、采购内容

1.竹林立交泵站的快速处理水装置的控制柜一套。

2.根据采购方要求完成现场低压出线柜的改造。

二、技术要求及售后服务
1. 控制柜具体要求：能控制2台75KW的水泵的启停，4台超声波液位计、1台溢流格栅、2只电动阀门的供电及信号传输。
2.供应商应按实际交货、试运行验收合格之日起质保2年,质保期内按买方的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿采购方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

3.供应商所提交的所有技术文件应用中文编写，成交供应商需要先将设计图（生产图纸）、控制柜控制方案图、接线图、外型尺寸图交采购方进行审核后再进行生产制作；另外在产品制作过程中采购方会对成交供应商不定期检查，产品质量得到最终认可后方可出厂发货。
4.成交供应商负责指导整个电气设备安装工作，派员参加指导安装调试及试运行，并对合同设备质量及正常运转负责。
5.设备交付时应提供产品合格证，出厂试验报告，操作工具，柜门内侧张贴塑封图纸一套，随机资料一套。
备注：采购清单中所有技术要求及售后服务均须完全响应，未能完全响应的，采购方将不与该供应商签订合同，并且缴付的保证金不予退还。
