附件1
采购清单

一、采购清单及要求                                                                              
	编号
	设备名称
	参考型号
	设备要求（配置）
	建议品牌
	数量
	计量单位

	1
	多媒体教学一体机
（含立地式移动支架）
	希沃H75EB
	1、屏幕尺寸：≥75英寸,显示比例16:9，亮度≥350cd/m2，对比度≥5000：1，可视角度≥178°。
2、屏幕要求：图像物理高清分辨率1920×1080 （1:1 Map点对点显示）满足数字全高清1080P要求。
3、输入端子:≥2路VGA；≥2路Audio；≥1路AV；≥1路YPbPr；≥3路HDMI；≥1路TV RF；≥2路Android USB；≥1路Line in；≥1路RS232接口；≥1路RJ45。输出端子：≥1路耳机；≥1路HDMI；≥1路同轴输出。

4、采用非接触式红外触控技术，支持在Windows与安卓系统中进行十点触控及书写。（提供权国家级权威检测报告加盖原厂公章）。

5、在嵌入式安卓操作系统下，能对TV多媒体USB所读取到的课件文件进行自动归类，可快速分类查找office文档、音乐、视频、图片等文件，检索后可直接在界面中打开（提供权国家级权威检测报告加盖原厂公章）。

6、无PC状态下，嵌入式互动白板支持十笔或以上书写及手势擦除（手势擦除识别面积根据手势大小自动调整），支持十种以上图形工具。

7、无PC状态下，支持在嵌入式系统下直接启动视频展台，可进行批注、旋转及截图，且支持二分屏或四分屏同时展示展台内容，可任意更换分屏幕画面内容。

8、内置120pin电脑，处理器：Intel Core I5或以上 内存：8G DDR3笔记本内存或以上配置 硬盘：128G以上固态硬盘。

9、具有独立非外扩展的电脑USB接口：电脑上至少6个USB接口，其中至少4个为USB3.0接口；设备前置面框处不少于3个电脑USB接口，其中至少1个为USB3.0接口。

10、具有独立非外扩展的视频输出接口：VGA 1个或以上，HDMI 1个或以上，mini DP 1个或以上。

11、支持任意通道画面放大功能，可在整机任意通道下将画面冻结并双击画面任一部分进行放大，也可以通过按键将整个画面自由缩放，放大后的屏幕画面可进行任意拖拽（提供权国家级权威检测报告加盖原厂公章）。

12、无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统硬盘、系统内存、触摸框、PC模块、光感系统等模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修。

13、白板工具具备快捷抠图功能：导入的图片对象自带抠图功能，无需借助专业图片处理软件，即可在白板软件中对图片进行快捷抠图、去背景，处理后的图片主体边缘没有明显毛边，可导出保存成PNG格式。

14.、认证，提供单独电脑模块3C认证，制造厂家名称与整机3C制造厂家名称一致。

15、所投产品具有“触摸点跟踪定位校正”技术，需提供第三方证明文件复印件加盖厂家及投标人公章，且在评标时进行网上查询验证。
16、所投产品具有“PC-TV一体化遥控”技术，需提供第三方证明文件复印件加盖厂家及投标人公章，且在评标时进行网上查询验证。
	希沃
	1
	台套


二、交货期要求

2017年5月30日前完成安装调试。
三、付款方式和条件
安装调试并试用1个月后付全部款项的95%，余款（全部款项的5%）于交付使用的一年后付清。

四、售后服务及质保期

需提供原厂授权和质保，整机质保期不少于3年；质保期内如有故障要求24小时内上门服务。

五、质量保证
提供原厂出厂检验合格证书，保证所供设备是全新的、未使用过的，并完全符合设备要求和合同规定的质量、规格和性能的要求。

六、验收
由采购单位资产管理部门和实际使用部门组织相关专家进行验收。
