包钢无缝厂中修等备件招标文件

包钢集团固阳矿山有限公司

英格索兰VHP750E螺杆空压机主机维修、保养项目招标
1.招标条件
项目已获批准，具备招标条件，现进行国内公开招标，招标人为包钢集团固阳矿山有限公司。
项目编号： 
2.项目概况
包钢集团固阳矿山有限公司生产用英格索兰螺杆空压机主机维修、保养项目，为单价招标，合同有效期一年；预估消耗30万元。
	
	品名
	规格、要求
	备注

	
	英格索兰螺杆空压机维修、保养
	符合英格索兰VHP750E螺杆空压机颁发的维修标准规程和技术要求，满足现场使用要求。 
	


3.投标人资格要求
(1) 必须在中华人民共和国境内注册的独立法人；具有一般纳税人资格（出具17%专业增值税发票能力）；
(2) 投标人为所招标备件生产厂家或指定的合格代理商；（代理商出具制造商提供的授权书）；                                                 
(3) 具有近三年维修、保养螺杆空压机服务的相关类似业绩且信誉良好的单位；                                                          
(4) 投标人必须响应招标文件规定的所有技术参数和后续需求计划；                                                           
(5) 具有良好的银行资信和商业信誉，具有履行合同的能力；                                                         
(6) 近三年内没有骗取中标和严重违约的问题；
(7)付款方式能够响应包钢集团固阳矿山有限公司按财务计划付款；
(8)在日常检修中，能够随叫随到；提供必要的技术指导和相关的售后服务；

合同条款及格式

产 品 购 销 合 同
供方：                                                       合同编号：
需方：包钢集团固阳矿山有限公司                          签订地点：包头市固阳县
1、 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量签订时间：    年   月  日
	产品名称
	商标牌号
	规 格 型 号
	生产厂家
	计量单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	单价为含17%增值税、运杂费及装卸费等。


	合计（元）：
	
	
	
	

	按需方实际要求时间及数量供货，结算以实际供货量为准。
	

	合计人民币金额（大写）：
	


2、 质量要求、技术标准、供方对质量负责的条件和期限：
3、 交（提）货地点、方式：。
4、 运输方式及到达站港和费用负担：。
5、 合理损耗及计算方法：无。
6、 验收标准、方法及提出异议期限：。
7、 结算方式及期限：。
8、 如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件：
9、 违约责任： 。
10、 解决合同纠纷的方式：。 
十一、其它约定事项：
	供方
单位名称： 

单位地址：
法定代理人：
委托代理人：
电      话：
电报挂号：
开户银行：
帐号：
邮政编码：
	需方
单位名称：包钢集团固阳矿山有限公司
单位地址：
法定代理人：
委托代理人：
电    话：   
电报挂号：
开户银行：
帐    号：
邮政编码：
	鉴（公）证意见：
经办人：
鉴（公）证机关意见
     年   月   日



质量标准和要求
一、招标项目概况

包钢集团固阳矿山有限公司螺杆空压机（英格索兰VHP750E）主机维修保养项目，为单价招标，合同有效期一年；预估消耗30万元；
1、所需维修保养台数以实际发生为准。
二、质量技术标准

1、供方提供原厂指定无质量瑕疵的备品备件（IR纯正备件）进行主机维修保养服务。
2、返厂主机维修保养工艺严格按照：拆解、清洗、检查、装配、动平衡检测、调隙、试车、喷漆等工序进行。
3、返回现场按照后主机运转平稳，转动部分声音正常、无异常撞击声和松动声。

4、各连接部位法兰、轴封、气阀等无渗漏。

5、振动值、排气温度、压力、排气量应符合出厂标准。质保期12个月或运行累计满4000小时。
6、提供详细而专业的拆检大修报告。
四、供货要求

1、供货商在接到需方计划后，需在20个工作日内维修保养完毕并送达需方指定现场开始安装调试。

2、货品送达需方现场后，供方现场开始安装调试，由需方配合工作并提供吊装，安装完毕正常运行3小时后没有问题可作为合格交货。

3、安装调试正常后为交货。

4、货品如不符合需方现场使用要求，需方有权要求退货或换货；货品不符合合同约定的，需方有权扣除货品货款或退货，由此造成的损失由供货商承担。

五、价格及结算
1、价格：包含材料、备件费、装卸费、运输费、及税金（17%增值税）等相关费用。 

2、结算：

（1）一票结算；

（2）付款方式：执行包钢集团固阳矿山有限公司计划付款。

六、安全规定
1、供方在履行合同时，发生的安全事故全部由供方承担，需方不承担事故任何责任。

七、螺杆空压机维修、保养项目明细

	  螺杆空压机VHP750E维修、保养项目明细

	
	
	
	
	
	
	
	人民币/元
	

	序号
	名称
	规格型号、图号
	单位
	数量
	材质
	重量（kg）
	相关图号
	参考价
	报价
	备注

	1
	轴承
	35313568
	件
	1
	　
	　
	　
	3240
	　
	纯正原厂备件

	2
	轴承
	39322706
	件
	1
	　
	　
	　
	2740
	　
	纯正原厂备件

	3
	轴承
	39437686
	件
	1
	　
	　
	　
	2628
	　
	纯正原厂备件

	4
	O型圈
	95023388
	个
	1
	　
	　
	　
	42
	　
	纯正原厂备件

	5
	O型圈
	132-160
	个
	1
	　
	　
	　
	581
	　
	主机和电机直连部分

	6
	检测检修及人工费
	　
	台
	1
	　
	　
	　
	19500
	　
	　

	7
	运输保险费
	　
	次
	1
	　
	　
	　
	3000
	　
	　

	
	单价合计：
	
	
	
	
	31731
	
	

	说明：1、报价含17%增值税、运费、装卸费等相关费用。2、本次招标以单价形式招标，具体结算以实际消耗量为准。3、本标段预计年消耗量30万元。4、包装物不回收。5、中标方与需方签订合同后，有效期为一年。
投标人购买招标文件后，应认真阅读文件并勘察现场，在开标前将及时答疑（详询招标人包钢集团固阳矿山有限公司）。
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