采购清单
一、项目简介

常州市排水公司小王家村泵站的控制柜一套，根据现场安装条件，按买方要求交付使用。
二、设备清单

小王家村泵站的控制柜一套，具体要求如下：能控制1台45KW的水泵的启停（软启动控制）；低压计量出线柜一套，具体要求为柜体上仓为低压计量仓，由供电公司装表计量，能单独关锁，下仓为出线仓，装有除臭、原有控制柜、新装控制柜、照明、仪表及备用等出线开关，开关容量以现场容量为准。
三、技术要求及售后服务：

（一）供方应按实际交货、试运行验收合格日期起质保2年内按买方的要求免费修理或更换因材料和制造不合格而有缺陷的任何设备和附件，并赔偿买方由于这些缺陷导致的额外费用或损失。

（二）供应商所提交的所有技术文件应用中文编写，中标单位需要先将设计图（生产图纸）、控制柜控制方案图、接线图、外型尺寸图交甲方进行审核后再进行生产制作；另外在产品制作过程中甲方会对生产方不定期检查，产品质量得到最终认可后方可出厂发货。
（三）成交供应商负责指导整个电气设备安装工作，派员参加指导安装调试及试运行，并对合同设备质量及正常运转负责。
（四）设备交付时应提供产品合格证，出厂试验报告，操作工具，柜门内侧张贴塑封图纸一套，随机资料一套。

