采购内容及技术要求
1、 采购内容： 
	序号
	灯具名称
	数量（套）
	备注

	1
	飞利浦 Tango G2 BVP283 LED355NW 350W 220-240V SWB 投光灯
	48套
	成交供应商须提供飞利浦公司出具的对皇粮浜公园景观照明工程项目的有效授权，并提供飞利浦公司的质量保证函。


根据成交供应商的成交单价，按实际供货量结算。
二、技术要求：
1.灯具特性：
	01
	350W LED投光灯
	系统功耗
	≤385W

	02
	
	总流明输出
	≥35000lm

	03
	
	系统效率
	≥100lm/w

	04
	
	电气安全
	符合GB7000.1-2007

及GB7000.203-2013

	05
	
	防护等级
	≥IP65

	06
	
	单灯功率因素
	≥0.95

	07
	
	色温
	4000K±200K


2.外观质量：
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灯具外形图片：

350W LED投光灯具长度65.5cm、灯具宽度48cm。

灯具的整灯重量不超过16Kg(千克)。

