采购内容及技术要求
1、 采购内容： 
	序号
	编号
	编码
	灯具名称
	色温
	数量
	单位
	备注

	1
	CBD-C
	020117010102
	13W方形 LED 壁灯(3000K侧壁灯)
	3000K
	24
	套
	1、 成交供应商须提供胜亚公司出具的对大运河胜亚侧壁灯采购项目的有效授权

2、 成交供应商须提供胜亚公司的质量保证函

3、 质保期：两年


二、技术要求：

	设计分项
	具体内容

	光学要求
	配光要求：如图
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	光源


	光源类型：LED
	单颗功率：0.8W

	
	色温/颜色：3000K
	电压： 24VDC

	
	
	LED数量:15颗

	
	显色性：≥RA80
	系统功率：13W

	灯具


	灯具风格参考图片(仅供参考)
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	灯具材质：外体材质压铸铝合金，阳极氧化铝反光器，高强度钢化玻璃面盖。

	
	灯具尺寸：如图

	
	灯具颜色：深灰色。

	
	防护等级：IP65

	
	配件： 预埋盒、LED防水驱动电源等

	
	备注：引出线从灯具背后引出，长度大于0.5米。

	安装形式
	嵌入式

	控制要求
	无


