包钢稀土钢板材公司通风设备等招标文件

附件一：
质量标准和要求
一、质量技术标准

1、散热器为 SD32推土机配件。配件号：175-03-C1002。

     2、散热器需更换垫圈等密封附件、清洗水垢、补焊水箱漏点。

     3、散热器损坏部位需投标方现场踏勘。

     4、修复备件自修好安装到设备上使用起保修3个月。

二、供货要求

1、供货商在接到需方计划后，需在20个工作日内维修完毕并送达需方指定现场开始安装调试。

2、货品送达需方现场后，供方现场开始安装调试，由需方配合工作并提供吊装，安装完毕正常运行3个月后没有问题可作为合格交货。
3、货品如不符合需方现场使用要求，需方有权要求退货或换货；货品不符合合同约定的，需方有权扣除货品货款或退货，由此造成的损失由供货商承担。

三、价格及结算
1、价格：包含修复所需的材料、备件费的装卸费、运输费、及税金（17%增值税）等相关费用。 

2、结算：

（1）一票结算；

（2）付款方式：执行包钢集团固阳矿山有限公司计划付款。

四、安全规定
1、供方在履行合同时，发生的安全事故全部由供方承担，需方不承担事故任何责任。
五、联系方式;

    联系人：张永飞     联系电话：13624836390
六、推土机散热器维修项目明细
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	SD32推土机散热器维修
	配件号：175-03-C1002
	件
	1
	　
	　
	　
	9000
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	说明：1、报价含17%增值税、运费、装卸费等相关费用。2、本次招标以单价形式招标，具体结算以实际消耗量为准。3、本标段预计年消耗量2.7万元。4、包装物不回收。5、中标方与需方签订合同后，有效期为一年。


投标人购买招标文件后，应认真阅读文件并勘察现场，在开标前将及时答疑（详询招标人包钢集团固阳矿山有限公司）。
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