采购内容及技术要求
1、 采购内容： 
	序号
	名称
	规格型号
	数量（个）
	备注

	1
	围栏灯透光罩
	见技术要求
	50 
	1.投标单位必须对工程现状预先勘察，对所投材料的安装条件充分了解。所投标材料必须能够满足现场安装条件。


二、技术要求：
	名称
	围栏灯透光罩

	外形尺寸
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	材料
	树脂材料

	技术要求
	1、周边尖角磨圆，不划手。

	
	2、零件表面光滑平整，无翘曲变形。

	
	3、透光罩颜色为白色带暗云纹

	
	4、材料要求具有硬度高，耐碱性，耐污染性强等优点。


三、其他说明

质保期：经采购单位验收合格后2年。

