中空式液压扳手

1、型号：202303（BXLCT）。
2、 薄型设计，采用高强度铝钛合金材料制造,重量轻。
3、扭矩范围892Nm-10168Nm。
4、 一体成型动力头，提高工作寿命，一只动力头可以配合多种工作头使用。
5、 中空式液压扳手工作头对边90mm，配套90/85转换套、90/80转换套、75mm工作头、75/70转换套、75/65转换套、液压扳手配套电动泵、6米液压软管。
6、 轻，薄，短，扭力大，适应各种“高难度”空间。

电动弯柄扭力扳手
1、型号：DTE-820W

2、最小扭矩：1400Nm，最大扭矩：8200Nm
3、方身：1-1/2mm，外径：128mm，长度：340mm；宽度：210mm；高度：378mm；重量：19kg。
4、配套：50-90套筒。
电动推台锯

1、型号：CY-8

2、将八公分厚度的板开成想要的宽度的板条。

3、具有自动送料，可轴心加水，精度高，操作简单

