技术标准及要求

（一）设计效果应根据包钢中铁轨道有限责任公司的内装饰格调，选用最适宜公司会堂场所、体现庄重大方的颜色搭配。

（二）家具应造型简洁美观，做工精致，工艺先进（家具款式按货物清单中的参考图为准，家具数量按平面图所示，如效果图中无款式的按常规报价，家具按中档标准配置）。所投活动家具的材质只能高于文件要求，若不能满足文件要求的，视为无效。 
（三）办公家具以绿色环保为基本材料制造。企业应具有规范化生产、规模化工艺流程（包括裁料、机械加工、油漆、烘烤、防腐、检验等工序），有检验机构、有可靠的质量保证体系。 须说明办公家具在生产集成过程中，所采用的主要配件的名称及制造厂家，并提供办公家具全部图纸及主要剖面图、材料分析单、五金辅料分析单、人造板用料分析单(如使用)以及相应的技术说明书。

（四）所有的木质家具其主要部位必须是实木封边,不允许含有草木纤维，木材含水率应小于10%；所有木材必须经过干燥杀虫处理；产品受力部位用材斜纹不得超过20%；不得有死节。 与其它材料覆面拼贴应严密、平整，不允许有脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤；人造板制成的部件除内部隐蔽处外，均应进行封边处理，封边应严密、平整，不允许脱胶、表面有胶渍。所有家具的倒棱、圆角、圆线应均匀一致，榫及自装配拆装产品零件结合应牢固严密，活动部位应保证灵活自如、无杂音。
（五）所有油漆表面必须光亮、平整、饱满、色泽一致、无明显色差、无磕碰、无划痕、无气孔、无斑点、无裂痕、且能经受100°c热物熨烫，无烫痕。 
（六）所有中密度纤维板必须使用正规企业生产的符合国家标准一级品以上的产品，甲醛释放量小于国家环保标准要求。主席台上的家具均采用胡桃木色饰面。
（七）油漆、胶料等化工材料必须使用环保型产品，应符合国家相关环保标准，油漆为哑光聚脂漆。
（八）家具五金必须采用国内知名品牌。
（九）所有家具均要求为非固定式的。能够移动，拆装方便，便于公司举办其它大型活动能够腾空场地。
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