采购内容及技术要求
1、 采购内容：
	编号
	货物名称
	数量
	交货期
	备注

	1
	5公斤干粉灭火器
	400只
	接采购单位通知后10天
	产品为原厂正品且为全新产品


二、技术要求

1.驱动气体压力：氮气1.2MPA(20℃时)。
2.适用温度范围-20℃至+55℃。
3.能扑灭普通的固体材料火、可燃液体火、气体、蒸气火及带电物质火。
三、综合说明
1.供货周期：接采购单位通知10天内
2.成交供应商或厂商需具备销售、生产该类产品的相关资质。且产品需有消防网可查的消防认证编码，及有效的3C认证。
3.成交供应商须提供生产厂商的原厂证明，并提供厂方质保函。
4.付款方式：成交供应商在规定时间内将全部货物运达到货地点且经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后60天内（日历天数），采购单位支付合同总价的50%；货到12个月采购单位支付总价的25%；货到24个月采购单位支付总价的20%，质保期（2年）结束后甲方支付总价的5%（质保金）。
5.质保期：两年。
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