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一、成套定量给料机设备配置:
1、给料机（石秤）1台，参数如下：
1.1产量：150T/H
1.2规格：1000型
1.3主、从滚筒中心距：2500mm
1.4主、从滚筒直径：219mm
1.5环形裙边皮带：1000*5700*60mm
1.6减速电机：SBD75－3KW
1.7称重传感器：HBM品牌 200KG*2
1.8测速传感器：TURCK品牌
2、给料机（煤秤）1台，参数如下：
2.1产量：25T/H
2.2规格：650型
2.3主、从滚筒中心距：2500mm
2.4主、从滚筒直径：219mm
2.5环形裙边皮带：650*5700*60mm
2.6减速电机：SBD65－1.5KW
2.7称重传感器：HBM品牌 50KG*2
2.8测速传感器：TURCK品牌
3、控制部分1套（2台给料机共用），参数如下：
3.1台湾研华或深圳研祥工控机1台（含键盘、鼠标）
3.2三星22寸显示器1台
3.3QL0808－II计量控制仪表2台
3.4ABB品牌ACS510系列变频器2台
3.5施耐德品牌电气件1套
3.6电控柜1台
3.7传感器信号线400米
二、采购数量：2套

