采购内容及技术要求
1、 采购内容及技术要求：
	产品 项目   
	参考图片                      
	规格尺寸  W*D*H
	标准配置说明           
	单位  
	数量                   

	
	
	
	
	
	

	办公桌
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	1200*600*750
	1，台面采用E0级多层实木板板材，柳桉芯，厚度为25mm全自动封边。                
2，高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，海蒂诗三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。          3，丽人封边条厚度为1mm
	位
	8
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	1600*1200*300
	1，柜体采用E0级多层实木板板材，厚度为18mm全自动封边。                
2，高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，海蒂诗三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。3，丽人封边条厚度为1mm
	个
	8

	高柜
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	1600*400*2100
	1，柜体采用E0级多层实木板板材，厚度为18mm全自动封边。                
2，高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，DTC铰链。
	个
	3

	矮柜
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	1500*400*750
	1，台面采用E0级多层实木板板材，厚度为25mm全自动封边，柜体厚度为17mm               
2，高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，DTC铰链。
	个
	1

	吧台
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	1600*400*800
	1，台面采用E0级多层实木板板材，柳桉芯，厚度为25mm全自动封边柜体厚度为17mm                 
2，高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，DTC铰链。3，石英石台面。
	个
	4

	台盆柜
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	1250*800*600
	1，台面采用E0级多层实木板板材，柳桉芯，厚度为25mm全自动封边厚度为18mm全自动封边。                
2，高档五金配件，DTC铰链。     3.优质石英石
	个
	2

	办公桌
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	1600*800*750
	1，台面采用E0级多层实木板板材，柳桉芯，厚度为25mm全自动封边。                
2，高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，海蒂诗三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。          3，丽人封边条厚度为1mm
	张
	1
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文件柜
	
	800*400*1800
	1，柜体采用E0级多层实木板板材，厚度为18mm全自动封边。                
2，高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，海蒂诗三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。
	个
	4

	办公桌
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	1400*700*750
	1，台面采用E0级多层实木板板材，柳桉芯，厚度为25mm全自动封边。                
2，高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，海蒂诗三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。          3，丽人封边条厚度为1mm
	张
	1

	更衣柜
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	800*600*1800
	1，柜体采用E0级多层实木板板材，厚度为18mm全自动封边。                
2，高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，DTC铰链。
	个
	1


技术参数要求
1.台面采用E0级多层实木板板材，柳桉芯，厚度为25mm全自动封边。柜体采用E0级林宏多层实木板板材，柳桉芯，厚度为17mm  全自动封边。              
2.高档五金配件、锁具为协和锁具经过开、关15000次测试，海蒂诗三节钢制导轨，无噪音顺滑，可以反复抽拉20万次。DTC铰链 。       
3.丽人封边条厚度为1mm，热熔胶全自动封边不脱胶，不变形。
4.费用计算按照25厚和17厚的多层实木板投影面积计算，工程决算按照完成后实际工程量结算，投标单位提供两种板材的单价（元/平方）及配套。
5.加工供货周期为20天，因为工期要求时间紧迫，必须在投标时做出相应承诺：成交供应商必须满足上述供货周期，如因自身原因造成延误，造成损失由成交供应商承担，并延误一天作成交金额的5%金额予以处罚。
6.注：如成交供应商在材料质量或加工供货周期上无法满足上述要求，采购单位有权更换供货单位自行采购。
二、综合说明：
1.此报价含运输安装，含增值税专用发票价格，质保五年（所有家具颜色可选）。附检测报告。
2.投标人须为具有有效企业法人营业执照的家具生产企业；（成交后须提供原件核查）；
3.投标人须具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书（发证机构必须是国家认监委批准的合法机构）（成交后须提供原件核查）；
4.投标人具有2016年度经外审机构审计的财务状况、经营状况、现金流状况的审计报告（成交后须提供原件核查）；
5.如果投标人非本地企业，需在常州本地有固定售后服务单位家具类生产或经销企业，并提供相关证明资料（营业执照副本、售后服务协议书）（成交后须提供原件核查）；
6.投标人近两个月承担的金额5万元以上类似业绩（成交后须提供中标通知书和合同原件核查）；

7.成交后提供板多层板材检测报告原件一份，办公桌的型式检测报告一份,文件柜柜门面板的TVOC检测报告一份；

8.成交后提供板材样品。
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