采购内容及技术要求
1、 采购内容：
	服务器品牌
	机型配置
	数量

	DELL
	DELL PowerEdge R930                                                                  4颗 英特尔至强 E7-4820 v4 2.0GHz,25M 缓存,6.4GT/s QPI 10C/20T,HT,                                       8根 16GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽                                                            2.5英寸机箱 最高含24 块硬盘                                                                    5块 600GB 15K RPM SAS 2.5英寸热插拔硬盘                                                           4个 1000M网络接口（Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡）                                                    PERC H730P 适配器 RAID 控制器, 2GB NV 缓存                                        2+2 电源, 冗余配置, 1100W                                                                             ReadyRails滑动导轨                                                                                     DVD ROM, SATA, 内置                                                                              iDRAC8 Enterprise, 集成Dell 远程访问控制器, Enterprise                                        3年 ProSupport和关键任务: (7x24) 4小时上门服务                       
	1

	DELL
	DELL PowerEdge R930                                                                              2颗 英特尔至强 E7-4820 v4 2.0GHz,25M 缓存,6.4GT/s QPI 10C/20T,HT,                                     4根 8GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽                                                                              2.5英寸机箱 最高含24 块硬盘                                                                      3块 300GB 15K RPM SAS 2.5英寸热插拔硬盘                                                                  4个 1000M网络接口（Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡）                                                    PERC H730P 适配器 RAID 控制器, 2GB NV 缓存                                        2+2 电源, 冗余配置, 1100W                                                                         ReadyRails滑动导轨                                                                              DVD ROM, SATA, 内置                                                                              iDRAC8 Enterprise, 集成Dell 远程访问控制器, Enterprise                                            3年 ProSupport和关键任务: (7x24) 4小时上门服务
	1

	DELL
	DELL PowerEdge R730                                                                  2颗 英特尔Xeon E5-2630 v4 2.2GHz,25M 緩存,8.0 GT/s QPI,Turbo,HT,10C/20T                                                      4根 16GB RDIMM, 2400MT/s, 双列, x8 带宽                                                       2.5英寸机箱 最高含8块硬盘                                                                  3块 600GB 15K RPM SAS 2.5英寸热插拔硬盘                                                            4个 1000M网络接口（Broadcom 5720 QP 1Gb 网络子卡）                                 PERC H730 集成 RAID控制器, 1GB 缓存                                                              双个. 热插拔, 冗余电源(1+1), 750瓦                                                      ReadyRails滑动导轨                                                                                  DVD ROM, SATA, 内置                                                                             iDRAC8 Enterprise, 集成Dell 远程访问控制器, Enterprise                                           3年 ProSupport和关键任务: (7x24) 4小时上门服务
	2


二、综合说明
1.供货周期：接采购单位通知10天内
2.成交供应商须提供

（1）有效的营业执照副本并加盖公章；

（2）生产厂商提供原厂方质保函，并承诺直发用户地址，中途不得转运；

（3）生产厂商针对本次项目的有效授权；

3.质保期：三年。
 2 / 2

