图书馆实时大数据展示平台采购要求
1.技术参数
	1.系统

	1.1 系统采用B/S架构，无需安装客户端，方便维护升级，用户操作便捷。

	1.2 具备相应的手机端展现，手机端访问可自适应手机屏幕显示。

	1.3 基于主流的1920*1080分辨率液晶拼接屏展示，实现大屏幕、手机端平台同步展示。

	1.4管理员可通过后台修改前端内容数据，并且前端实时监听后台变化，做到后台修改完成，前端实时显示。

	1.5前台无需刷新，大屏幕即可自动显示后台最新数据。

	[bookmark: RANGE!A4]2.功能模块

	★2.1 需要能够和opac系统接口对接，将图书馆的借阅排行榜、借阅数量进行直观的展示。

	★2.2 需要能够和图书馆提供的门禁系统对接，将图书馆的进馆人数以及在馆人数等数据进行直观展示。

	★2.3 能够支持图书推荐功能。在无人操作的情况下，自动推荐图书（每天至少三本且不重复）。并且图书可扫码阅读。另外，可以支持管理员手动推荐、修改图书内容。并且用户扫码下载图书的下载量可以计入本单位电子资源下载量。

	★2.4 支持滚动播放图片、视频等电子资源，需要能够将本馆的图片、活动海报或者宣传视频等，通过后台上传，并且在前端进行展示。并且，管理员可以通过后台切换的方式选择图片轮播或者视频自动循环播放两种模式，以满足馆内播放需求。

	★2.5 应具备发布通知公告的功能。并且通过后台可以指定发布的单条信息或者多条信息进行发布，多条信息时，前台应该能够轮换展示，以适应馆内有多种活动或者多条通知需要发布的需求。

	★2.6 通过系统后台可配置单位所在地以及馆名，设置显示当地日期以及天气情况等。

	★2.7 实现读者昨日阅读排行榜展示，以移动图书馆阅读时长为准，将阅读排行靠前的读者展示出来，实现和读者的延迟性交互。

	3. 个性化

	★3.1 后台具有可扩展性，根据馆内提供的数据接口，随时配置对接添加馆内提供的数据。

	★3.2 提供不少于2种不同风格的模版，供用户自行选择，以适应不同场合的展示需求。

	★3.3  具备相配套的后台管理，方便管理员进行管理。

	★3.4 能够和馆内歌德电子书借阅机相结合，将电子书借阅机的屏幕利用起来，在机器上完美展示，并且不影响原本歌德电子书借阅机的功能使用。

	4．后台及配套手机端服务

	4.1 系统后台采用主流的J2EE架构。通过后台，用户可以实现管理各个数据模块，并且用户可以修改相应的数据，以适应馆内需求。

	★4.2 具有相应的数据统计功能，并且虽然用户对数据进行了修改，但是也可以统计到增加前和增加后的所有数据，不影响馆内的年终真实数据分析。

	★4.3对用户修改的模块，应列出用户的操作日志，以便管理员清晰了解自己对后台已经进行的操作，方便下一步操作。

	★4.4应具备模块管理功能，用户可对模块名称数据进行修改。

	★4.5应具备日志管理功能，方便管理员了解已进行过的操作。

	4.6 通过后台可灵活配置新的数据内容，将内容数据接入到系统中，可自由添加定制数据内容。

	5.其他要求：

	5.1系统具备良好的开放性，可以支持二次发。

	5.2提供完善的售后说明。


注：标★条款所投报产品必须完全符合要求，否则将作为无效响应文件。成交供应商在签订合同前须至采购单位进行现场软件演示，证明所投报产品功能满足询价文件采购内容要求。
2.供货期限
成交后，五天内供货到位（学校指定地点和位置），并调试运行正常。 
3.付款方式
  设备到位后并调试正常，验收合格后15天内全额付清。
4.售后报务与质保期限
[bookmark: _GoBack]   售后服务要求，有专门服务人员或机构，在3小时内到达现场，可以远程调试。
