
招标技术文件                                          

遥控起爆器招标技术文件

内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司

2018-2-5

1、总体要求
遥控起爆器是内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司爆破工程中的一种必要的起爆设备。为了保证设备的各项技术指标，特制订本技术文件。

    （1）产品必须满足国家对遥控起爆器的技术要求，具有产品合格证；

    （2）为了保证该设备的连续运营不影响工作进度，必须要求有厂家授权的本地化经销商出具售后服务方案，以保证我们的售后服务；
    （3）出现故障必须在48小时内有专业的技术人员赶到现场排除故障，保障工作的正常运行。

2、作业条件

（1）工作制度

巴润分公司全年都在组织爆破（国家要求停炮期间除外），远程遥控起爆器全年都在工作状态。

（2）环境条件

大气温度
历史最高温度--------------------------------35.2℃
历史最低温度-----------------------------－40.6℃
年平均温度-------------------------------------7.4℃
（3） 风况

常年风向为西北风和西南风，最大风速23.3m/s。风沙较大。

（4）产品使用位置

内蒙古包钢钢联股份有限公司巴润矿业分公司海拔1619米，采矿作业区2-48勘探线范围。

（5）供电条件220V/单相/50Hz 。

3、主要性能指标  

    1） 控制器和起爆器(盖子处于关闭状态)是不透气、不透水和防尘的，盒子内部保持密封；

    2） 具有较强的抗振动、抗冲击能力、抗电磁干扰和良好的密封防潮性能；

    3）除起爆时外，起爆器的发火端应始终处于短断路状态；

    4）遥控起爆器的最大工作温度范围是-40℃～+40℃；

    5）遥控起爆器配套的点火针使用次数大于200次以上；

    6）远程遥控起爆器中的重型12V镍氢电池组，使用期限应大于两年或经过500次充/放电循环；

    7）充满电后，起爆器待机时间超过16小时，控制器待机时间超过12小时，且每个设备起爆次数应超过100次；

    8）远程遥控起爆器信号范围≥3km，且不受杂散电流、磁场、遮挡物干扰；

    9）遥控起爆器发射控制成功率≥98%，且在雷击条件下不误动、不窜控；

    10）遥控起爆器需配备2只导爆管激发装置。

4、供货范围

供货范围:

	序号
	产品名称
	产品型号
	说  明
	单位
	数量
	备 注

	1
	遥控起爆器
	
	包含起爆器和控制器（包括点火针20支）
	套
	1
	


5、技术资料及交付

交货随机资料

（1）遥控起爆器操作、运行及维修手册（配套的进口部件提供中文版参考）；

（2）其它有关遥控起爆器操作、运行、维护要求的技术文件及有关程序软件；

（3）其它相关的资料。

（4）具备质量证明书，交货时一同送达甲方。

6、服务及培训

（1）投标人及时提供与远程遥控起爆器有关的设备检验、安装、调试、验收、性能试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合、技术培训等全过程的服务。

（2）投标人派代表到现场进行技术服务，指导甲方按乙方的技术资料进行安装、分部试运、调试、试运行和性能试验，并负责解决合同设备在安装调试、试运行中发现的制造质量及性能等有关问题。
（3）投标人提出并经双方确定的有关技术服务方案，投标人如有修改，须以书面形式通知我方，经我方确认后方可进行。为适应现场条件的要求，我方有权提出变更或修改意见，并以书面形式通知投标人，投标人可以给予充分考虑，尽量满足我方要求。
（4）投标人对一切与本合同范围内有关的供货、设备及技术接口、技术服务等负全部责任。

（5）投标人派到现场服务的技术人员是具有实践经验、可胜任此项工作的人员。我方可以根据投标人现场人员的工作情况提出增加或更换不符合要求的投标人的现场人员，投标人增加或重新选派甲方认可的服务人员而不应增加甲方的任何费用。

（6）投标人对业主的技术人员提供设备安装、调试、运行、检验和维修保养等有关的培训。作为培训工作的一部分，投标人应提供适当的手册和其它培训资料。
认真处理我方来函、来电、来访，接到甲方通知48小时内服务人员到达我方现场，处理问题。

为我方优先供应设备的备品备件，保证正常生产的需要。设备质保期内对产品质量实行三包。

7、质保

（1）必须是中国总代理供应商进行日后的培训，维修，保养等一系列的售后服务。

（2）遥控起爆器在调试结束投入使用后质量保证期，对缺陷的工艺或材料保修期2年（电池一年）。在此期间设备发生的因产品设计、工艺、制造或材料缺陷等所引起故障或损坏，乙方负责免费维修或更换有缺陷的零部件或整机，并承担相应损失。质量保证期内售后服务人员应协助、培训、指导使用人完全掌握使用及相关维修技能，使设备达到星级设备使用率。

（3）性能保证：保证工艺要求的技术条件，否则乙方按违约承担责任并进行赔偿，具体条款见合同。

（4）质量保证：乙方提供的设备在材料和做工方面不能存在任何的缺陷，是全新的，未经使用，完全符合ISO9001质量标准。具体质量保证范围、责任、赔偿见合同。

（5）服务保证：乙方提供技术精湛的技术指导、维修、培训等服务。

（7）买方对设备提供终身免费技术升级服务。
