
采购内容及要求
1、 采购内容及清单

采购物品：铸铁检查井盖600*400重型

采购数量：70个

拦标单价：570元
	序号
	名称
	备注

	1
	铸铁检查井盖600*400重型
	


2、 检查井盖产品质量要求及技术标准

  必须符合下列文件中的条款，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

                   CJ/T3012-1993 《铸铁检查井盖》

                   GB/T23858-2009 《检查井盖》

                   以及其他国家现行等相关标准。

1、材质：为球墨铸铁。

2、尺寸：400*600，符合国家相关标准。

3、具有防沉降功能和防盗功能，不出现噪音扰民。

4、井座试验荷载承受能力应不小于360kN,并符合 CJ/T3012-1993 《铸铁检查井盖》中规定的重型检查井盖的各项检验试验要求。

5、井盖+井座（井圈）的重量不小于42kg(公斤)。

三、综合说明
1.质保期：2年
2.供货周期：20天
附 检查井盖及井圈400*600重型图纸

检查井盖及井圈400*600重型图纸（尺寸长度单位：mm）
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