
	序号
	货物名称
	数量
	技术参数
	备注

	1
	手动耐磨尘气蝶阀
	7
	DN800管道外径Φ820  t＜100℃工作压力-7000Pa两端带配对法兰及连接件
	

	2
	手动耐磨尘气蝶阀
	10
	DN700管道外径Φ720  t＜100℃工作压力-7000Pa两端带配对法兰及连接件
	

	3
	手动耐磨尘气蝶阀
	2
	DN600管道外径Φ620  t＜100℃工作压力-7000Pa两端带配对法兰及连接件
	

	4
	手动耐磨尘气蝶阀
	4
	DN900管道外径Φ920  t＜100℃工作压力-7000Pa两端带配对法兰及连接件
	

	5
	手动耐磨尘气蝶阀
	5
	DN1000管道外径Φ1020  t＜100℃工作压力-7000Pa两端带配对法兰及连接件
	

	6
	手动耐磨尘气蝶阀
	4
	DN1100管道外径Φ1120  t＜100℃工作压力-7000Pa两端带配对法兰及连接件
	

	7
	手动耐磨尘气蝶阀
	1
	DN1200管道外径Φ1220  t＜100℃工作压力-7000Pa两端带配对法兰及连接件
	

	8
	手动插板阀
	11
	D800 设备配对法兰、螺栓螺母
	

	9
	手动插板阀
	2
	D400设备配对法兰、螺栓螺母
	

	10
	手动插板阀
	6
	D1120设备配对法兰、螺栓螺母
	

	11
	手动插板阀
	7
	D800设备配对法兰、螺栓螺母
	

	12
	手动插板阀
	2
	D400设备配对法兰、螺栓螺母
	


 送货地点:甲方指定地点(河北省唐山市)

运输方式及费用:乙方承担
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