**安全责任书**

甲方：内蒙古新蒙煤炭有限责任公司

乙方：

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全生产责任，确保废旧物资处置工作的顺利进展，按照乙方签署的《受让履约承诺书》规定签订本协议，明确责任主体，进行责任划分，做到“安全生产与文明生产相结合”，双方必须严格执行。安全责任书有效期至2019年 月 日——2019年 月 日。

一、甲方责任

1.负责监督、审查乙方人员作业现场安全问题。

2.对乙方入场的所有设备（装卸设备及切割设备）进行检查，并进行登记备案。

3.全面监管排查乙方人员处置过程中所存在的安全隐患，并立即提出整改要求。

二、乙方责任

1.作业人员进入现场必须统一着装、规范佩戴安全帽、穿地面防砸鞋，进入现场作业人员统一行动，并在规定范围内进行作业。

2.入场车辆要提前将水箱排净，车内禁止携带易燃、易爆或具有腐蚀性等危险物品，车辆进入场内后行驶速度不得超过5km/小时，根据拉运要求驶入指定地点。

3.场内切割、特种大型机械设备操作人员必须持有相应的上岗证件或机械操作证件；所有证件应真实有效，不得伪造、借用、涂改。

4. 现场作业切割工等人员周围必须配备至少2个或2个以上灭火器以及铁锹一把。现场切割作业所用氧气瓶、煤气罐要严格按照国家安全标准进行使用和摆放，工作前检查焊接场地，氧气瓶与煤气瓶相距不小于5m，距施焊点不小于10m。并在l0m以内禁止堆放其它易燃易爆物品，(包括有易燃易爆气体产生的器皿管线)，并备有消防器材。

5. 现场吊车、装载机等大型机械设备不允许有任何人员在其作业半径内活动。

6. 现场作业员工连续作业时间不得超过4小时，现场实施轮班换岗制度，每4小时更换现场作业人员，杜绝疲劳工作。

7. 回收商必须定期对现场作业设备进行检测维护，严禁使用存在安全隐患的设备进行现场作业。

8. 严禁人员酒后上岗作业，严禁员工在作业现场吸烟；加强安全生产管理，切实强调安全意识与自我保护意识，上岗前要认真检查作业设备情况，在保证安全无误的情况下进行现场作业。

9. 如遇恶劣天气（大雨，沙尘，大雪等）现场应立即停止作业，将作业设备、车辆安置好后，撤离作业现场。

10. 作业人员要积极配合物资集团新蒙公司人员的检查，发现存在作业安全隐患的要及时整改，对于存在危险作业且不服从管理的员工，不得再进入场内进行作业。

三、安全事故责任划分：

1.现场作业时发生人员伤亡等安全事故，由乙方承担全部责任。

2.拉运车辆、大型机械作业时损坏现场装备设施，由乙方承担全部责任。

四、违约责任

1.如果甲方未按本责任书的约定全面履行其责任而造成的财产和人员损害后果均由甲方承担。

2.如果乙方未按本责任书的约定全面履行其责任而造成的财产和人员损害后果均由乙方承担。

五、本责任书一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方：内蒙古新蒙煤炭有限责任公司：

乙方：

2019年 月 日