	报价表

	项号
	项目
	数量
	单位
	品牌、型号、物料明细
	技术、参数、工艺制作
	防火材料级别
	单价(元）（含人工材料）
	单项合价（元）

	二、主体部分

	1
	轻钢龙骨结构造型
	33
	㎡
	
	基础层工艺 
	国家A1级防火标准材料
	[bookmark: _GoBack]
	

	
	墙面底层阻燃板
	66
	㎡
	大自然、圣象、生活家
	12mm阻燃板打底
	国家B级防火标准材料
	
	

	
	墙面面层白色饰面板
	66
	㎡
	
	3mm饰面板
	国家B1级防火标准材料
	
	

	
	油画布画面
	16
	㎡
	
	
	国家C级防火标准材料
	
	

	
	不锈钢压边
	21
	M
	
	阻燃板基础，面压不锈钢
	国家B级防火标准材料
	
	

	
	亚克力水晶字
	1
	套
	
	亚克力雕刻叠层工艺厚10mm
	
	
	

	
	门口金属牌匾
	1
	套
	
	不锈钢工艺厚40mm
	
	
	

	2
	轻钢龙骨结构造型双层加固
	20
	㎡
	
	施工特殊工艺 刷防火涂料
	国家B级防火标准材料
	
	

	
	墙面底层阻燃板
	25
	㎡
	大自然、圣象、生活家
	12mm阻燃板打底
	国家B级防火标准材料
	
	

	
	墙面面层白色饰面板
	25
	㎡
	
	3mm饰面板
	国家B1级防火标准材料
	
	

	
	坐垫
	20
	M
	
	皮质软包定制
	国家C级防火标准材料
	
	

	小计：
	

	三、其他部分

	4
	电路铺设
	1
	项
	珠江、南洋
	电线规格：Rvv4*3*1
	
	
	

	5
	插座
	0
	套
	珠江、南洋
	工作电压：AC220V 50HZ  
额定电流/功率： 20A/8000w
	
	
	

	7
	射灯
	3
	套
	中山光顿、雷士、德力西
	点光源艺术装饰灯具 滑轨式 功率：120W
	
	
	

	10
	材料运输及搬运
	1
	项
	
	
	
	
	

	小计：
	 

	A
	工程总费用
	
	
	
	
	
	
	

	B
	工程管理0%
	
	
	
	
	
	
	

	C
	税金0%
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	

	注：在材料齐全且通过审查的情况下，以报价表中合计金额最低且未超过采购预算金额的供应商为成交单位。

	供应商信息

	供应商名称：
	联系人及电话：

	邮箱：

	供应商承诺

	我方报价单中所有内容符合该项目采购公告中一切要求，如有不符之处，愿承担相应责任。

	   
   

供应商名称（公章）：____________

年     月     日



