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	序号
	货物名称
	单位
	工程量
	技术要求
	报价（元）

	金属结构工程

	1
	柱子
	t
	0.320
	柱：80*150*2仿木纹铝合金方通
钢材品种：规格:80*150*2 铝合金方通
	

	2
	幕墙骨架调整 
	t
	0.320
	铝骨架
	

	3
	铁件 
	t
	0.001
	预埋铁件
	

	4
	仿木纹喷漆
	㎡
	54.35
	
	

	5
	透明耐力板（含铝合金梁）
	㎡
	78.37
	1.板品种、规格:8mm 透明耐力板
2.钢材品种、规格:86*137*2、60*60*2mm 仿木纹铝合金方通
	

	6
	采光屋面 阳光板屋面 铝合金龙骨上安装
	100
	0.7837
	
	

	7
	幕墙骨架调整 
	t
	0.485
	铝骨架
	

	8
	仿木纹喷漆
	㎡
	92.85
	
	

	9
	钢丝网
	㎡
	78.37
	部位：钢网丝包塑材盖梁上，给爬山虎植物固定
	

	10
	墙面钉(挂)网 钢板网
	100㎡
	0.7837
	
	

	11
	防腐木箱
	m
	8.00
	规格：8m*600mm*500mm 爬山虎防腐木箱
	

	12
	防腐木箱
	m
	8.00
	规格：8m*600mm*500mm 爬山虎防腐木箱
	

	13
	防腐木箱（内设种竹子盆）
	m
	22.00
	规格：22m*600mm*500mm 
防木箱（内设种竹子盆）
	

	14
	防腐木箱（内设种竹子盆）
	m
	22.00
	
	

	电气设备安装工程

	15
	配电箱
	台
	1
	露台休息区配电箱
	

	16
	成套配电箱安装
	台
	1
	悬挂嵌入式(半周长m) 
	

	17
	室外防锈吊灯
	套
	15
	1. 规格（直径200mm*350mm）
2. 品牌要求"雷士"或同档次品牌
	

	18
	装饰灯具安装 
	10套
	1.5
	1.灯具 筒灯 嵌入式 灯具直径(350)
2.品牌要求"雷士"或同档次品牌
	

	19
	一位开关220V 10A 
	套
	15
	1.安装方式:暗装,离地坪饰面1350mm高
2.“公牛”或同档次品牌
	

	20
	开关、按钮、插座安装 开关及按钮 跷板暗开关(单控) 单联
	10套
	1.5
	“公牛”或同档次品牌
	

	21
	通用二三插座(H:350mm)
	10套
	1.5
	1、安装方式:暗装,离地坪饰面350mm高
2、“公牛”或同档次品牌
	

	22
	单相二、三极插座 250V 10A
	10套
	1.5
	“公牛”或同档次品牌
	

	23
	PC20电气配管
	m
	238.01
	1.名称:线管
2.材质:PVC
3.规格:国标φ20
4.配置形式:沿地坪暗装或沿构柱、架明明装
	

	24
	塑料管埋地敷设公称直径(mm以内) 20
	100m
	2.3801
	
	

	25
	路面开挖及恢复
	m
	6.53
	埋地管路
	

	26
	小型机械挖填沟槽 风镐开挖路面 
	10㎡
	0.653
	混凝土路面 风镐开挖路面厚度mm以下 250
	

	27
	所凿沟槽恢复 
	10m
	15.040
	 沟槽尺寸（公称管径100mm以内）{水泥砂浆 1∶2.5}
	

	28
	管内穿照明线路 
	m
	546.02
	铜芯 ZR-BV-3*2.5mm2
“银衫”或同档次品牌
	

	29
	管内穿线 照明线路
	100m单线
	5.46015
	铜芯 导线截面(mm2以内) 2.5
“银衫”或同档次品牌
	

	30
	管内穿插座线路 
	m
	315.00
	铜芯 ZR-BV-3*4.0mm2
“银衫”或同档次品牌
	

	31
	管内穿线 照明线路 
	100m单线
	3.15
	铜芯 导线截面(mm2以内) “银衫”或同档次品牌
	

	32
	电缆
	m
	35.00
	YJV-3*25+1*16mm2
	

	33
	铜芯电力电缆敷设 普通敷设 
	100m
	0.3500
	电缆(截面m㎡以下)35
	

	34
	可挠金属短管
	根
	19.5
	1.名称:包塑金属软管
2.规格:Φ16
3.长度:1.3米
	

	35
	可挠金属套管敷设 吊棚内暗敷设可挠金属套管
	100m
	0.1950
	规格 12#
	

	36
	送配电装置系统调整试验
	系统
	1
	一层电气调整试验
	

	37
	送配电装置系统调试
	系统
	1
	1KV以下交流供电（综合）
	

	其它

	38
	安全文明施工费
	
	
	
	

	39
	专业保洁费（完工后）
	
	
	
	

	小计（元）
	

	A
	工程总费用
	
	
	
	

	B
	工程管理0%
	
	
	
	

	C
	税金0%
	
	
	
	

	合计（元）
	

	注：1、在材料齐全且通过审查的情况下，以报价表中合计金额最低且未超过采购预算金额的供应商为成交单位。
2、报价应包括完成本次装修工作范围内全部工作的所有费用【包含但不限于技术工作费、人工费、材料费、垃圾清理费、差旅费、食宿费、管理费、加班费、设备、劳务、邮寄费、维护、保险、利润及税金、管理政策性规定费用等

	供应商信息

	供应商名称：
	联系人及电话：

	邮箱：

	供应商承诺

	我方报价单中所有内容符合该项目采购公告中一切要求，如有不符之处，愿承担相应责任。

	

   
   供应商名称（公章）：____________

年     月     日                                                                                                   



