	报价表

	项号
	货物名称
	数量
	单位
	技术参数要求
	单项总报价（元）

	1
	电脑一体机
	22
	台
	1、主板，电源等关键部件有原厂商统一品牌标志；
2、CPU：AMD新锐龙5 3400GE四核八线程或以上
3、主板：英特尔Intel B360芯片组或以上
4、内存：≥8G DDR4 2400MHz 
5、硬盘：≥512GB固态硬盘；
6、显卡：独立显卡；
7、显示屏：23.8英寸，1920*1080物理分辨率
8、键盘/鼠标：标配无线键盘鼠标；
9、摄像头：推拉式摄像头
10、接口：2×USB2.0，2×USB3.1, 1×HDMI视频接口；
11、操作系统：预装Windows 10（家庭中文版）； 
12、产品尺寸：541×436×56mm；
13、配备正版软件：
1.网络防病毒系统: 个终端授权。
2.支持linux、国产操作系统、云桌面杀毒。（提供截图）。
3.支持私有云查杀，预置至少2亿黑名单及2000万全面的白名单，终端威胁统一到控制中心查询黑白并进行查杀。
4.要求产品在断网状态下具备不依赖病毒库特征的情况下对未知病毒查杀的能力。
5.可按病毒、木马显示展示全网涉及的终端，可查杀指定或全部木马、加入信任。按终端显示展示全网每个终端存在的病毒、木马及可查杀的。
6.具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流与客户端P2P补丁分发加速，有效节省外网带宽资源。
7.要求支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力。
8.要求产品生产厂商具备向国家信息安全漏洞库提交漏洞的能力，2015年提交漏洞数量不少于10个。（提供截图）
9.支持对终端各种外设（USB存储、硬盘、存储卡、光驱、打印机、扫描仪、摄像头、手机、平板等）、接口（USB口、串口、并口、1394、PCMIA）设置使用权限。
10.支持终端进程红名单、黑名单、白名单功能，可设置核心进程必须运行，也可保护核心进程不被结束。
11.要求能够支持漏洞利用防御，尤其对通过文件漏洞（尤其是0day漏洞）的攻击行为进行有效检测与防御。（提供截图）
12.日志报表，支持大数据引擎系统，可将全网终端日常运维数据汇聚存储分析，并根据客户运维管理所需的要求定制报表。
13.资质及服务要求，具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《计算机软件著作权登记证书》（提供复印件）。
	

	2
	打印一体机
	4
	台
	1.产品类型：黑白激光打印机
2.产品定位：商用高效
3.最大打印幅面：A4
4.最高分辨率：600×600dpi
5.黑白打印速度：25ppm
6.处理器：ARM926EJ-390MHz
7.内存：标配：32MB，最大：32MB
8.双面打印：自动
9.网络功能：支持有线网络打印
	

	3
	打印一体机
	2
	台
	1.双面打印：自动双面打印
2.涵盖功能：打印/复印/扫描/传真
3.进纸盒容量：250页纸盒，支持A4,16K,Folio,Oficio2,Letter, legal；自定义纸张尺寸70×148mm - 215.9×356mm，60-220g/m2 ；1页手送纸盒，70×148mm - 215.9×356mm，60-220g/m2
4.出纸盒容量：最大150页， (80g/m2)，正面向下
5.介质类型：A4,Letter,Legal,16K
6.输稿器容量：大约40页,80g/m2
7.接口类型：USB 2.0接口,10Base-T/100Base-TX以太网连接
8.处理器：ARM 926EJ-390MHz
9.内存大小：64MB
	

	4
	耳麦
	8
	个
	覆耳头戴式耳机
	

	[bookmark: _GoBack]总报价合计（元）
	

	注：在材料齐全且通过审查的情况下，以报价表中合计金额最低且未超过采购预算金额的供应商为成交单位。

	供应商信息

	供应商名称：
	联系人及电话：

	邮箱：

	供应商承诺

	我方报价单中所有内容符合该项目采购公告中一切要求，如有不符之处，愿承担相应责任。

	

   
   供应商名称（公章）：____________

年     月     日                                                                                                   




