采购内容及要求

一、采购内容
	种类
	规格
	数量（米）

	线槽
	铝线槽100*50
	300

	
	铝线槽50*50
	267

	
	铝线槽50*30
	271

	
	铝线槽30*20
	5277

	304不锈钢金属软管
	DN20
	267


二、技术要求
（一）产品技术标准
    下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。同时包括其他未明示的相关的最新国家及江苏省现行的技术规范及相关要求文件等。
1、GB/T 3190-2008变形铝及铝合金化学成分
2、GB/T 3194-1998铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差
3、GB/T 3199-2007 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存
4、GB/T 14525-2010 波纹金属软管通用技术条件
投标报价表标明的单价应为包括所有税费、配送等伴随服务在内的交货价，即投标人对招标人的实际供应价。
线槽及金属软管需按采购人要求确认的颜色进行喷涂。
    中标价格在供货期内不调整，投标厂家报价时需考虑需承担二次检测费用、货物包装、运输费用、市场变化、原料价格等风险因素。
（二）具体要求：
   （1）五金件需符合的技术标准：
	序号
	材料名称
	型号
	备注

	1
	铝合金线槽100*50
	100*50
	标准GB/T 3190-2008
标准GB/T 3194-1998
标准GB/T 3199-2007

	2
	铝合金线槽50*50
	50*50
	标准GB/T 3190-2008
标准GB/T 3194-1998
标准GB/T 3199-2007

	3
	铝合金线槽50*30
	50*30
	标准GB/T 3190-2008
标准GB/T 3194-1998
标准GB/T 3199-2007

	4
	铝合金线槽30*20
	50*50
	标准GB/T 3190-2008
标准GB/T 3194-1998
标准GB/T 3199-2007

	5
	304不锈钢金属软管
	Φ20
	标准GB/T 14525-2010

	备注：未单独进行说明的产品性能标准要求必须符合国家的相关标准及规范等要求，中标后必需提供产品合格证等。


   （2）各类产品需注明产品商标，必须符合施工设计图纸、标准及规范等要求，同时提供相关产品合格证以及检测报告等符合要求的技术文件等；
   （3）其他产品性能要求：未单独进行说明的产品性能要求必须符合国家的相关标准及规范等要求，投标时必须提供合格证等。
[bookmark: _GoBack]三、其他要求
（一）供货期
1.成交供应商必须在成交后5日内完成供货。
2.成交供应商所交付的货物品种、型号、规格不符合采购文件规定的，采购单位有权拒收。若成交供应商不能提供符合采购文件规定的货物的，采购单位有权另行采购满足采购文件要求的产品，由此产生的一切费用、增加成本均由成交供应商承担，同时采购单位有权扣除履约保证金及质保金。
3.成交供应商必须在合同约定的供货期内保质保量按期供货，逾期（不可抗力及采购单位原因除外）按日加收合同总款1%的滞纳金，滞纳金总额不超过合同总价的30%。如果逾期超过10天，经采购单位催促无效，采购单位有权解除合同。采购单位解除合同的通知将以邮寄形式邮寄到成交供应商所在地，时间从到达成交供应商时生效。由于成交供应商逾期供货给采购单位造成损失的，成交供应商还应承担赔偿责任。
（二）质保期
质保期2年，从采购单位接收货物并开具验收合格单日起计算。
