采购内容及要求
一、采购概况
1、项目名称：常州市市区各地道积水警示标线项目
[bookmark: _GoBack]2、项目地点：常州市市区各地道，清单详见采购内容。
3、服务期限：合同签订后30天内完成所有立交地道积水警示标线划线工作。
4、质量要求：
1）警示标线尺寸按附表1，其它须符合GB/T16311《道路交通标线质量要求和检验方法》标准中普通型标线的相关要求；
2）所划立交地道积水警示标线质保期一年，自全部通过验收之日起计算。质保金：人民币伍仟元。

二、采购内容
常州市市区各地道积水警示标线清单
	序号
	施工路段
	项目名称
	规格描述
	单位
	数量
	备注

	
	
	
	长
	宽
	其它
	
	
	

	1
	青洋地道
	网格线
	7
	0.5
	4
	㎡
	7
	　

	2
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	3
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	4
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	5
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	6
	紫云地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	7
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	8
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	9
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	10
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	11
	常焦地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	12
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	13
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	14
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	15
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	16
	竹林地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	17
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	18
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	19
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	20
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	21
	永宁地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	22
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	23
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	24
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	25
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	26
	晋陵地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	27
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	28
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	29
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	30
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	31
	健身地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	32
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	33
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	34
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	35
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	36
	万福地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	37
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	38
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	39
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	40
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	41
	长江地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	42
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	43
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	44
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	45
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	46
	龙江地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	47
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	48
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	49
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	50
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	51
	新闸地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	52
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	53
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	54
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	55
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	56
	玉龙地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	57
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	58
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	59
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	60
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	61
	庆丰地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	62
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	63
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	64
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	65
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	66
	奔牛地道
	网格线
	3.5
	0.5
	4
	㎡
	3.5
	　

	67
	
	文字标记
	0.8
	0.8
	16
	个
	16
	　

	68
	
	红色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	69
	
	黄色警示线
	50
	0.15
	2
	m
	60
	　

	70
	
	深度标尺
	　
	　
	　
	套
	4
	　

	71
	整个工程
	字模具
	　
	　
	　
	套
	2
	12个字

	　
	　
	金额合计
	　
	　
	　
	　
	　
	　


注：以上价格包括警示标线服务所用材料、工具、人员费用、保险、税费及办理相关手续等全部费用。

三、其他要求
（一）供货期
成交供应商自签订合同之日起1个月内完工，并负责地道划线涉及到的道路交通管理等部门所有手续的办理。
（二）质保期
质保期12个月，从验收合格之日起计算。
（三）付款期限
完成后，成交供应商凭合同及采购人验收单，开具全额增值税发票，采购人支付除质保金之外的全部费用。质保金在质保期满后一个月内一次付清(无息)。
（四）控制价:人民币80000元。超过最高限价的报价无效。
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