采购内容及要求
一、采购清单
	编号
	材料名称
	数量（吨）

	1
	天然砂（2.6-3.2）
	600

	2
	机制砂（2.7-3.3）
	600

	3
	天然细砂（1.6-2.2）
	600

	4
	碎石（5-16mm连续级配）
	600

	5
	碎石（5-20mm连续级配）
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★报价说明：本项目报价时在报价单中填报的价格为不含税价格。后续交货结算时必须开具增值税专用发票，税率为13%，采购人承担9%的税费。
二、技术要求
1.天然砂（细骨料）采用II区连续颗粒级配中粗砂，细度模数2.6-3.2，含泥量＜1.0%，泥块含量＜0.5%，含水率＜5.0%，机制砂细度模数2.7-3.3，含泥量＜2.0%，泥块含量小于1.0%，石粉含量＜3.0%，含水率＜5.0%，天然细砂采用II区连续颗粒级配细砂，细度模数1.6-2.2，含泥量＜1.0%，泥块含量＜0.5%，含水率＜5.0%，其它技术要求应符合JGJ52-2006标准。
2．碎石（粗骨料）按照清单采用5-16mm和5-20mm连续粒级，压碎值小于9%，针片状含量小于8%，含泥量小于0.5%，泥块含量小于0.2%，其它技术要求应符合JGJ52-2006标准。
★上述技术要求必须严格按照要求执行，不得负偏离。
三、相关要求
1.符合国家相应的法律法规、国家、行业标准规定的标准要求；
2.采购人对产品有特殊要求的，按双方商定的技术条件或补充的技术要求执行；
3.符合国家标准和其他相关验收要求，若在合同履行过程中，出台新国标、规范，按最新国标、规范执行；
四、供货、运输要求
1.成交供应商负责将货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
2.交货时间：合同签订后3日完成；
3.送货单上必须注明该次所送材料的规格、数量；
4.砂、石交货时，对该批次砂、石抽取样品至采购人实验室检测。
五、售后服务要求
1.采购人在成交供应商供货时对材料的质量等进行抽检，由采购人自有的实验室出具检测报告，如材料出现质量问题，给采购人造成的一切损失由成交供应商负责。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
2.对采购人的售后服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。
3.随时对材料进行数量复磅，如发现差额（规定误差范围除外），除承担发生的费用外，在补足差额的同时赔偿差额一倍的罚款。
六、其他要求
1.为更好服务本项目，投标人须具备满足材料运输的条件。
2.保险要求：货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
★3.对于相关人员因工作原因为采购人服务期间引起的各种工伤、安全事件和事故，采购人免负一切责任。
★4.成交供应商应考虑到采购人的工作特性，无条件满足采购人的供货时间，保证合同的履行。
七、付款方式
交货完成经采购人验收合格后1个月内支付至合同金额的100%。
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