                                  项目编号：BBWCQJY20-269
水口山有色金属有限责任公司四厂
一批闲置及报废设备转让项目

 交 易 合 同

转让方：                                 （以下简称甲方）            

住所：                           法定代表人：           
委托代理人：                     电话：                

Email：                          传真：                   

受让方：                                 （以下简称乙方）            

住所：                           法定代表人：          
委托代理人：                     电话：                

Email：                          传真：                 
根据《中华人民共和国合同法》、《企业国有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部第32号令)等国家法律、法规及政策的相关规定，甲、乙双方公开、公平、公正、诚实信用的基础上，就甲方部分闲置及报废资产转让事宜达成如下一致意见，双方共同遵守。

一、转让标的及交易内容

（一）转让标的：水口山有色金属有限责任公司四厂一批闲置及报废设备（详见本合同附件：标的资产清单）。
    （二）转让标的由甲方委托北部湾产权交易所（以下简称交易所）公开转让，采用网络竞价交易方式，最终由乙方成功受让。

（三）成交价格（含税）：人民币       元（￥          ）

在交易过程中，发生的有关税、费、金、款等由甲、乙双方各自依法承担；甲方按国家有关规定向乙方开具13%的增值税专用发票。

（四）甲方按转让标的物披露的现状（以现场踏勘时转让标的物安装位置现状、数量、瑕疵状况和附属设施分离缺失现状为准）及特别约定事项进行转让；乙方须按转让标的物披露的现状及特别约定事项予以受让。

（五）乙方参与竞价前已对转让标的物进行现场踏勘，对于交易公告中披露的标的物型号、数量、重量、外观、质地等标的描述无异议，并对公告中未全面覆盖的标的物其他的实际状况或瑕疵已在现场勘查进行了充分了解和确认，已经过自身或聘请的专家进行受让风险研判，自愿接受转让标的物全部现状及瑕疵，并愿意承担一切可能面临的法律风险。乙方受让转让标的物后，不得以上述转让标的物状况及其他相关情况与受让前所知悉的情况不符等情形为由而要求解除本合同或要求调整成交价格、退款和要求甲方补偿。

（六）乙方应于签署本合同之日起5个工作日内与甲方协商确定并签署拆卸装运（下称清运）工作的具体施工守则以及清运保证金的管理规定。

二、成交价款的支付方式及期限

乙方应在 2020 年     月    日17：00前将成交价款缴入交易所指定账户，同时按成交金额的10%向转让方指定账户交纳拆卸装运安全环保履约保证金（以下简称“清运保证金”）。甲方收取清运保证金账户如下：

户  名：水口山有色金属有限责任公司

开户行：工商银行水口山支行

账  号：1905037009022100585

成交标的物清运现场移交完毕无其它异议且甲乙双方提交结转价款的书面文件至交易所后，由交易所将成交价款扣除甲方应缴的竞价服务费后3个工作日将余款转给甲方。

甲方在收到成交价款之日起5个工作日内向乙方开具发票。
三、乙方必须遵守国家用工规定，依法依规自行组织施工队伍，对其受让的标的物进行拆卸、清运。
四、资产交割

（一）甲、乙双方应在成交价款到达交易所指定银行账户且乙方交纳清运保证金之日起2个工作日内签署《标的现场移交确认书》（附资产清单）及结转成交价款的函件。

（二）乙方须自签署《标的现场移交确认书》之日起120个自然日内完成标的物清运工作，并保证在拆迁过程中遵守甲方的有关制度要求，不得拆除不在买受范围内的资产并保证安全操作。乙方无逾期完成清运清场工作或其他违约行为的，经甲、乙双方确认无异议后须签署《标的交割完毕确认书》，由甲方将清运保证金无息原渠道退还至乙方账户。
五、资产清运要求

（一）甲、乙双方约定，乙方未付清所有款项（包括成交价款、清运保证金、竞价服务费）和签署《交易合同》、《标的现场移交确认书》、清运工作的具体施工守则以及清运保证金的管理规定前，不得对转让标的物进行搬动、拆卸装运或处置，也不得对转让标的物设置抵押和处置。
（二）甲、乙双方自签署《标的现场移交确认书》之日起，乙方享有对标的物行使清运离场的权利和义务，同时负有对标的物进行看护和保管，承担防火、防损、防盗和灭失等与标的物相关的一切义务、责任和费用。清运工作完成，甲、乙双方确认无异后须签署《标的交割完毕确认书》。甲方有权对乙方清运标的物的全程进行监督。

（三）根据标的物清运、运输工程的现场实际情况及特点，乙方应自觉、自行履行国家有关安全环保法律、法规、规程、规范、标准及甲方有关规章制度所规定的义务，并按照当地安全环保管理要求，对参加竞买时提交的并通过第三方专业机构评审的拆卸清运技术方案进一步完善，报当地政府安全、环保部门备案，否则应承担相应的法律责任。

（四）乙方在进行清运工作时，不得擅自拆除、变更标的物以外资产。如造成甲方非处置资产损坏或甲方厂区环境污染的，乙方负责使其恢复原状或按损失程度在清运保证金中赔偿支付给甲方，不足的由乙方补足。
（五）未经甲方许可，乙方不得以任何理由进入非转让标的物存放区域。不得砍伐、损坏甲方厂区内的树木、植物，地面植被。

（六）乙方在进行转让标的物清运作业时，须保证按照甲方的有关规定进行，保证所有清运标的物作业现场的人员接受和服从甲方的全程现场管理和监督，保证清运人员、成交标的、清运工器具、运输车辆的进、出和停放均应服从甲方的指令，严格遵守甲方的规章制度。

（七）乙方在签署《标的现场移交确认书》后，必须提供所有需进入厂区现场的管理、拆卸、吊装、装运等施工人员本人的有效身份证原件及2份复印件进行登记，甲方根据对应所报人员名单收取押金发放实名出入证件，乙方有关人员应佩戴出入证件进入施工现场。转让标的物交割离厂完毕，出入证件交回甲方后取回押金，出入证件仅限本人出入使用，严禁转借他人。

（八）乙方用于本项目的施工机械、施工器具及安全防护用具的技术性能、数量和质量必须满足施工要求，符合安全规定。重大拆除起吊作业必须制定专门方案，在评审程序中拆除技术方案文件的基础上制定专门方案并经甲方审批同意，并经专家评审，在整个施工过程中正确、完整地执行。乙方对因使用施工器械、施工器具不当等所造成的人员伤害及其它事故负责，甲方不承担任何责任。

（九）乙方清运作业必须符合《安全生产法》、《环境保护法》、《中华人民共和国消防法》和其他国家法律法规及当地环保及安全标准，合法拆解处理转让标的物，因违反法律规定造成水、大气、土壤、噪声环境污染及影响公共安全的，由乙方自行承担法律责任。乙方在拆卸装运转让标的物过程中，如需对转让标的物进行动火切割作业，必须充分做好防火、防爆和防塌等安全工作。

（十）对于参与标的物清运实施作业的施工人员，乙方必须在清运工作开始前为其购买意外伤害保险。同时乙方应为清运安全进行投保，并承担清运作业现场所有安全责任（包括但不限于清运标的物作业的人员伤亡和因清运造成的人员伤亡及财产损失等），甲方对此不承担任何责任。在清运工作开始前，乙方要严格按照清运工作的具体施工守则等文件落实有关安全责任制度和操作规程，配备专职安全管理负责人，对清运作业期间的安全施工负责，并指定该负责人与甲方委派的现场安全管理监督负责人对接。

（十一）对于特种设备，已经作报废处理的，受让方清运时必须进行功能消除处理的，同时留下影像资料并交转让方存档；非报废特种设备须办理变更手续后方可拆卸搬运。

（十二）乙方必须将现场所有物资清理干净才能离厂，危险废物严格按照环境保护相关法律法规进行安全处置，清运离厂的所有物资不得夹带危险废物。乙方必须将现场所有清运后余下的垃圾、余泥及废料清理完毕并打扫干净清运作业现场后方能离厂，否则将根据《交易合同》、清运工作的具体施工守则以及清运保证金的管理规定等文件条款对已交纳的清运保证金进行扣缴。

（十三）乙方在转让标的物未清运离厂前不能将标的物在安装存放现场全部或部分转让给第三方，否则，甲方单方解除《交易合同》，成交标的物予以收回，乙方已支付的成交价款、竞价服务费、清运保证金均不予退还，乙方须立即无条件退出现场。

（十四）基于成交标的物的安装和存放场地在甲方厂区、车间内，根据甲方有关安全生产有关规定，乙方在标的清运施工期间，不得在甲方厂区、车间内进行炊膳或搭建居宿、办公和休息等临时场地。乙方必须在甲方厂区外解决参加清运作业相关人员的生活和住宿需求并自行承担费用。乙方除留守的成交标的物看护人员外，在非清运施工时间内，任何人员不得进入成交标的物安装、存放范围的厂区。

（十五）包括但不限于冶炼过程中产生的附着在冶炼锅、炉等容器、器皿内的含有铅锌铜金银等有回收价值金属的废渣、烟灰、废液等物料以及保温砖等保温材料，在拆卸装运前，乙方必须清理干净并交由甲方处理，疑似附着有价金属物料的设备必须解体，并经甲方检查验收合格后方可出厂。

（十六）乙方逾期未完成清运工作的，则视为乙方放弃清运剩余转让标的物，乙方应立即无条件退出甲方现场，甲方有权对剩余转让标的物另行处置，乙方不得有异议。如乙方逾期后未及时撤离厂区的，其已交纳的清运保证金将不予返还，作为乙方的违约金归甲方所有，乙方须自行承担所有损失和责任且不得有异议。

（十七）发生但不限于以下情况的停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

1.人身伤亡事故；

2.发生施工机械严重损坏事故；

3.发生火险、火灾事故；

4.发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

5.施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求等；

6.发生损坏运行的公用设备和设施等；

7.安全措施执行不到位存在重大安全隐患的；

（十八）在标的物清运过程中，由于乙方的违法违规行为受到行政处罚或乙方自身原因产生的任何争议、纠纷和赔偿责任概由乙方承担，与甲方无关；乙方保证自行与相关政府部门、单位及当事人协调处理。因此造成甲方损失的，由乙方赔偿损失。
六、合同争议的解决方式

甲、乙双方在合同履行过程中发生争议，应本着友好合作的原则协商解决，或请交易所沟通、调解。协商、调解无效时，可以向  甲 方住所地人民法院起诉。

七、违约责任

（一）乙方未在本合同约定的时间内向交易所足额支付本合同约定的交易价款及向甲方足额交纳清运保证金的，以及未按本合同约定时间与甲方签署清运工作的具体施工守则以及清运保证金的管理规定的，视乙方违反本合同约定，放弃受让成交标的，甲方有权单方面解除本合同，乙方已交的成交价款、清运保证金均不予退回，其中清运保证金作为乙方的违约金归甲方所有，已交的成交价款由交易所扣除甲、乙双方应付的竞价服务费及评审机构的服务费后，余额作为受让方的违约金归甲方所有（如乙方已分别另付足额竞价服务费、评审机构服务费至交易所、评审机构指定银行账户，则交易保证金在扣除甲方竞价交易服务费后的剩余金额归甲方所有）。甲方不履行本合同的约定，应当向乙方支付等额的赔偿。

（二）乙方未按照本合同约定时间与甲方签署《标的现场移交确认书》及结转成交价款的函件，视为乙方违约，放弃受让成交标的物，乙方所交纳的成交价款、清运保证金均不予退还，乙方的成交价款由交易所扣除交易双方应付的竞价服务费及评审机构的服务费后，余额作为乙方的违约金划归甲方所有（如乙方已分别另付足额竞价服务费、评审机构服务费至交易所、评审机构指定银行账户，则交易保证金在扣除甲方竞价交易服务费后的剩余金额归甲方所有）。甲方单方面解除本合同。

（三）乙方未按本合同第四条第（二）项约定与甲方签署《标的交割完毕确认书》，清运保证金不予退还，作为乙方的违约金归转让方所有。
（四）甲方不按时签署《标的现场移交确认书》或移交标的物现场的，每逾期一日按成交价款的    ‰向乙方支付违约金。

（五）甲、乙双方经协商一致要求解除合同的，甲、乙双方应各自向交易所支付竞价服务费，乙方原交纳的交易保证金由交易所收到全额交易服务费及双方签署的解约协议后退还给乙方，双方对此次交易中发生的其他费用各自承担。
（六）一方违约给另一方造成经济损失，且违约方支付违约金的数额不足以赔偿对方的直接经济损失的，守约方有权就差额部份向违约方追偿。

八、合同的变更和解除

    发生下列情形之一时可以变更、解除合同：

（一）因不可抗力致使本合同无法履行的；

（二）一方因故没有履行合同，另一方予以认同的；

（三）双方协商一致，并订立了变更或解除协议。

本合同的变更、解除须订立书面协议，并报交易所备案。

九、双方约定的其他条款

甲、乙双方一致同意，在北部湾产权交易所集团官方网站披露的本项目公告内容为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，对双方均具有法律约束力。

本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商一致后可随时以书面方式修改或补充，并作为本协议的组成部分。
十、合同的生效

本合同经双方签字盖章后生效，本合同的变更、补充协议与本合同具有同等法律效力。

本合同共    页，一式   份，甲、乙双方各执   份,北部湾产权交易所执壹份。

附件：标的资产清单

转让方（甲方）：                  受让方（乙方）：

（盖章）                         （盖章）

法定代表人                           法定代表人

或授权代表（签字）：                  或授权代表（签字）：

  签约地点： 湖南衡阳常宁水口山镇
  签约时间：    年   月   日

附件：

标的资产清单

一、四厂拆除闲置设备清单
	序号
	车间
	拟处置设备

	1
	沸腾炉车间
	冷却圆筒、干燥窑、高温风机、罗茨风机、硫酸风机、高压变频器、变压器、阳极保护酸冷器、阀门、仪器仪表、泵类、埋刮板输送机

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	2
	浸出车间
	球磨机、压滤机、搅拌机、螺旋输送机、泵类、仪器仪表、配电柜、变压器

	3
	稀贵车间
	搅拌机、压滤机、风机、泵类

	4
	电解车间
	变压器、泵类

	5
	熔铸车间
	铸锭堆垛机组、电炉、电抗器、配电柜、风机、变压器

	6
	氧化锌车间
	四连窑、变压器、配电柜、埋刮板输送机、仪器仪表、泵类

	7
	过滤车间
	浮选柱、压滤机、球磨机、配电柜、阀门、泵类

	8
	多膛炉车间
	埋刮板输送机、配电柜、离心风机、冷却圆筒、螺旋输送机

	9
	厂内其他设施
	电力变压器、整流变压器、整流机组、高低压配电柜、板式换热器、仪器仪表

	注：

1、本次拟处置设备仅包括上表中“拟处置设备”一栏中所列明的设备；

2、全厂供水线路不在本次资产处置范围之内；

3、厂内中心配电房6kV室所用变、压风1#变压器、过滤车间渣选银变压器、沸腾炉车间沸二沸腾1#变及相关配电线路、设备需要保留，不在本次资产处置范围之内。

4.熔铸车间熔铸2#变，熔铸3#变需要在电解液销售完后才能拆除（此项具体拆除时间等事宜可另行协商，不受120天清运期的限制）

5、本项目处置、拆除的是设备，厂区内房屋、建筑物，构筑物不在处置、拆除范围内。


二、四厂拆除报废设备清单
	序号
	车间
	名称
	估算重量
	拟处置设备

	1
	24㎡沸腾炉车间
	配料系统
	66吨
	运输皮带机、行车、斗式提升机

	
	
	沸腾炉系统
	64吨
	沸腾炉、工艺管道

	
	
	余热锅炉系统
	120吨
	余热锅炉、振打装置、烟管

	
	
	电收尘系统
	80吨
	电收尘、振打装置、工艺管道

	
	
	制酸系统
	297吨
	冷却塔、电除雾器、干燥塔、丝网除沫器、吸收塔、转化器、换热器

	2
	42㎡沸腾炉车间
	配料系统
	61吨
	运输皮带机、行车、料仓

	
	
	沸腾炉系统
	60吨
	沸腾炉、工艺管道

	
	
	余热锅炉系统
	150吨
	余热锅炉、振打装置、烟管

	
	
	电收尘系统
	100吨
	电收尘、振打装置、工艺管道

	
	
	制酸系统
	637吨
	冷却塔、电除雾器、干燥塔、丝网除沫器、吸收塔、转化器、换热器

	3
	浸出车间
	冲矿系统
	40吨
	沉尘箱、烘砂中间仓、旋风收尘器、萝茨风机、工艺管道、皮带机、料仓

	
	
	焙砂系统
	7吨
	浓密机、钢制过道

	
	
	氧化锌系统
	4吨
	浆化桶及操作台

	
	
	净化系统
	15吨
	浆化桶及操作台、溜槽、运输皮带机、电动单梁起重机

	4
	电解车间
	电解系统
	129吨
	行车、冷却风机、电阻加热炉

	
	
	极板系统
	20吨
	熔铝反射炉、熔铅炉、阳极浇铸机

	5
	熔铸车间
	熔铸系统
	53吨
	行车、钢制操作台、冷锌盆、收尘器、抽风管、铁烟囱

	6
	氧化锌车间
	余热锅炉系统
	150吨
	余热锅炉、振打装置、烟管

	
	
	电收尘系统
	120吨
	电收尘、振打装置、工艺管道

	
	
	水渣、渣库起重设备
	80吨
	行车

	7
	过滤车间
	渣选银系统
	50吨
	行车、钢制平台、钢制桥架、管路

	
	
	氧压浸出系统
	100吨
	料筒、钢制平台

	8
	多膛炉车间
	多膛炉系统
	273吨
	表面冷却器、脉冲反吹袋式除尘器、皮带运输机、多膛炉

	9
	厂内设施
	管路
	45吨
	煤气管路、部分蒸气管路（除八厂到环保车间的蒸汽管道）

	
	
	煤气炉系统
	100吨
	煤气炉

	
	
	储酸设备
	565吨
	成品酸槽、操作平台

	合计
	3056吨
	注：

1、本次拟处置设备仅包括上表中“拟处置设备”一栏中所列明的设备；
2、此批报废设备还未拆除，无法称量精准确定重量。估算重量是通过查看历史资料和经验判断所得，仅供参考。

3、上述电解车间需保留行车一台，不纳入本次资产处置。

4、全厂供水线路不在本次资产处置范围之内。

5、本项目处置、拆除的是设备，厂区内房屋、建筑物，构筑物不在处置、拆除范围内。
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