附件一：采购内容及要求

一、项目概述

本次采购的是常州市晋陵投资集团有限公司10座观光车项目，按买方要求须负责安装并交付使用。

二、采购清单

	编号
	图片
	品名
	单位
	数量
	品牌

	 1 
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	 电动观光车 
	辆 
	2 
	益高


三、技术要求

	10座豪华观光车配置表（4排向前）--EG611AKB

	参考图片
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	电                 器               系                 统
	电控
	进口科蒂斯电控

	
	电池
	原装电动车免维护电池 ，72V，12只

	
	电机
	5KW直流直驱牵引电机

	
	充电机
	 72V-30A（车载）

	充电时间
	8-10小时

	外形尺寸（mm）
	4880*1500*1890

	车           身          配           置
	前挡
	夹胶玻璃,整体式玻璃钢车身

	
	顶棚
	双面光玻璃钢,前围内饰板及顶棚折叠式拉手

	
	座椅
	海绵+高档皮革+一体化扶手

	
	地板
	防滑地板革，铝合金侧护板

	
	仪表台
	一体式仪表台，时尚动感仪表、电压表、电流表、车速里程表、仪表指示灯、危险警报开关、组合开关

	
	后视镜
	左右各一手动型外后视镜

	
	灯光及信号
	前大灯(远近光)、前后转向灯、组合后尾灯(示廓灯+制动灯)

	
	其他
	DC/DC转换器、紧急断电开关、电喇叭、倒车蜂鸣器

	音  响
	包括收放机(带MP3)、扬声器（防水型，4只）

	轮  胎
	185/65R15真空子午线胎

	制动系统
	四轮液压前盘后鼓行车制动+手动驻车制动、真空助力刹车

	       转向系统
	齿轮齿条式转向器+电动助力转向。

	额定乘员（人）
	10

	续驶里程（km）
	90

	最大速度（km/h）
	30

	最小转弯半径（m）
	5.5

	爬坡度
	15%


