附件一：采购内容及要求
一、项目概述

目前污水处理厂的自动化控制普遍采用由工业计算机IPC或可编程控器PLC组成的集数据采集、过程控制和信息传送于一体的监控网络，另外污水厂大量室内外仪器仪表、电气控制柜、路灯照明、池上栏杆等，其对瞬间过电压的承受能力大幅降低，成为污水处理厂受雷电损害的主要设备。所以对自动化系统采取有效的雷电过电压保护措施是非常必要的。

常州市城市排水有限公司预对江边污水处理厂在雷雨季前进行防雷接地测试。

二、测试点清单

本次采购的是江边四期防雷测试，具体测试点详见清单：

	江边污水处理厂—控制柜、PLC站

	点位序号
	具体安装地点
	建(构)筑物电气接地检测点检测位置
	检测点数量
	备注(图号)

	1
	1#变电所
	低压开关柜
	1
	DC311E

	2-4
	1#变电所控制室
	新增控制柜AC1-5
	1
	DC301E

	
	
	原有控制柜AC6-7
	1
	DC301E

	
	
	1# 现场控制站PLC1
	1
	DC0001

	5-8
	三期细格栅改造
	新增小动力柜302AP1
	1
	DC302E

	
	
	格栅除污机控制柜302AC2
	1
	

	
	
	细格栅及曝气沉砂池设备控制柜302AC3-4
	2
	

	9
	2#变电所
	低压开关柜
	1
	DC312E

	10-11
	2#变电所#控制室
	新增中间提升潜水离心泵控制柜305AC1~2
	1
	DC305E

	
	
	2# 现场控制站PLC2
	1
	DC0001

	12-17
	鼓风机房
	动力配电箱306AP1
	1
	DC306E

	
	
	鼓风机就地控制柜306LCP1~4
	4
	

	
	
	鼓风机总控柜306MCP
	1
	

	18-19
	高效沉淀池
	搅拌器控制柜、污泥泵控制柜307AC1-2、5
	1
	DC307E

	
	
	3# 现场控制站PLC3
	1
	

	20
	加药间改造
	隔膜计量泵控制柜309AC1
	1
	DC309E

	21-23
	加药间改造
	加药螺杆泵控制柜309AC2
	1
	DC309E

	
	
	隔膜计量泵控制箱309AC3
	1
	

	
	
	絮凝剂制备装置本体控制箱309AC4
	1
	

	24-26
	细格栅曝气沉砂池
	动力配电柜401aAP1,401bAP1+摄像机
	3
	DC401E

	27-30
	细格栅曝气沉砂池
	格栅除污机控制柜401aAC1,401bAC1+PLC子站+栏杆
	4
	DC401E

	31-33
	新增生物反应池
	小动力柜、内外回流控制柜等402AP1-402AC14+栏杆
	2
	DC402E

	
	
	新建1# 现场控制站2PLC1
	1
	

	34-36
	改造生物反应池
	内外回流控制柜、厌缺氧控制柜等303AC1-12+栏杆
	2
	

	
	
	新建2# 现场控制站2PLC1
	1
	

	37
	新建配水井
	动力配电箱403AP1
	1
	DC403E

	38-40
	新建二沉池
	动力配电箱404a(b,c)AP1
	3
	DC404E

	41
	5#变电所
	低压开关柜
	1
	DC417E

	42-43
	5#变电所控制室
	四期新建中间提升泵房潜水离心泵控制柜405AC1~4
	1
	

	
	
	新建3# 现场控制站2PLC3
	1
	

	44
	中间提升泵房
	动力配电柜405AP1
	1
	DC405E

	45
	新建高效沉淀池
	动力柜、快混搅拌器控制柜406AP1-2,406AC1-3
	1
	DC406E

	46-52
	深床滤池
	动力配电柜、罗茨鼓风机控制柜407AP1a~1b，407AC1~3
	1
	DC407E

	
	
	空压机本体控制箱407AC5~6
	2
	

	
	
	废水池潜水泵控制箱407AC7
	1
	

	
	
	废水池潜水搅拌器控制箱407AC8
	1
	

	
	
	深床滤池自带PLC控制柜、反冲洗泵控制柜407AC4
	1
	

	
	
	新建4# 现场控制站2PLC4
	1
	DC0001

	53
	回用水泵房
	动力配电柜409AP1
	1
	DC409E

	54-57
	6#变电所
	低压开关柜
	1
	DC311E

	
	
	回用水泵控制柜409AC1~7
	1
	

	
	
	回用水泵控制柜409AC10
	1
	

	
	
	新建5# 现场控制站2PLC5
	1
	DC0001

	58-59
	新建加氯间
	动力配电柜、前（后）加氯系统控制柜410AP1，410AC1-2
	1
	DC410E

	
	
	加氯系统自带410PLC子站
	1
	

	60-66
	新建浓缩池
	动力配电箱414AP1
	1
	DC414E

	
	
	浓缩机控制箱414a(b)AC1
	2
	

	
	
	液压刀阀控制箱415AC1~4
	4
	

	67-73
	水处理车间
	进水泵控制箱419AC1
	1

	DC419E

	
	
	内回流泵控制箱419AC2
	1
	

	
	
	回转式鼓风机控制箱419AC3
	1
	

	
	
	外回流泵控制箱419AC4
	1
	

	
	
	潜水搅拌器控制箱419AC5
	1
	

	
	
	推流器控制箱419AC6
	1
	

	
	
	控制子站419PLC
	1
	DC0001

	74-75
	食堂
	动力配电箱421AP0~1
	2
	DC421E

	76-79
	新建事故应急池
	动力配电箱423a(b)AP1
	2
	DC423E

	
	
	潜水离心泵控制箱423a(b)AC1~2
	2
	

	80
	三期滤池
	4# 现场控制站PLC4
	1
	DC0001


	81
	三期加药间
	5# 现场控制站PLC5
	1
	

	82
	三期脱水机房
	6# 现场控制站PLC6
	1
	

	
	
	7# 现场控制站PLC7
	1
	

	83
	三期鼓风机房总控柜
	PLC子站
	1
	

	84
	三期生发池
	2#远程子站
	1
	

	85
	三期加氯间
	加氯隔膜计量泵控制柜子站310AC1
	1
	

	86-95
	三期滤池
	滤池子站1-9
	9
	

	
	
	加氯系统控制柜子站13AC1
	1
	

	96
	新建细格栅及曝气沉砂池
	1#现场控制子站
	1
	

	97
	三期粗格栅
	粗格栅控制箱子站310AC6
	1
	

	98-102
	三期细格栅
	格栅控制柜子站302AC1-2，3-4
	4
	

	
	
	除臭控制柜子站CCAC5
	1
	

	103
	三期脱水机房
	三期脱水机控制柜子站308MCP
	1
	

	104-105
	四期料仓
	料仓控制柜子站415AC1
	1
	

	
	
	污泥料仓除臭子站CCAC6
	1
	

	106-109
	四期生发池
	生物除臭子站CCAC1
	1
	

	
	
	生物除臭子站CCAC2
	1
	

	
	
	精确曝气系统控制柜子站402MCP
	1
	

	
	
	碳源投加控制柜子站411AC1
	1
	

	110-111
	三期生反池改造
	生物除臭子站CCAC3
	1
	

	
	
	生物除臭子站CCAC4
	1
	

	112
	四期碳源投加间
	碳源投加间控制柜子站412AC1
	1
	

	113
	出水仪表间
	Plc-cs子站
	1
	

	114
	四期中控室
	上位机系统防雷接地测试点
	1
	

	江边污水处理厂—在线仪表（或仪表箱）

	115
	三期细格栅出水管
	电磁流量计，分体式，DN1400
	1
	DC001-04-03



	116
	四期生反池外回流污泥管（A/B二沉池）
	电磁流量计，分体式，DN1200
	1
	

	117
	四期生反池外回流污泥管（C二沉池）
	电磁流量计，分体式，DN1000
	1
	

	118
	四期生反池剩余污泥管
	电磁流量计，分体式，DN350
	1
	

	119
	新建细格栅至中间提升泵站污水管
	电磁流量计，分体式，DN1200
	1
	

	120
	新建细格栅至三期生物反应池污水管
	电磁流量计，分体式，DN1400
	1
	

	121
	生态林回用水出水总管
	电磁流量计，分体式，DN1600
	1
	

	122
	再生水管—滨江水厂
	电磁流量计，分体式，DN600
	1
	

	123
	三期生反池外回流污泥管
	电磁流量计，分体式，DN1200
	1
	

	124
	厂区出水管
	电磁流量计，分体式，DN2000
	1
	

	125-130
	三期改造生反池内回流污泥管
	电磁流量计，分体式，DN600
	6
	

	131
	三期改造生反池剩余污泥管
	电磁流量计，分体式，DN350
	1
	

	132-133
	307高效沉淀池改造
	电磁流量计，分体式，DN200
	2
	

	134-137
	406-高效沉淀池
	电磁流量计，分体式，DN200
	4
	

	138-141
	406-高效沉淀池
	电磁流量计，分体式，DN200
	4
	

	142
	407-深床滤池
	电磁流量计，分体式，DN200
	1
	DC001-04-04


	143
	407-深床滤池
	电磁流量计，分体式，DN200
	1
	

	144-157
	303-三期生物反应池改造
	面积/流速雷达流量计
	8
	DC001-04-03

	
	402-生物反应池
	
	6
	

	158-159
	三期改造生反池进气管
	热式气体质量流量计
	2
	

	160-163
	四期生反池进气管
	
	4
	

	164-165
	302-细格栅曝气沉砂池改造
	
	2
	

	166-167
	302-细格栅曝气沉砂池改造
	
	2
	

	168-171
	401-细格栅曝气沉砂池
	
	4
	

	172-173
	301-粗格栅及进水泵房改造
	分体式超声波液位计
	2
	

	174
	303-三期生物反应池改造
	
	1
	

	175
	305-中间提升泵房改造
	
	1
	

	176
	402生反池
	
	1
	

	177
	405中间提升泵房
	
	1
	

	178
	407废液池
	
	1
	DC001-04-04

	179
	408-加氯接触池与回用水泵房
	
	2
	DC001-04-03

	180-189
	410-新建加氯间
	
	10
	DC001-04-04

	190
	413-配泥井
	
	1
	DC001-04-03

	191-192
	423-事故应急池
	
	2
	

	193
	407-深床滤池
	
	1
	DC001-04-04

	194-203
	ORP测量仪
	303-三期生物反应池改造
	4
	DC001-04-03

	
	
	402-生物反应池
	4
	DC001-04-03

	
	
	19-水处理车间
	2
	DC001-04-04

	204-222
	DO溶解氧测量仪
	303-生物反应池改造
	8
	DC001-04-03

	
	
	402-生物反应池
	8
	

	
	
	419-水处理车间
	2
	DC001-04-04

	223-232
	MLSS污泥浓度测量仪
	303-三期生物反应池改造
	4
	DC001-04-03

	
	
	402-生物反应池
	4
	

	
	
	419-水处理车间
	1
	DC001-04-04

	233-234
	投入式氨氮仪
	303-三期生物反应池改造
	2
	DC001-04-03

	235-238
	投入式硝氮仪
	303-三期生物反应池改造
	4
	

	239-240
	投入式氨氮仪
	402-生物反应池
	2
	

	241-244
	投入式硝氮仪
	402-生物反应池
	4
	

	245
	投入式氨氮仪
	419-水处理车间
	1
	DC001-04-04

	246-246
	TP化验仪表
	408-出水仪表间
	1
	DC001-04-03

	
	
	419-水处理车间
	1
	DC001-04-04

	247
	仪表电源箱
	408-出水仪表间
	1
	DC001-04-03

	248-253
	高杆灯
	全厂
	5
	WJYGG-16

	254-264
	路灯
	全厂抽检
	10
	

	合计
	264
	

	备注：按以上单价以实测项目结算


三、测试服务要求
1.合同正式生效后，成交供应商根据实际测量点编制测试报告并报采购人确认。

2.试验完成后，对所有测试点提供国家防雷中心认可的防雷测试报告，并对需要整改处提出可行性建议。

注：投标商根据上述清单报测试点单价，实际测试点根据现场实际情况调整。原则上调整范围在清单数量的10%以内，单价不做调整，单价限价为100元/点。

四、供应商要求
1.甲级及以上《防雷装置检测资质证》；（复印件加盖公章）

2.供应商至少三名有《防雷装置检测资格证》。（复印件加盖公章）

注：供应商于成交后签订合同前向采购人提供上述材料，并提供原件核查，若未提供，采购人将不与其签订合同。

五、合同工期

合同正式生效后，成交供应商一周内根据实际测量点编制测试报告并报采购方确认。3天内成交供应商完成对上述清单内防雷测试点的试验，15天内出具报告。
六、控制价、付款方式、发票要求
1.本次采购最高限价为：26400元（高于最高限价的报价属于无效报价）；
2.成交供应商在规定时间内将完成全部服务且经采购单位验收合格后，成交供应商提供金额为合同总价100%的增值税专用发票，经采购单位审核无误后，采购单位付款合同总价的100%。

