采购内容及要求
一、采购清单
	编号
	材料名称
	控制单价（元/吨）
	数量（吨）
	控制价（元）

	1
	天然砂（2.6-3.2）
	150
	5000
	750000

	2
	机制砂（2.7-3.3）
	120
	5000
	600000

	3
	天然细砂（1.6-2.2）
	85
	5000
	425000

	4
	碎石（5-16mm连续级配）
	135
	5000
	675000

	5
	碎石（5-20mm连续级配）
	135
	[bookmark: _GoBack]5000
	675000

	6
	碎石（5-25mm连续级配）
	135
	5000
	675000

	控制总价（元）
	3800000


★报价说明：1.本项目报价时在报价单中填报的价格为不含税价格。后续交货结算时必须开具增值税专用发票。若税率为13%，采购人承担9%的税费；若税率为3%，则采购人承担3%的税费。2.供应商所填报的单价和总价均不得高于控制价。
二、技术要求
1.天然砂（细骨料）采用II区连续颗粒级配中粗砂，细度模数2.6-3.2，含泥量＜1.0%，泥块含量＜0.5%，含水率＜5.0%，机制砂细度模数2.7-3.3，含泥量＜2.0%，泥块含量小于1.0%，石粉含量＜3.0%，含水率＜5.0%，天然细砂采用II区连续颗粒级配细砂，细度模数1.6-2.2，含泥量＜1.0%，泥块含量＜0.5%，含水率＜5.0%，其它技术要求应符合JGJ52-2006标准。
2．碎石（粗骨料）按照清单采用5-16mm、5-20mm、5-25mm连续粒级，压碎值小于9%，针片状含量小于8%，含泥量小于0.5%，泥块含量小于0.2%，其它技术要求应符合JGJ52-2006标准。
★上述技术要求必须严格按照要求执行，不得负偏离。
三、相关要求
1.符合国家相应的法律法规、国家、行业标准规定的标准要求；
2.采购人对产品有特殊要求的，按双方商定的技术条件或补充的技术要求执行；
3.符合国家标准和其他相关验收要求，若在合同履行过程中，出台新国标、规范，按最新国标、规范执行；
四、供货、运输要求
1.成交供应商负责将货物到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。
2.交货时间：按采购单位要求分批次供货，接采购单位通知，3日内完成；
3.送货单上必须注明该次所送材料的规格、数量；
4.砂、石交货时，对该批次砂、石抽取样品至采购人实验室检测。
五、售后服务要求
1.采购人在成交供应商供货时对材料的质量等进行抽检，由采购人自有的实验室出具检测报告，如材料出现质量问题，给采购人造成的一切损失由成交供应商负责。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交供应商承担。
2.对采购人的售后服务通知，成交供应商在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。
3.随时对材料进行数量复磅，如发现差额（规定误差范围除外），除承担发生的费用外，在补足差额的同时赔偿差额一倍的罚款。
六、其他要求
1.为更好服务本项目，供应商须具备满足材料运输的条件。
2.保险要求：货物在验收合格前的保险由成交供应商负责，成交供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。
★3.对于相关人员因工作原因为采购人服务期间引起的各种工伤、安全事件和事故，采购人免负一切责任。
★4.成交供应商应考虑到采购人的工作特性，无条件满足采购人的供货时间，保证合同的履行。
七、付款方式
交货完成经采购人验收合格后,第三个月支付第一个月合同金额的100%。
八、交易服务费
交易服务费收费标准
	服
费　　　 务
　 类
率　 型
　　　　
成交金额（万元）
	货物采购

	100以下
	1.5%

	100-500
	1.1%

	500-1000
	0.8%

	1000-5000
	0.5%

	5000-10000
	0.25%

	……
	……


1.交易服务费收费按差额定率累进法计算。
2.交易服务费收费按上述计算方法不足人民币3000元的，按人民币3000元收取。
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