
材 料 类 买 卖 合 同
甲方（买受人）：内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司                合同编号：                                                                        签订地点：锡盟西乌旗白音华
乙方（出卖人）：                                          签订日期：
第1条  产品名称、规格型号、数量、单价、金额。（表中的数量为计划数量，具体结算金额以实际收货数量为准）。 
	序号
	名称
	规格型号
	数量
	定价方式
	备注

	1
	铝板
	按需方提供的技术要求和图纸尺寸制作
	24000-30000片           约377-473吨
	每批次以订货月上海有色金属网A00铝锭均价（订货月上月26日至本月25日）+加工费（元/吨）为结算单价。（以订货通知单的数量及日期为准）
	锌品
分厂


第二条  数量及供货时间：按甲方下达的订货通知单要求分批到货，具体以实际收到数量为准。到货时间以订货通知单要求到货日期为准。若乙方在执行合同期间无法按合同约定向甲方提供足够的符合质量要求的铝板，甲方有权根据实际情况要求乙方进行补发铝板。当铝板市场价格波动较大或其它原因造成一方无法履行原合同时，甲乙双方可提前一周书面通知对方，重新商议，协商不成，甲方有权另行采购。
第三条  质量标准及验收方式：按甲方提供的技术要求和图纸尺寸及《GB/T1196-2008》国家标准验收。若使用过程中铝板使用寿命没达到12个月，甲方可以依据实际情况进行扣罚。
第四条  运输方式及交货地点：汽运到内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司厂区内，乙方承担费用。
第五条  结算方式及期限：每批次以订货月上海有色金属网A00铝锭均价（订货月上月26日至本月25日）+加工费（元/吨）为结算单价（以订货通知单的数量及日期为准）。每批次货到验收合格后，并收到全额13%增值税专用发票后付款。
[bookmark: _GoBack]第六条  违约责任：本合同依据为《中华人民共和国民法典》。
第七条  解决合同纠纷方式：双方友好协商，协商不成由甲方所在地人民法院裁决。
第八条   其它约定事项：本合同一式伍份，甲方执肆份，乙方执壹份，双方签字盖章后生效，附件及传真件经双方确认签字盖章后具有同等法律效力。
第九条 合同有效期限： 2022年12月31日 


第10条  附件：1冷轧铝板加工技术条件一份，铝板图纸一份。

	甲   方
	乙   方

	单位名称：内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司
	单位名称：

	单位地址：内蒙古锡林郭勒盟西乌旗白音华工业园
	单位地址：

	法定代表人：
	法定代表人/委托代理人：

	电话： 0479-2202209 传真： 0479-2202222
	电话：                   传真：

	开户银行：中国工行银行股份有限公司西乌旗支行
	开户银行：

	帐号：0610034909200026740
	帐号：

	税号：91152526670683162Y
	税号：

	行号：102201703497
	行号：


















附件1：
冷轧铝板加工技术条件
1、冷轧铝板定尺加工，其允差为：长度1215mm±2mm、宽800mm±2mm、厚6mm±0.15mm 。对角线允差为3㎜。
2、冷轧铝板牌号为1070-H18是通过冷加工硬化获得全硬状态的高强度纯铝板，其化学成份应符合GB/T1196-2008的规范，即A1≥99.70%，杂质含量符合以下规定：Si≤0.10%；Cu≤0.01%；Ga≤0.03%；Mg≤0.02%；Zn≤0.03%；其中Fe≤0.15%，其它单杂质储量不大于0.03%。
3、冷轧铝板机械性能为：抗拉强度 ≥120Mpa，伸长率≥4%（50mm试片）。
4、冷轧铝板表面状态应光滑、平整、不允许有斑痕、点蚀、裂痕、夹杂、严重划痕及起皮等机械损伤，板面平整度符合国家标准，不出现翘曲、变形等现象，剪切后的断面要平直。
5、在工况正常情况下，使用寿命大于12个月，若达不到使用寿命要求或在使用寿命周期内出现受腐蚀而不能再使用时，经鉴定属产品质量问题，厂家要负担全部责任。
6、用木托包装，每包装100片，避免在运输过程中造成变形和其它机械损伤。
7、每一炉次提供一份质量证明单及检验合格证，并按批次提供用于轧制铝板的铝锭出厂质量证明单，铝锭复检质量证明单。
8、需方在产品交货地采样化验按国标进行复检。到货验收不合格产品按退货处理，相应费用由供方自行承担。






附件2：阴极铝板图纸
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