
第5章 [bookmark: _Toc4449]采购内容及技术要求
1， 工程概况
1， 工程名称：内蒙古航投物业服务有限公司酒店装修改造设计。
2， 工程地点：呼和浩特市兴安南路。
3， 建筑面积，层数：总建筑面积为2026平米；层数5层。
4 ，结构形式：框架结构。
5，设计阶段：室内改造装修施工图。

 二、设计依据
根据甲方提供的原设计图纸及设计要求，执行下列有关规范、规程但不限于以下规程、规范。
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017  
《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019
《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013
《建筑设计防火规范》 GB50016-2014
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)"
《自动喷水灭火系统设计规范》（GB50084-2001）2005年版
《消防给水及消火栓系统技术规程》GB50974-2014
《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)    
《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019
《低压配电设计规范》 GB50054-2011
《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016
内蒙古自治区工程建设标准设计《12系列建筑标准设计图集》DBJ03-22-2014及现行有关国家和地方设计规范及规定、标准。
以上标准若有新的标准则执行新标准，替代原有标准。除上述规范、标准外，凡国家发布的强制性规范、标准都是本工程必须遵循的标准及其它相关标准。
三、设计内容
1，本工程设计的主要内容为宾馆的装饰装修改造设计，含整体方案设计，效果图设计，照明插座布置，弱电安防布置，消防布置，外立面的设计等。
2，所有地面铺装，顶面吊顶及墙面处理均应满足现行有关国家和地方设计规范及规定、标准。
3，本设计所用表层装修材料，除金属、地砖、玻璃等A级材料外均需持有国家有关部门认定的防火等级标准材料或经有关部门检测符合规范规定方可使用。所有木装修隐蔽部分之木龙骨、板一律必须做好防火处理，所有外露之钢龙骨、钢架一律防锈处理。所
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