内蒙古森工集团纪委内网信息平台定制开发服务项目
需求清单
	序号
	名称
	参数/技术要求
	数量
	单位

	1
	数据专线
租赁费
	集团与基层单位之间采用SDH骨干传输网MSTP端口专线进行互联，其中集团汇聚点的接入带宽为1000M，其他下属单位接入带宽为100M，为了保证网络的安全、稳定、可靠，要求采用的网络核心设备和接入端设备均为华为设备。
★提供《专线组网方案》
	22
	点

	2
	内网终端
	Intel i5-12400，Intel B660芯片组，8G DDR4 3200MHz，256G SSD，配套同品牌USB键鼠、显示器，最大分辨率1920*1080，显示比例16:9；
★出厂预装正版麒麟桌面操作系统，办公软件，杀毒软件;
	42
	套

	3
	麒麟国产桌面
操作系统
	产品技术、架构支持 支持飞腾、龙芯、海光、兆芯、Inter、AMD等自主桌面终端平台,支持国产输入法、浏览器、办公软件、安全软件、即时通讯、社交软件和业务系统等,★厂家正版授权书
	42
	套

	4
	内网打印机
	高速激光打印，速度≥40页/分钟，内存256M，支持自动双面打印，支持加密打印
	42
	台

	5
	内网网络设备
	含：接入层网络设备22台，主接入网络设备1台,网络安全设备1台；
要求：全部为企业级设备，接入层设备，接口≥6，支持网络管理，Vlan，QOS,组播，堆叠等功能等；网络安全设备，支持GRE，入侵检测，网络管理，AAA服务等；主接入设备，转发性能:3M;内存:1GB;SIC插槽:4个;USB2.0:1个,支持Vlan;CONSOLE口:1个;内置防火墙，支持端口桥接功能；
	1
	项

	8
	内网服务器
	Intel Xeon 可扩展系列，2颗，单coer≥20核心，单主频≥2.5GHz，DDR4，16GBx2，1.2Tx5，支持热插拔，双电源
服务器操作系统要求Linux主流品牌服务器专用操作系统
	1
	台

	9
	内网平台系统
定制开发
	1. 内部门户信息网站一套，前端页面设计，含文章、留言、图文、内部竞聘、资源下载等模块；后台管理简单，便捷；
要求使用PHP语言开发，需兼容内网中其他业务系统，接口丰富，扩展性强；
2. 内部安全邮件系统一套，系统支持SMTP、POP3、IMAP、WebMail、LDAP、IMAP等服务，支持密码安全策略、邮件撤回等功能，提供CON接口组件，方便与内网其他应用系统整合，★系统具备等保三级评测证书，麒麟系统适配证书；
	1
	项

	10
	现场技术服务
	1. 项目所涉及的所有软硬件及系统的现场安装、调试、培训等；
2. 22家单位终端综合布线服务，要求布线工艺整洁，暗敷；
	1
	项

	11
	售后运维服务
	1.★内网系统24小时日常监测，形成月报、季报、年报，每月、每季、每年现场汇报；
2.★三年内网系统运维服务，含每年一次现场巡检（含机关及21家下属基层单位）；
3.★内网门户网站系统日常运维，含图文信息、文章等日常发布 等；
	3
	年

	注：参数中★项必须满足，所报价格，含税、含运费、含人工及差旅等费用。
	最高限价：692100.00
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