	青果巷文栖酒店电视机、投影仪及信息发布一体机设备采购清单及要求

	序号
	品名
	图片
	        设备参数
	品牌
	单位
	数量
	备注

	1
	电视机
	[image: e9e5c5018cabd869f7f88d0f9b17bcb]
	[bookmark: _GoBack]55英寸（飞利浦55HUF6964/T3)
投标电视分辨率不低于1080P高清背光源：LED(对接指定PMS系统）
安卓系统不低于6.0版本  DLED硬屏
可视角度：水平176°/垂直176°
屏幕显示语言：中文/英文
接收信号：数字信号DTMB及国际制式DVB-C
立体声（双语）环绕立体声：有
内置杜比音频解码器：有
内置扬声器输出功率：不小于10W*2
无线WIFI：有
运行内存不低于2GB，存储空间不低于16GB
有线电视高频头RF接口：1个
USB接口不少于2个HDMI不少于3个
AV色差共用信号输入不少于1组
光纤音频输出接口：1个
LAN网络接口：1个
HDMI-CEC同步输出，开机音量控制，USB快速克隆，音量大小控制，开机进入指定频道，最大音量控制，开机画面设定，开机音量设定。
	飞利浦
	台
	42
	

	2
	电视机
	[image: e9e5c5018cabd869f7f88d0f9b17bcb]
	65英寸，（飞利浦65HUF6933/T3)
投标电视分辨率不低于1080P高清背光源：LED(对接指定PMS系统）
安卓系统不低于6.0版本  DLED硬屏
可视角度：水平176°/垂直176°
屏幕显示语言：中文/英文
接收信号：数字信号DTMB及国际制式DVB-C
立体声（双语）环绕立体声：有
内置杜比音频解码器：有
内置扬声器输出功率：不小于10W*2
无线WIFI：有
运行内存不低于2GB，存储空间不低于16GB
有线电视高频头RF接口：1个
USB接口不少于2个HDMI不少于3个
AV色差共用信号输入不少于1组
光纤音频输出接口：2个
LAN
	飞利浦
	台
	2
	

	3
	激光投影机
	[image: 336a01da8e3c5580f95ac6887e680b7]
	分辨率：1920*1080  1080P，亮度：4000流明，3LLCD投影技术，12000小时工作寿命，自动信号源搜索(992F）
	爱普生
	台
	17
	

	4
	红叶幕布
	[image: ]
	[image: ]电动幕布
	红叶（84寸定制）
	台
	17
	

	5
	伸缩支架
	[image: 5979614fd6f702cc25ffad6ecd07a49]
	双臂伸缩，使用32—55寸
	定制
	台
	24
	

	6
	移动支架
	[image: ]
	材质: 冷轧钢颜色分类: 基础实用版32-75英寸 高1.75米可升降 承重130KG 终身质保 升级豪华版32-75英寸 高1.85米可升降 承重150KG 终身质保 实用豪华款50-100英寸 高2.32米可升降 承重220kg 终身质保 加强款55-120英寸 高2.32米可升降 承重300kg 终身质保 经典豪华款50-100英寸 高1.78米可升降 承重220kg 终身质保 豪华款40-95英寸 高2.3米可升降 承重220kg 终身质保 臻享款55-75英寸 横竖屏可切换 带置物篮 承重150kg 经典版32-70英寸 高1.70米可升降 终身质保 实用版32-70英寸 高1.70米可升降 终身质保 豪华版32-70英寸 高1.90米可升降 终身质保 加高版32-70英寸 高2.2米可升降 终身质保 豪华臻享款55-85英寸 横竖屏可切换 带下托盘 承重180kg 旗舰版32-75英寸 高1.85米可升降 一体底座 圆管伸缩 终身质保 极简款 32-65英寸 高1.65可升降 终身质保 增强版32-75英寸 高1.95米可升降 一体底座 圆管伸缩 终身质保 一体经典款30-70英寸通用 高1.61米可升降 承重120kg 终身质保 一体豪华尊享款98-150英寸通用 承重500kg 终身质保配件类型: 移动推车
	NB
	台
	18
	

	7
	投屏器
	快投派投屏器
	辅材
	快投派
	台
	2
	

	注：电视机支架：普通房间需配套活动支架共12个；LOFT房型需配套落地式支架；

	     一体式信息发布设备
	
	

	序号
	设备名称
	图片
	参数/功能
	品牌
	数量
	单位
	备注

	1
	立式广告机（高清落地式）
	[image: 万能五笔截图_20191113115832.png]
	屏幕尺寸规格：55寸（型号：SP-M55AUH）                        采用高清落地式超薄显示器
国际CCC认证
可视角度：178度全视角
屏幕分辨率：1920*1080（16:9）                           亮度：500cd/m
对比度：5000:1
液晶屏背光寿命：大于60000h
内置WIFI模块满足远程发布、更新功能 机身可按需求定制LOGO
	胜泰达
	3
	台
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